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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O SZACOWANIU WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu szacowania
Dostawa, wdrożenie i utrzymanie usług chmurowych dla Systemu Obsługi Postępowań z zakresu Ocen Oddziaływania na Środowisko (SOPOOŚ) – Etap I
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1. Przedmiot szacowania
1. Przedmiotem szacowania jest dostarczenie usług chmurowych pozwalających Zamawiającemu zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu SOPOOŚ z wykorzystaniem udostępnionych zasobów i usług (składające się z różnego typu komponentów np. serwerowych systemów operacyjnych, silników baz danych, maszyn wirtualnych, kontenerów) zwanymi dalej usługami chmurowymi lub chmurą.
1. Okres świadczenia usług szacowany jest na 27 miesięcy liczony od dnia uruchomienia usług chmurowych. Planowany termin uruchomienia usług chmurowych: grudzień 2026 r./ styczeń 2027 r. Świadczenie Usługi trwa albo do upływu tego okresu albo do wykorzystania limitu wynagrodzenia określonego w Umowie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2029 r.
1. Dostarczona usługa musi zapewniać miesięczne rozliczanie kosztów zużycia zasobów obliczeniowych, np. w modelu usługi płatnej na podstawie zużycia (Pay as you go) wraz z możliwością rezerwacji zasobów z góry. Usługi obejmują opłaty za fizyczne wykorzystanie zasobów platformy, rozliczane z Wykonawcą i płatne co miesiąc na podstawie protokołu wykorzystania zasobów.
1. W okresie obowiązywania umowy, usługi mają umożliwiać ustawienie w konsoli administratora przydzielonego limitu budżetu (wraz z alertami) dla wykorzystania zasobów obliczeniowych i usług z możliwością ich elastycznego wykorzystywania oddzielnie dla poszczególnych parametrów technicznych.
2. Krótka charakterystyka systemu SOPOOŚ
SOPOOŚ to powstający, centralny system teleinformatyczny administracji publicznej, którego celem jest cyfryzacja postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2.1 Grupy użytkowników
1. wnioskodawca – składa wniosek i załączniki (użytkownik zewnętrzny),
1. organ prowadzący postępowanie – obsługuje sprawę i udostępnia dokumentację (użytkownik wewnętrzny),
1. organy opiniujące – uzyskują dostęp do dokumentacji i przekazują opinie oraz uzgodnienia (użytkownik wewnętrzny),
1. strony postępowania – uzyskują dostęp do dokumentacji i mają możliwość składania uwag oraz dokumentów (dostęp po autoryzacji użytkownika),
1. społeczeństwo – dostęp do dokumentów publikowanych i możliwość składania uwag (portal publiczny, ruch anonimowy).
2.2 Kluczowe komponenty aplikacyjne
1. moduł obsługi wniosków (portal zewnętrzny: kreator wniosków, wysyłka, monitoring sprawy),
1. moduł obsługi spraw (aplikacja dla organów: dekretacja, prowadzenie postępowania, anonimizacja, publikacja),
1. moduł integracji (API Gateway / usługi integracyjne),
1. repozytorium dokumentów (trwałe przechowywanie poszczególnych wersji dokumentów i załączników – główny konsument przestrzeni dyskowej),
1. moduł obsługi danych (relacyjna baza danych open source),
1. moduł zarządzania użytkownikami i rolami (RBAC, uwierzytelnianie przez KWIE lub zakładanie konta na wniosek),
1. moduł publikacji (portal publiczny: obsługa udziału społeczeństwa, udostępnianie informacji o środowisku).
2.3 Założenia technologiczne
	Obszar
	Założenie

	Model wdrożenia
	Chmura publiczna; architektura hybrydowa: zarządzany Kubernetes (PaaS) + maszyny wirtualne (IaaS)

	Systemy operacyjne
	Open source, wspierające konteneryzację

	Bazy danych
	Open source, uruchamiane w klastrze Kubernetes i zarządzane przez operatory

	Warstwa aplikacyjna
	Mikroserwisy w kontenerach; skalowanie horyzontalne

	Front-end
	Responsywne portale webowe, WCAG 2.1 AA, technologie typu React / Angular

	Integracje
	REST API zgodnie ze „Standardem API dla usług publicznych”; JSON/XML; SAML/OIDC dla KWIE

	Szyfrowanie transmisji
	Wyłącznie HTTPS/TLS 1.3 lub wyższy – dla ruchu użytkowników i integracji



2.4 Wstępny podział odpowiedzialności
	Obszar
	Odpowiedzialność

	Infrastruktura chmurowa
	Dostawca chmury

	Platforma techniczna
	Partner projektu

	System SOPOOŚ (aplikacja)
	Partner projektu

	Dane biznesowe
	Zamawiający / właściciel systemu



3. Wolumetria i profil obciążenia
Poniższe dane są kluczowe dla oceny, czy wariant bazowy zasobów wskazany w rozdziale 4 jest wystarczający i jak powinien skalować się w czasie trwania umowy.
3.1 Liczba postępowań i użytkowników
	Parametr
	Wartość
	Źródło / uwaga

	Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
	ok. 13 000 / rok
	Dane GDOŚ za 2024 r., skala ogólnokrajowa dla wszystkich organów

	Organy będące użytkownikami systemu
	ok. 867 (wariant 1) / 3 280 (wariant 2)
	GDOŚ, RDOŚ, JST, organy opiniujące: 2 warianty

	Użytkownicy wewnętrzni (pracownicy organów)
	≈ 8 042
	Prognoza na 2028 r.

	Użytkownicy zewnętrzni – wnioskodawcy
	≈ 13 000
	Założenie: 1 wniosek = 1 wnioskodawca; wartość zaniżona (powód: pełnomocnicy, wiele wniosków)

	Użytkownicy zewnętrzni – społeczeństwo
	nieoszacowane
	Ruch anonimowy na portalu publicznym.



Wartości przedstawiono jako rząd wielkości.
3.2 Rozmiar przetwarzanych danych
	Kategoria sprawy
	Rozmiar dokumentacji
	Podstawa

	Sprawy GDOŚ – wartość typowa
	7–10 GB
	Dane własne GDOŚ

	Sprawy GDOŚ – inwestycje o znaczeniu krajowym
	60–120 GB
	Próbka 3 największych spraw

	Sprawy RDOŚ – średnia
	177 MB
	Próbka z 49 analizowanych spraw

	Sprawy RDOŚ – największa wartość w próbce
	≈ 2 300 MB
	Raport 2 270 MB + uzupełnienie 37 MB (sprawa nr 47)

	Sprawy JST
	ok. 177 MB
	Przyjęto, że rozmiar średniej sprawy JST = rozmiar średniej sprawy RDOŚ



Konsekwencja dla wymiarowania storage. Przy założeniu, że system obsłuży skalę ogólnokrajową, a średni rozmiar sprawy będzie zbliżony do średniej RDOŚ (177 MB), roczny przyrost danych wynosi:
1. 13 144 spraw × 0,177 GB ≈ 2,3 TB rocznie – wyłącznie dla spraw o profilu RDOŚ/JST,
1. + sprawy GDOŚ i inwestycje o znaczeniu krajowym (pojedyncze sprawy 60–120 GB) – kilkaset GB do kilku TB rocznie, zależnie od liczby takich postępowań,
1. + narzut wersjonowania dokumentów, kopii roboczych i indeksów wyszukiwania.
Oznacza to, że przewidziane w wariancie bazowym 2 TB przestrzeni obiektowej dla środowiska produkcyjnego wyczerpuje się w pierwszym roku pełnej eksploatacji.
Dokumentacja postępowań administracyjnych podlega ponadto wieloletniemu przechowywaniu, więc przestrzeń narasta kumulatywnie – w perspektywie 5 lat należy liczyć się z rzędem 12–20 TB w środowisku produkcyjnym. Prosimy o uwzględnienie tego w modelu kosztowym oraz o wskazanie w formularzu kosztu jednostkowego 1 TB/miesiąc w kilku progach pojemności.
W okresie objętym umową (uruchomienie systemu na początku 2028 r., zakończenie umowy nie później niż 31 marca 2029 r.) pełna eksploatacja systemu obejmie ok. 15 miesięcy. Prosimy o wskazanie w formularzu, jaki wolumen pamięci obiektowej przyjęto do wyceny okresu 27 miesięcy; scenariusze 10 TB i 20 TB traktujemy jako perspektywę wieloletnią.
3.3 Profil obciążenia
1. Ruch użytkowników wewnętrznych: skoncentrowany w dni robocze, w godz. 7:00–16:00.
1. Ruch użytkowników zewnętrznych i portalu publicznego: rozłożony, z możliwymi skokami przy uruchomieniu systemu (początek 2028 r.), uruchamianiu dużych pakietów nowych funkcjonalności oraz przy wnoszeniu uwag w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu dużych inwestycji (publikacja dokumentacji o znaczeniu krajowym).
1. Charakterystyka techniczna: dominuje przesyłanie i pobieranie dużych plików (raporty OOŚ, mapy – pojedyncze pliki rzędu setek MB; łączny rozmiar dokumentacji raportowej pojedynczej sprawy sięga w skrajnych przypadkach ponad 2 GB), a nie duża liczba drobnych transakcji. Kluczowe są przepustowość sieci, wydajność warstwy obiektowej i obsługa uploadu wieloczęściowego, w mniejszym stopniu IOPS bazy danych.
1. Ruch wychodzący (egress): pobieranie dokumentacji przez organy opiniujące, strony postępowania i społeczeństwo – potencjalnie znaczący.
4. Wariant bazowy zasobów
Poniższe parametry stanowią minimum niezbędne do uruchomienia stosu aplikacyjnego, procesów CI/CD i prac programistycznych. Nie są to wartości docelowe – patrz rozdz. 3.2 oraz rozdz. 10.
4.1 Zestawienie zbiorcze
	Środowisko
	Model
	Liczba VM
	vCPU / VM
	RAM / VM
	SSD / VM
	Σ vCPU
	Σ RAM
	Σ SSD
	Pamięć obiektowa

	Produkcyjne – klaster K8s (workery)
	PaaS
	6
	8
	16 GB
	200 GB
	48
	96 GB
	1 200 GB
	2 000 GB

	Testowe – klaster K8s (workery)
	PaaS
	6
	8
	16 GB
	200 GB
	48
	96 GB
	1 200 GB
	500 GB

	CI/CD – klaster budowania (workery)
	PaaS
	3
	4
	16 GB
	200 GB
	12
	48 GB
	600 GB
	–

	GitLab – repozytorium kodu
	IaaS
	1
	4
	16 GB
	100 GB
	4
	16 GB
	100 GB
	–

	RAZEM
	–
	16
	–
	–
	–
	112
	256 GB
	3 100 GB
	2 500 GB



Wymiarowane są wyłącznie węzły robocze (worker). Węzły sterujące (control plane / etcd) nie zostały ujęte – patrz pytanie P1.
4.2 Przeznaczenie środowisk
	Środowisko
	Przeznaczenie i wymagania szczególne

	Produkcyjne (PaaS)
	Obsługa ruchu produkcyjnego, pełna konteneryzacja mikroserwisów i usług bazodanowych. Wymaga wsparcia dostawcy w trybie 24/7/365.

	Testowe (PaaS)
	Odzwierciedlenie architektury produkcyjnej pod względem konfiguracji sieciowej, topologii kontenerów i zachowania operatorów bazodanowych. Testy integracyjne, wydajnościowe i weryfikacja przed wdrożeniem.

	CI/CD (PaaS)
	Środowisko całkowicie odseparowane – kompilacja, testy automatyczne, budowanie obrazów kontenerowych. Separacja chroni środowisko główne przed skokami zużycia CPU i pamięci.

	GitLab (IaaS)
	Centralne repozytorium kodu programistycznego. Obecnie zaplanowane jako pojedyncza maszyna wirtualna – patrz pytanie P3.



4.3 Wymagania dla warstwy dyskowej
	Parametr
	Wymaganie

	IOPS – zapis
	min. 40 IOPS na każdy 1 GB pojemności dysku, nie mniej niż 4 000 na dysk (np. min. 8 000 dla dysku 200 GB)

	IOPS – odczyt
	min. 80 IOPS na każdy 1 GB pojemności dysku, nie mniej niż 8 000 na dysk (np. min. 16 000 dla dysku 200 GB)

	Transfer
	min. 1 MB/s na każdy 1 GB pojemności dysku (min. 100 MB/s dla dysku 100 GB) – zapis i odczyt

	Skalowalność parametrów
	Dostawca powinien wykazać możliwość uzyskania czterokrotności powyższych wymagań minimalnych.

	Metoda weryfikacji przy odbiorze
	Testy syntetyczne wydajności I/O (np. narzędziem fio – losowy odczyt i zapis blokami 4 KB, wiele wątków, duża głębokość kolejki) wykonane na klastrze; szczegółowy profil testu zostanie określony w OPZ.

	Pamięć obiektowa
	Dedykowana przestrzeń typu object storage: 2 000 GB (produkcja), 500 GB (test)

	Storage współdzielony
	Wymagana pula shared storage dla klastra (w dotychczasowych założeniach wskazano CephFS – dopuszczamy rozwiązania równoważne, np. wolumeny plikowe NFS)



Do potwierdzenia: prosimy o potwierdzenie osiągalności powyższych parametrów IOPS i transferu w standardowej klasie dysków SSD Państwa platformy, a jeśli wymagają one klasy wyższej – o wskazanie tej klasy oraz kosztu nadwyżkowych IOPS.
5. Kopie zapasowe, ciągłość działania i odtwarzanie
5.1 Stan założeń wyjściowych
	Parametr
	Założenie wyjściowe

	Pojemność usługi backupu
	min. 1,5-krotność dzierżawionych zasobów dyskowych

	Częstotliwość
	bazy danych i etcd – min. co 4 h; pełny backup wszystkich danych, maszyn wirtualnych i konfiguracji klastra – min. raz na 24 h

	Zakres
	Backup etcd oraz baz danych – po stronie dostawcy PaaS

	Retencja danych
	Wg wstępnej propozycji w pkt 5.2

	RPO / RTO
	Wg wstępnej propozycji w pkt 5.2

	Disaster Recovery
	Lokalizacja na terenie Polski (dopuszczalnie lokalizacja EOG)



5.2 RPO / RTO i kopie
Wartości poniższe traktujemy jako wariant do szacowania.
W przypadku wątpliwości – prosimy o wskazanie w formularzu, które progi są osiągalne standardowo, a które wymagają rozwiązań podwyższających koszt.
	Parametr
	Propozycja
	Uwagi

	RPO – środowisko produkcyjne
	≤ 4 h
	Backup dobowy oznacza faktyczne RPO = 24 h, co przy dokumentacji postępowań administracyjnych oceniamy jako zbyt wysokie

	RTO – środowisko produkcyjne
	≤ 8 h
	Do skorelowania z MTTR 4 h dla błędów krytycznych (rozdz. 6)

	Retencja kopii
	dzienne 30 dni / tygodniowe 12 tyg. / miesięczne 12 mies.
	 

	Kopie niezmienne (immutable)
	Wymagane dla kopii produkcyjnych
	Ochrona przed ransomware; prosimy o wycenę jako pozycji odrębnej

	Lokalizacja kopii zapasowej
	Druga lokalizacja lub drugi region w obrębie EOG
	Kopia zapasowa w tej samej lokalizacji nie stanowi disaster recovery

	Testy odtworzeniowe
	min. 1 raz w roku, z raportem
	Obowiązek umowny po stronie dostawcy



5.3 Wysoka dostępność
1. Wielostrefowość (multi-AZ): oczekujemy rozłożenia węzłów środowiska produkcyjnego na co najmniej 2 niezależne strefy dostępności. Przez strefę dostępności rozumiemy fizycznie odrębną lokalizację (centrum danych lub grupę centrów danych) w obrębie jednego regionu, z niezależnym zasilaniem, chłodzeniem i łączami sieciowymi. Bez tego wymogu „6 węzłów” może pozostawać pojedynczym punktem awarii sprzętowej.
1. Redundancja control plane: wymagana konfiguracja HA węzłów sterujących wraz z etcd, z jawnym wskazaniem, czy koszt jest wliczony w usługę zarządzaną.
1. Autoskalowanie: oprócz kontraktowego mechanizmu domawiania zasobów oczekujemy dostępności mechanizmów technicznych (autoskalowanie podów i klastra), pozwalających obsłużyć krótkotrwałe skoki obciążenia bez uruchamiania nowej procedury zakupowej. Prosimy o wskazanie w formularzu szacowania modelu rozliczania zasobów doskalowanych automatycznie.
6. Dostępność i parametry SLA
	Wskaźnik
	Wartość
	Uwaga

	Dostępność środowiska produkcyjnego (uptime)
	99,5 % w skali roku
	 

	Czas reakcji – błąd krytyczny
	< 30 minut
	błąd krytyczny – błąd uniemożliwiający korzystanie z podstawowych funkcjonalności lub usług

	Czas reakcji – błąd zwykły
	< 1 godzina
	błąd zwykły – inny błąd niż błąd krytyczny, który powoduje niepełne lub nieprawidłowe działanie funkcjonalności lub usługi

	MTTR – błąd krytyczny
	< 4 godziny
	–

	MTTR – błąd zwykły
	< 16 godzin
	–

	Wsparcie dostawcy dla warstwy PaaS
	24/7/365
	Dla warstwy infrastruktury środowiska produkcyjnego oczekujemy trybu 24/7/365



Wartości wstępne – oszacowane dla planowanego systemu SOPOOŚ. Prosimy o ewentualne potwierdzenie osiągalności tych wartości oraz o wskazanie, jaki poziom SLA obejmuje standardowa usługa chmurowa, a jaki wymaga rozszerzenia – w formularzu szacowania.
7. Bezpieczeństwo i zgodność regulacyjna
Wymagane będzie zapewnienie zgodności przez Wykonawcę z wskazanymi niżej przepisami, regulacjami i standardami.
7.1 Otoczenie regulacyjne
	Akt / regulacja
	Znaczenie dla postępowania

	Ustawa o KSC (Dz.U. z 2026 poz. 252), obowiązuje od 3 kwietnia 2026 r.
	Terminy: rejestracja jednostek budżetowych w systemie S46 do 3.10.2026, wdrożenie SZBI do 3.04.2027, pierwszy audyt podmiotu kluczowego do 3.04.2028. Kary pieniężne po upływie 2 lat od wejścia w życie nowelizacji.

	Rozporządzenie wykonawcze KE 2024/2690 (rozporządzenie do Dyrektywy NIS2)
	Skonkretyzowane wymagania techniczne dla dostawców usług chmurowych.

	Cyber Resilience Act (rozporządzenie KE 2024/2847)
	Raportowanie podatności i incydentów od 11.09.2026, pełne stosowanie od 11.12.2027. Dotyczy komponentów sprzętowych i programowych rozwiązania, nie samej usługi chmurowej.

	Data Act (rozporządzenie 2023/2854)
	Podstawa klauzul migracyjnych i ograniczenia vendor lock-in.

	RODO
	M.in. 72-godzinny termin zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, mający wpływ na SLA w zakresie reagowania na incydenty związane z danymi osobowymi.



7.2 Standardy odniesienia
1. ISO/IEC 27001 i 27002 – baza systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
1. ISO/IEC 27017 – zabezpieczenia w środowisku chmurowym,
1. ISO/IEC 27018 – ochrona danych osobowych w chmurze publicznej,
1. ISO/IEC 19086 – mierzalne SLA,
1. ISO 22301 – ciągłość działania,
1. Standardy Cyberbezpieczeństwa Chmur Obliczeniowych (SCCO v. 2.00, Ministerstwo Cyfryzacji) – metodyka kategoryzacji danych i doboru poziomu zabezpieczeń.
7.3 Weryfikacja dostawcy
Ocenę zamierzamy opierać na dowodach niezależnych, nie na oświadczeniach Wykonawcy. Przykładowe dowody:
1. raport ISAE 3402 lub SOC 2 Type II za okres,
1. atestacja BSI C5,
1. kwestionariusz CSA CAIQ,
1. w przypadku ISO 27001 – weryfikacja zakresu certyfikacji oraz Deklaracji Stosowania, a nie samego certyfikatu.
Europejski schemat certyfikacji usług chmurowych (EUCS) nie został dotąd formalnie przyjęty i certyfikaty nie są wydawane – nie będzie zatem stanowił warunku udziału w postępowaniu.
8. Zakres usługi zarządzanej (Managed Kubernetes)
Oczekujemy usługi obejmującej zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie ciągłości działania i wsparcie w rozwoju środowiska. Poniżej zakres wynikający z dotychczasowych założeń.
8.1 Wdrożenie
Wymagane:
1. instalacja i konfiguracja klastrów Kubernetes per środowisko – control plane / master nodes oraz worker nodes;
1. instalacja i konfiguracja runtime kontenerowego na nodach;
1. konfiguracja CNI (Container Network Interface) i CIDR dla podów oraz services;
1. konfiguracja DNS wewnątrz klastra oraz upstream DNS;
1. konfiguracja backupu etcd;
1. konfiguracja i podłączenie puli storage (CSI) do poziomu StorageClass;
1. instalacja i konfiguracja load balancerów oraz ingress controller / gateway API;
1. konfiguracja RBAC i kontroli dostępu do klastra (autoryzacja);
1. zarządzanie cyklem życia klastra – aktualizacje wersji Kubernetes oraz patchowanie/aktualizacje systemów na nodach;
1. konfiguracja autoscalingu na poziomie klastra (Cluster autoscaler);
1. backup i disaster recovery zasobów klastra oraz danych aplikacyjnych
1. instalacja i konfiguracja narzędzi do obsługi certyfikatów TLS;
1. instalacja i konfiguracja rejestru kontenerów;
1. instalacja i konfiguracja monitoringu środowiska wraz z narzędziami do wizualizacji;
1. agregowanie i przechowywanie logów (logging stack) oraz konfiguracja alertingu;
1. hardening i tuning systemów operacyjnych oraz platformy kontenerowej pod konkretny workload;
1. integracja z systemem IAM/SSO do uwierzytelniania dostępu do klastra i komponentów;
1. skanowanie obrazów kontenerów pod kątem podatności;
1. instalacja i konfiguracja klastrów bazodanowych.
Opcjonalne:
1. instalacja i konfiguracja narzędzia do tracingu w środowisku;
1. instalacja i konfiguracja service mesh oraz network policy;
1. konfiguracja autoscalingu na poziomie zasobów (Vertical autoscaler);
1. instalacja i konfiguracja narzędzia do przechowywania danych wrażliwych (secrets management);
1. instalacja i konfiguracja narzędzi GitOps;
1. konfiguracja silnika polityk i walidacji zasobów.
8.2 Administracja i utrzymanie
1. bieżąca diagnostyka i usuwanie błędów konfiguracji środowiska;
1. zarządzanie dostępami do przestrzeni nazw, systemów operacyjnych, baz danych i rejestru kontenerów;
1. zarządzanie konfiguracją sieciową, firewallem, load balancerami i przestrzenią dyskową;
1. zarządzanie systemowymi przestrzeniami nazw i podami niebędącymi częścią warstwy aplikacji zamawiającego;
1. cykliczne aktualizacje systemowe wg uzgodnionego harmonogramu oraz bieżące poprawki bezpieczeństwa;
1. cykliczne przeglądy konfiguracji i logów;
1. tworzenie, weryfikacja kopii i odtwarzanie danych w przypadku awarii;
1. konfiguracja certyfikatów SSL;
1. przygotowanie i aktualizacja dokumentacji;
1. konsultacje w zakresie projektowania, rozbudowy i zmian w stosie technologicznym.
8.3 Monitoring (tryb 24h/7 dni w tygodniu)
1. monitoring systemów operacyjnych: CPU, RAM, swap, storage, sieć, procesy, sumy kontrolne plików;
1. monitoring węzłów i stanu klastra Kubernetes;
1. monitoring API server, controller managera, schedulera oraz kubelet;
1. monitoring dodatkowych komponentów na wniosek zamawiającego.
9. Poglądowe odwzorowanie na usługi chmurowe
Tabela ma charakter wyłącznie orientacyjny i służy uwspólnieniu języka rozmowy; jako punkt odniesienia wskazano usługi jednej z platform publicznych. Nie stanowi wskazania konkretnego produktu ani wymogu jego zastosowania. Prosimy o korektę doboru usług i klas maszyn zgodnie z Państwa praktyką oraz o wskazanie odpowiedników w Państwa portfolio.
	Element architektury
	Usługa (przykładowo)
	Uwagi

	Klaster Kubernetes (prod / test / CI-CD)
	Zarządzana usługa Kubernetes z SLA na control plane
	Do potwierdzenia: czy zarządzany control plane spełnia wymóg wsparcia 24/7/365 i jak jest rozliczany

	Węzeł roboczy 8 vCPU / 16 GB RAM
	VM w rodzinie compute-optimized (proporcja vCPU:RAM = 1:2)
	Proporcja 1:2 nietypowa dla rodzin ogólnego przeznaczenia (tam zwykle 1:4). Prosimy o rekomendację klasy maszyn adekwatnej do obciążenia bazodanowego w kontenerach

	Węzeł CI/CD 4 vCPU / 16 GB RAM
	VM ogólnego przeznaczenia (proporcja 1:4)
	Możliwe wykorzystanie instancji o obniżonej cenie i niższej gwarancji dostępności (typu spot / preemptible) dla zadań budowania – prosimy o wskazanie oszczędności

	Dyski podstawowe SSD 100–200 GB
	Dyski blokowe SSD wysokiej wydajności z konfigurowalnym IOPS/przepustowością
	Prosimy o dobór klasy dysku spełniającej wymagania z rozdz. 4.3 i wskazanie kosztu nadwyżkowych IOPS

	Pamięć obiektowa
	Magazyn obiektowy (object storage)
	Istotne: nie każda platforma udostępnia natywnie interfejs zgodny z API S3 – patrz pytanie P2

	Storage współdzielony (CephFS)
	Wolumeny plikowe (NFS/SMB) o wysokiej wydajności
	Rozwiązanie równoważne wobec CephFS

	Kopie zapasowe
	Usługa backupu z magazynem kopii, opcja kopii niezmiennych
	Wymóg 1,5-krotności zasobów dyskowych – patrz pytanie P5

	Load balancer / ingress
	Load balancer, brama aplikacyjna z WAF
	WAF wymagany ze względu na publiczne portale

	Rejestr kontenerów
	Zarządzany rejestr obrazów kontenerowych
	Ze skanowaniem obrazów pod kątem podatności

	Monitoring
	Usługa monitoringu, zarządzany Prometheus / Grafana
	Wymagany eksport logów do SIEM zamawiającego

	Zarządzanie kluczami
	Usługa zarządzania kluczami kryptograficznymi / zarządzany HSM
	Wymóg kontroli kluczy po stronie zamawiającego (BYOK/CMK)

	Repozytorium kodu (GitLab)
	VM z dyskiem zarządzanym
	Alternatywnie usługa zarządzana GitLab – prosimy o porównanie kosztów

	Region
	Region na terenie Polski (dopuszczalnie EOG), min. 2 strefy dostępności
	Zapewnia rezydencję danych w Polsce (dopuszczalnie w EOG); do potwierdzenia dostępność wszystkich wymaganych usług w tym regionie



10. Skalowalność i mechanizm rozbudowy
Parametry z rozdziału 4 to wariant wejściowy. Wraz ze wzrostem wolumenu danych i obciążenia transakcyjnego architektura musi zapewniać pełną skalowalność wszystkich komponentów. W finalnym OPZ/SWZ oraz umowie przewidziany zostanie mechanizm elastycznego domawiania zasobów w trakcie trwania kontraktu (prawo opcji lub stały cennik jednostkowy), obejmujący:
1. zwiększanie liczby węzłów klastra,
1. zwiększanie liczby maszyn wirtualnych,
1. zwiększanie alokacji vCPU i pamięci RAM,
1. zwiększanie przestrzeni dyskowej SSD,
1. zwiększanie pamięci obiektowej,
1. zwiększanie przestrzeni backupu oraz transferu wychodzącego,
1. rozszerzanie zakresu usług zarządzanych.
[bookmark: _GoBack]W związku z tym prosimy o przekazanie cennika jednostkowego (część 2 Załącznika 1 do Formularza szacowania) w formule umożliwiającej wieloletnie utrzymanie stawek, wraz ze wskazaniem zasad ich waloryzacji.
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