Znak sprawy: 
SA.270.2.20.2026
……….………………….
(miejscowość, data)







         Zamawiający:
Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Brzeg

ul. Kilińskiego 1

49-300 Brzeg

OFERTA

	Nazwa wykonawcy (lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. spółka cywilna):
	

	Adres wykonawcy:
	

	REGON:
	

	NIP:
	

	e-mail:
	

	Telefon:
	


1. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na realizację zamówienia pn.:

	
	Dostawa kosiarki wysięgnikowej



oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę ryczałtową:


-brutto:……………………………………………………………………………………PLN


(słownie: …………….
………………………………………………….
…………….złotych,

………………………………………………………………………,………/100)

-netto:
…………………………………………………………………………………….PLN


(słownie: …………….
………………………………………………….
…………….złotych,

………………………………………………………………………,………/100)
w tym:

- cena ramienia hydraulicznego – kosiarki wysięgnikowej.: ... zł netto

- cena głowicy z piłami tarczowymi: … zł netto

- cena głowicy mulczującej: … zł netto
2. Oświadczenie:
1) Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu na składania ofert;

2) Zapoznałem się z treścią zaproszenia do złożenia oferty i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w nim zawarte;

3) Udzielamy gwarancji na dostarczany przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia,
4) Zaproponowane urządzenia są kompatybilne z posiadanym przez Nadleśnictwo Brzeg ciągnikiem – Steyr Kompakt Hilo 4105, o parametrach podanych w zaproszeniu do złożenia oferty, zapewnią prawidłowe, bezawaryjne działanie, optymalne parametry pracy a także stabilność ciągnika oraz bezpieczeństwo operatora w czasie pracy.
5) Zaproponowane urządzenia są fabrycznie nowe, pozostają wolne od wad fizycznych i prawnych, odpowiadają powszechnie obowiązującym przepisom i są dopuszczone do użytku. 

6) Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie przesłanek określonych w punkcie 10 zaproszenia do złożenia ofert;
7) zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych obowiązującą w PGL LP Nadleśnictwo Brzeg zawartą w treści zaproszenia do składania ofert;
8) realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”);
9) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3. Wykaz minimalnych parametrów technicznych:

Wykonawca w poniższej tabeli potwierdzi, czy oferowany przedmiot zmówienia spełnia minimalne wymagania techniczne Zamawiającego:

	Lp.
	Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego
	Spełnia*
	Nie spełnia*

	RAMIĘ HYDRAULICZNE

	1
	rok produkcji (należy wpisać):
	

	2
	zintegrowany zbiornik oleju o pojemności min. 150 l
	
	

	3
	żeliwne pompy hydrauliczne
	
	

	4
	układ zawieszenia kosiarki wysięgnikowej dostosowany do typowego (znormalizowanego) układu montowanego w ciągnikach do zawieszenia z tyłu ciągnika - 3-punktowy układ zawieszenia (TUZ) kategorii II
	
	

	5
	zasięg wysięgnika hydraulicznego umożliwiający pracę do min. 5 m
	
	

	6
	układ hydrauliczny niezależny, napędzany z WOM ciągnika - dostosowany do prędkość 540 oraz 1000 obr/min
	
	

	7
	kompatybilność z różnym rodzajem głowic
	
	

	8
	joystick proporcjonalny do sterowania, zamontowany w kabinie operatora
	
	

	9
	wszystkie połączenia przegubowe tulejowane i smarowane
	
	

	10
	przewody hydrauliczne w osłonach
	
	

	11
	zabezpieczenie przeciążeniowe – ochrona przed uszkodzeniami podczas kolizji 
z przeszkodą
	
	

	12
	system pływającej głowicy tnącej
	
	

	GŁOWICA Z PIŁAMI TARCZOWYMI

	1
	rok produkcji (należy wpisać):
	

	2
	ilość tarcz: min 3
	
	

	3
	szerokość tnąca robocza: min 1350 mm
	
	

	4
	średnica tarcz: min 550 mm
	
	

	5
	możliwość cięcia gałęzi o średnicy do min. 130 mm
	
	

	6
	napęd głowicy bez pasków klinowych
	
	

	7
	wyposażona w zawory sucho-odcinające, chroniące przed utratą oleju
	
	

	8
	napęd od wału odbioru mocy dla 540 oraz 1000 obr/min
	
	

	9
	kąt natarcia głowicy zmienny, do min. 15°
	
	

	10
	zakres kąta pracy: 30-90°, możliwość cięcia w pionie i w poziomie
	
	

	11
	każda tarcza napędzana niezależnym silnikiem hydraulicznym, napęd bezpaskowy
	
	

	12
	każda piła napędzana przez własny silnik hydrauliczny
	
	

	13
	silniki żeliwne
	
	

	GŁOWICA MULCZUJĄCA

	1
	rok produkcji (należy wpisać):
	

	2
	szerokość robocza – min. 90 cm
	
	

	3
	możliwość pracy na drogach leśnych nie koszonych wcześniej, które porasta roślinność zdrewniała
	
	

	4
	możliwość niszczenia krzaków i rozdrabniania gałęzi do średnicy min. 100 mm
	
	

	5
	napęd od wału odbioru mocy dla 540 oraz 1000 obr/min.
	
	

	6
	dwukierunkowa praca wału tnącego
	
	

	7
	regulacja wysokości cięcia
	
	

	8
	wymienne płozy
	
	

	9
	rodzaj noży: młotki bijakowe o twardości min. 45 HRC
	
	

	10
	przednie osłony łańcuchowe
	
	

	11
	tylnie osłony łańcuchowe
	
	

	12
	siłownik otwierania klapy tylnej
	
	

	13
	otwierana klapa przednia siłownikiem hydraulicznym
	
	

	14
	napęd pasowy głowicy – paski zębate
	
	

	15
	rolka podporowa o wymiarze 105-135 mm 
	
	


*Należy odpowiednie pole zaznaczyć X
Załączniki do oferty stanowią:

1. …………………………..

2. …………………………..

3. …………………………..
…………………..…………………..……
podpis osoby/ osób uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
