**Załącznik 3**

|  |
| --- |
| **Formularz cenowy** |

**Do**

**Generalnej Dyrekcji**

**Dróg Krajowych i Autostrad**

**Oddział w Szczecinie**

Rejon Stargard

ul. Bydgoska 13/15; 73-110 Stargard

Nawiązując do ogłoszenia pn.:

**Modernizację pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Bydgoskiej 13/15 w siedzibie Rejonu Stargard**

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Wartość  zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 obmiar = <pom 1.4>1 = 1,000 szt. | szt. | 1,000 |  |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0353-11 | Wykucie z muru podokienników z PCV obmiar = <pom 1.5>1,80 = 1,800 m | m | 1,800 |  |
| 3 d.1 | KNR 4-04 0504-  07 analogia | Rozebranie posadzek z paneli podłogowych obmiar = <pom 1.5>13,22 = 13,220 m2 | m2 | 13,220 |  |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  - rozebranie starej warstwy wykładziny PCV pod panelami obmiar = <pom 1.5>13,22 = 13,220 m2 | m2 | 13,220 |  |
| 5 d.1 | KNR-W 4-01 0816-03 analogia | Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z pozostałości kleju do PCV  obmiar = <pom 1.5>13,22 = 13,220 m2 | m2 | 13,220 |  |
| 6 d.1 | KNR 4-04 110701 | Transport i utylizacja materiałów rozbiórkowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 3 km  obmiar = 0,030+13,22\*0,010+1,80\*0,002 = 0,166 t | t | 0,166 |  |
| Razem dział: Roboty rozbiórkowe | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Wartość  zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 |  | Roboty posadzkowe | | | |
| 7 d.2 | KNR-W 4-01 0804-03 | Naprawa posadzki cementowej - skucie nierówności i uzupełnienie, o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu obmiar = 4 miejsc. | miejsc. | 4,000 |  |
| 8 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży posadzek, pod zaprawę samopoziomującą  obmiar = <pom 1.5>13,22 = 13,220 m2 | m2 | 13,220 |  |
| 9 d.2 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości max. 5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 obmiar = poz.8 = 13,220 m2 | m2 | 13,220 |  |
| 10 d.2 | KNR-W 2-02 0606-01 analogia | Ułożenie folii pod panele podłogowe obmiar = poz.8 = 13,220 m2 | m2 | 13,220 |  |
| 11 d.2 | KNR-W 2-02 0608-03 analogia | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Podkład podłogowy gr. 5 mm z włókien drzewnych pod panele. obmiar = poz.8 = 13,220 m2 | m2 | 13,220 |  |
| 12 d.2 | NNRNKB 202 1136-01 analogia | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych laminowanych grub. 8mm klasy użyteczności 33 (do pomieszczeń użyt. publ.) obmiar = poz.8 = 13,220 m2 | m2 | 13,220 |  |
| 13 d.2 | KNR-W 2-02 1124-06 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile obmiar = <pom 1.5>2,71\*2+4,86\*2 = 15,140 m | m | 15,140 |  |
| 14 d.2 | KNR-W 2-02 1124-06 analogia | Listwa progowa (przejściowa) aluminiowa w kolorze paneli, szerokości 25- 35mm obmiar = 0,90 m | m | 0,900 |  |
| Razem dział: Roboty posadzkowe | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Wartość  zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 |  | Roboty tynkarskie i malarskie | | | |
| 15 d.3 | KNR 4-01 071302 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach obmiar = <pom 1.5>13,22 = 13,220 m2 | m2 | 13,220 |  |
| 16 d.3 | KNR 4-01 071301 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  obmiar = <pom 1.5>2,64\*(4,86\*2+2,71\*2)-0,80\*2,00\*2-1,65\* 1,45 = 34,377 m2 | m2 | 34,377 |  |
| 17 d.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie powierzchni sufitów obmiar = poz.15 = 13,220 m2 | m2 | 13,220 |  |
| 18 d.3 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie powierzchni ścian obmiar = poz.16 = 34,377 m2 | m2 | 34,377 |  |
| 19 d.3 | KNR-W 4-01 0707-05 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi obmiar = 1,65\*2+1,45\*2+1,80+0,80+2,00\*2 = 12,800 m | m | 12,800 |  |
| 20 d.3 | KNR-W 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z tynku mozaikowego o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu  obmiar = <pom 1.5>2,64\*4,86 = 12,830 m2 | m2 | 12,830 |  |
| 21 d.3 | KNR-W 2-02 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = <pom 1.5>2,64\*(4,86\*2+2,71\*2)-0,80\*2,00\*2-1,65\* 1,45 = 34,377 m2 | m2 | 34,377 |  |
| 22 d.3 | NNRNKB 202 2027-01 analogia | Obrobienie ościeży płytami gipsowo-kartonowymi obmiar = 0,25\*(1,65+1,45\*2) = 1,138 m2 | m2 | 1,138 |  |
| 23 d.3 | KNR-W 2-02 0809-05 analogia | Wewnętrzne gładzie gipsowe wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o szerokości 25 cm obmiar = 0,25\*(1,65+1,45\*2) = 1,138 m2 | m2 | 1,138 |  |
| 24 d.3 | KNR-W 2-02 0830-07 | Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe obmiar = 1,65\*1,45\*2 = 4,785 m | m | 4,785 |  |
| 25 d.3 | KNR-W 2-02 0830-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych obmiar = <pom 1.5>13,22 = 13,220 m2 | m2 | 13,220 |  |
| 26 d.3 | KNR-W 2-02 1510-01 analogia | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitów - tynków  gładkich bez gruntowania, farba biała obmiar = poz.15 = 13,220 m2 | m2 | 13,220 |  |
| 27 d.3 | KNR-W 2-02 1510-01 analogia | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian - tynków gładkich bez gruntowania, farba kolorowa jasna obmiar = poz.16+poz.23 = 35,515 m2 | m2 | 35,515 |  |
| Razem dział: Roboty tynkarskie i malarskie | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Wartość  zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 |  | Stolarka okienna i drzwiowa, rolety | |  | |
| 28 d.4 | KNR 0-19 092810 | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 obmiar = <pom 1.5>1,65\*1,45 = 2,393 m2 | m2 | 2,393 |  |
| 29 d.4 | KNR-W 4-01 0307-02 analogia | Podmurowanie otworu pod okno w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1 ceg obmiar = 1,80 m | m | 1,800 |  |
| 30 d.4 | KNR 2-02 2103-  03 analogia | Podokienniki z konglomeratu - elementy grubości 3 cm i szerokości 25 cm  obmiar = <pom 1.5>1,80 = 1,800 m | m | 1,800 |  |
| 31 d.4 | KNR-W 2-02 1038-01 | Montaż rolety zewnętrznej elewacyjnej ze skrzynką naścienną z napędem ręcznym  obmiar = <pom 1.5>1,65\*1,45 = 2,393 m2 | m2 | 2,393 |  |
| 32 d.4 | kalk. własna | Montaż wewnętrznych, tekstylnych rolet okiennych w kasecie  PCV z listwami maskującymi  obmiar = <pom 1.5>2\*0,80\*1,45 = 2,320 m2 | m2 | 2,320 |  |
| 33 d.4 | KNR-W 2-02 1025-01 analogia | Ościeżnice stalowe dla drzwi stalowych EI30 obmiar = <pom 1.4>1 = 1,000 szt. | szt. | 1,000 |  |
| 34 d.4 | KNR-W 2-02 1204-03 analogia | Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 jednostronne o powierzchni do 2 m2  obmiar = <pom 1.4>0,8\*2,0 = 1,600 m2 | m2 | 1,600 |  |
| Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa, rolety | | | |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | | Jedn. miary | Ilość | Wartość  zł |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KNR 5-18 171202 | Przebicia otworów w ścianach i stropach, wraz z obróbką i zamurowaniem obmiar = 4 szt. | | szt. | 4,000 |  |
| 2 | STWiORB Sanitarna  wycena indywidualna | Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji typu split 1:1 5,3kW   1. transport sprzętu i urządzeń 2. Montaż jednostki na ścianie z wypoziomowaniem kach wibroizolacyjnych 3. Podłączenie hydrauliczne i elektryczne obmiary = <serwerownia>1   <biuro>1  RAZEM | na stoja-  1,000  1,000 2,000 kpl. | kpl. | 2,000 |  |
| 3 | STWiORB Sanitarna  wycena indywidualna | Klimatyzator - kaseta ścienna 3,5kW obmiar = <serwerownia>1  <biuro>1  RAZEM | 1,000  1,000  2,000 szt. | szt. | 2,000 |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Wartość  zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ELEKTRYKA | |  |  |
| 1.1 |  | Roboty demontażowe | |  |  |
| 1 d.1.1 | KSNR 9 0203-05 analogia | Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg obmiar = 1 szt. | szt. | 1,000 |  |
| 2 d.1.1 | KSNR 9 0501-06 analogia | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem obmiar = 4 szt. | szt. | 4,000 |  |
| 3 d.1.1 | KSNR 9 0401-07 | Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego obmiar = 2 szt. | szt. | 2,000 |  |
| 4 d.1.1 | KSNR 9 0402-05 analogia | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych obmiar = 5 szt. | szt. | 5,000 |  |
| Razem dział: Roboty demontażowe | | | |  |  |
| 1.2 |  | Serwerownia tablica bezpiecznikowa TK | |  |  |
| 5 d.1.2 | KNNR 5 0404-01 | Tablica bezpiecznikowa urządzeń komputerowych obmiar = 1 szt. | szt. | 1,000 |  |
| Razem dział: Serwerownia tablica bezpiecznikowa TK | | | |  |  |
| 1.3 |  | Instalacja wewnętrzna, osprzęt | |  |  |
| 6 d.1.3 | KNR-W 5-08 0115-08 analogia | Montaż kanału instalacyjnego z PCW - kanał wewnętrzny podtynkowy obmiar = 14 m | m | 14,000 |  |
| 7 d.1.3 | KNNR 5 0716-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych obmiar = 14 m | m | 14,000 |  |
| 8 d.1.3 | KSNR 5 0405-03 analogia | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z podłoże z cegły obmiar = 4 wyp. | wyp. | 4,000 |  |
| 9 d.1.3 | KSNR 5 0405-03 analogia | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/ Podłoże z cegły PEL2 obmiar = 3 wyp. | wyp. | 3,000 |  |
| 10 d.1.3 | KSNR 5 0405-08 analogia | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi (klimatyzacja) obmiar = 2 wyp. | wyp. | 2,000 |  |
| 11 d.1.3 | KSNR 5 0405-03 analogia | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach  administracyjnych na gniazdo RJ45 - PEL - AP obmiar = 1 wyp. | wyp. | 1,000 |  |
| Razem dział: Instalacja wewnętrzna, osprzęt | | | |  |  |
| 1.4 |  | Oświetlenie wewnętrzne | |  |  |
| 12 d.1.4 | KSNR 5 0405-01 analogia | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, podłoże z cegły obmiar = 2 wyp. | wyp. | 2,000 |  |
| 13 d.1.4 | KNNR 5 0503-03 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - 1 obmiar = 2 kpl. | kpl. | 2,000 |  |
| 14 d.1.4 | KNNR 5 0503-03 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - 2 obmiar = 2 kpl. | kpl. | 2,000 |  |
| Razem dział: Oświetlenie wewnętrzne | | | |  |  |
| 1.5 |  | Pomiary | |  |  |
| 15 d.1.5 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obmiar = 3 pomiar | pomiar | 3,000 |  |
| 16 d.1.5 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obmiar = 1 pomiar | pomiar | 1,000 |  |
| Razem dział: Pomiary | | | |  |  |
| Razem dział: ELEKTRYKA | | | |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu | | | |  |  |

za całkowitą cenę: netto ……………………………….………………………, podatek Vat ……………..…………..………%,

co łącznie stanowi cenę oferty brutto: ………………………………….……………………………………………………………

(słownie zł: …………………………………………....……………………………………………………………………………… brutto)

**Dodatkowe informacje¹:**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

**Dane kontaktowe Wykonawcy:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…

(imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

……………………………………………………….²

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) W przypadku zastosowania przez zamawiającego dodatkowych kryteriów niż cena należy formularz ofertowy uzupełnić o te kryteria.

2) Ofertę podpisuje osoba uprawniona.