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OPIS TECHNICZNY

do opracowania kosztorysowego

Nazwa zadania

Fragmentaryczne awaryjne przywrócenie przejezdności części duktu leśnego - dojazdu pożarowego nr 21A/2 - długość odcinka 1800,00mb i szerokości 3,5m

1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi opis techniczny sporządzony wyłącznie na potrzeby wykonania przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

Zakres opracowania nie obejmuje wykonania projektu technicznego, projektu budowlanego ani dokumentacji projektowej dla przebudowy lub remontu drogi leśnej. Opracowanie służy określeniu rodzaju oraz szacunkowego zakresu robót niezbędnych do wykonania doraźnych prac utrzymaniowych mających na celu miejscowe przywrócenie możliwości przejazdu pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Celem zadania jest określenie rzeczywistego zapotrzebowania materiału dla przywrócenia i zapewnienia wymaganej przejezdności oraz funkcjonalności istniejącego duktu leśnego, w szczególności umożliwienie bezpiecznego przejazdu pojazdów, w tym pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działań przeciwpożarowych i utrzymania gospodarki leśnej.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie sporządzono na podstawie:

· wizji lokalnej istniejącego duktu leśnego,

· informacji przekazanych przez Zamawiającego,

· obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej lasów,

· aktualnych wytycznych Lasów Państwowych dotyczących utrzymania dróg leśnych.

3. Lokalizacja robót

Roboty przewidziano do wykonania na dukcie leśnym stanowiącym drogę pożarową nr DP 21A/2, zlokalizowaną na terenie Nadleśnictwo Brzózka

Długość analizowanego odcinka wynosi około 1800,00 mb, przy szerokości pasa przejazdu wynoszącej około 3,50 m.

4. Stan istniejący

Przedmiotowy odcinek stanowi istniejący dukt leśny o nawierzchni z kruszywa łamanego

W wyniku eksploatacji oraz oddziaływania warunków atmosferycznych na nawierzchni występują miejscowe deformacje, koleiny oraz nierówności powodujące utratę wymaganej przejezdności dla pojazdów utrzymania leśnego.

Utrudnienia mają charakter lokalny i nie występują na całej długości odcinka, lecz jedynie w miejscach wymagających interwencji.

5. Zakres planowanych robót

Przewiduje się wykonanie wyłącznie robót o charakterze utrzymaniowym, polegających na fragmentarycznym awaryjnym przywróceniu przejezdności istniejącego duktu leśnego.

Roboty obejmować będą w szczególności:

· miejscowe profilowanie istniejącej nawierzchni,

· uzupełnienie lokalnych ubytków mieszanką kruszywa łamanego,

· wykonanie punktowych wzmocnień nawierzchni w miejscach utraty nośności,

· wyrównanie kolein oraz zapiaszczonych fragmentów,

· zagęszczenie wbudowanego materiału do uzyskania stabilnej nawierzchni umożliwiającej przejazd pojazdów.

Zakres robót będzie realizowany wyłącznie w miejscach wymagających naprawy i nie obejmuje wykonania nowej konstrukcji drogi ani przebudowy całego odcinka.

Szerokość wykonywanych napraw będzie zmienna i dostosowana do rzeczywistego zakresu uszkodzeń stwierdzonych w terenie.

6. Technologia wykonania

Przywrócenie przejezdności planuje się wykonać poprzez zastosowanie mieszanki kruszywa łamanego o odpowiednim uziarnieniu, umożliwiającej uzyskanie stabilnej nawierzchni gruntowo-kruszywowej.

Materiał będzie wbudowywany wyłącznie miejscowo, w obrębie uszkodzonych fragmentów istniejącej drogi, następnie profilowany i zagęszczany mechanicznie.

Grubość warstwy oraz ilość wbudowanego materiału będą uzależnione od rzeczywistego stanu nawierzchni oraz głębokości występujących deformacji.

Przewiduje się:

- punktowe uzupełnienie braków w profilu drogi kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm – 0/63 mm, w miejscach występowania kolein, ubytków i lokalnych obniżeń nawierzchni;

- wykonanie uzupełnień kruszywem w warstwach o łącznej grubości dostosowanej do głębokości występujących deformacji, przy czym w kosztorysie przyjęto odrębnie:

· naprawy miejscowe o głębokości do 15 cm,

· naprawy miejscowe o głębokości do 20 cm;

7. Wymagania dotyczące wykonania

Technologię wykonania robót należy dostosować do istniejących warunków gruntowo-wodnych oraz rzeczywistego rodzaju i stopnia uszkodzenia nawierzchni.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

· właściwe przygotowanie podłoża przed wbudowaniem kruszywa,

· właściwe rozłożenie kruszywa,

· wykonanie robót w sposób zapewniający odpowiednie zagęszczenie,

· odtworzenie prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni,

· zapewnienie możliwości odpływu wód opadowych z powierzchni drogi,

· niedopuszczenie do wykonywania robót w sposób powodujący pogorszenie stanu istniejących elementów odwodnienia.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić wymagania zawarte w „Drogi leśne – Poradnik drogowy”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 lipca 2025 r. Poradnik wskazuje wprost, że do podstawowych prac utrzymaniowych nawierzchni gruntowych należą m.in. uzupełnianie ubytków i nierówności, profilowanie oraz zagęszczanie nawierzchni.

8. Usunięcie drzew i krzewów w obrębie poboczy oraz rowów

W ramach robót związanych z fragmentarycznym, awaryjnym przywróceniem przejezdności części duktu leśnego – dojazdu pożarowego nr 21A/2, na odcinku o długości około 1800,00 mb i szerokości 3,50 m, przewiduje się również usunięcie kolidujących z pasem drogowym drzew i krzewów porastających miejscowo pobocza oraz światło istniejących rowów drogowych.

Stwierdzona roślinność osiąga wysokość około 1,0–3,0 m i miejscami wkracza w bezpośrednie sąsiedztwo korony drogi oraz w przekrój hydrauliczny rowów. Jej pozostawienie ogranicza możliwość prawidłowego wykonania robót związanych z odtworzeniem profilu drogi i poboczy, a przede wszystkim utrudnia swobodny odpływ wód opadowych z powierzchni jezdni i poboczy do istniejących urządzeń odwodnienia.

Usunięcie wskazanej roślinności jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót naprawczych oraz zapewnienia ich trwałości. Pozostawienie drzew i krzewów w obrębie poboczy oraz światła rowów będzie sprzyjało zatrzymywaniu i spiętrzaniu wody, zamulaniu oraz ponownemu zarastaniu urządzeń odwodnienia, co może prowadzić do zawilgocenia i osłabienia podłoża, powstawania kolein i deformacji nawierzchni oraz dalszej degradacji korpusu drogi.

Zakres wycinki należy ograniczyć do roślinności kolidującej z istniejącym przekrojem drogi, poboczami i urządzeniami odwodnienia, z zachowaniem drzew i krzewów, które nie stanowią przeszkody dla wykonania robót i prawidłowego funkcjonowania drogi. Prace należy prowadzić w sposób uporządkowany, z zachowaniem obowiązujących wymagań dotyczących ochrony zieleni oraz zasad prowadzenia robót w terenie leśnym.

Materiał powstały w wyniku wycinki, w tym pnie, konary, gałęzie oraz pozostałości roślinne, należy usunąć z pasa drogowego i przetransportować na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego, w odległości do 1,0 km od miejsca prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonaniu prac oraz usunięcia pozostałości po wycince w sposób niepowodujący ograniczenia przejezdności drogi ani przepływu wód w istniejących rowach.

Wykonanie powyższych prac należy traktować jako roboty przygotowawcze i niezbędne dla skutecznego odtworzenia przejezdności oraz zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi, bez których wykonanie zasadniczych robót naprawczych w sposób zapewniający ich trwałość byłoby istotnie ograniczone.

9. Efekt planowanych robót

Po wykonaniu robót przewiduje się uzyskanie ciągłości przejazdu na istniejącym dukcie leśnym poprzez eliminację lokalnych miejsc utrudniających ruch.

Wykonane prace mają charakter doraźny i utrzymaniowy oraz służą zapewnieniu możliwości przejazdu pojazdów służb ratowniczych zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej lasów, w tym pojazdów o wymaganej nośności określonej przez Państwową Straż Pożarną.

10. Uwagi końcowe

1. Opracowanie stanowi podstawę do sporządzenia przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

2. Zakres robót obejmuje wyłącznie miejscowe naprawy istniejącej nawierzchni.

3. Roboty nie stanowią budowy, przebudowy ani kompleksowego remontu drogi leśnej.

4. Ilości robót zostaną określone na podstawie przedmiaru sporządzonego z uwzględnieniem rzeczywistych powierzchni wymagających interwencji.

5. Celem robót jest doraźne przywrócenie funkcjonalności istniejącego duktu leśnego poprzez wykonanie punktowych napraw umożliwiających bezpieczny przejazd pojazdów ochrony przeciwpożarowej.

11. odstawa techniczna

Podstawę techniczną realizacji prac stanowią w szczególności:

· Zarządzenie nr 60 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych „Drogi leśne – Poradnik drogowy”;

· „Drogi leśne – Poradnik drogowy”, Warszawa 2025, stanowiący załącznik do ww. zarządzenia;

· dokumentacja i ustalenia dotyczące istniejącego odcinka drogi;

· rzeczywisty stan techniczny nawierzchni stwierdzony podczas wizji lokalnej;

· zakres rzeczowy określony w przedmiarze i kosztorysie robót.

Poradnik określa bieżące utrzymanie dróg leśnych jako regularne wykonywanie prac zapewniających ich funkcjonalność i bezpieczeństwo, natomiast dla nawierzchni gruntowych wskazuje m.in. uzupełnianie ubytków i nierówności oraz profilowanie i zagęszczanie nawierzchni.

Opracował:

mgr inż. Paweł Ratuś

PROGAMP PAWEŁ RATUŚ
Załącznik – kosztorys inwestorski, przedmiar robót, kosztorys ofertowy
PROGAMP PAWEŁ RATUS


Ul. PRZYLEP – GRONOWA 3              66-015 ZIELONA GÓRA


TEL.: 666 612 366     E-MAIL: � HYPERLINK "mailto:PAWELRATUS@WP.PL" ��PAWELRATUS@WP.PL�     NIP: 973-084-59-21





DOKUMENTACJA TECHNICZNA





Temat: FRAGMENTARYCZNE AWARYJNE PRZYWRÓCENIE PRZEJEZDNOŚCI CZĘŚCI DUKTU LEŚNEGO - DOJAZDU POŻAROWEGO NR 21A/2 - DŁUGOŚĆ ODCINKA 1800,00MB I SZEROKOŚCI 3,5M





Lokalizacja: Nadleśnictwo Brzózka – DP nr 21A/2











Na podstawie: 


– Zlecenie Inwestora


                             


Inwestor/Wykonawca:  Nadleśnictwo Brzózka�                                         


		                     66-626 Dychów, 


                                     Dychów 6A
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