|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS INWESTORSKI** | | | | | |
| **Remont budynku magazynu blaszanego w Rejonie w Płocku OD w Gostyninie** | | | | | |
| **Podstawa wyceny** | **Opis i wyliczenia** | **j. m.** | **Ilość** | **Cena jedn.  [zł]** | **Wartość  [zł]** |
| **Magazyn blaszany nieocieplony tynkowany o wymiarach 5,80x5,89 m z dachem jednospadowym na tył, wysokość ok 2,5/2,35 m** | | | | | |
| kalkulacja indywidualna | Wymiana płyty fundamentowej o wymiarach 5,90x6,00x0,2 m z betonu C30/37. Klasa ekspozycji XA2. Zbrojona siatką 15x15 cm fi 8 mm górą i 15x15 cm fi 10 mm dołem wraz z hydroizolacją | szt. | 1 |  |  |
| kalkulacja indywidualna | Wymiana konstrukcji ścian zewnętrznych wraz z poszyciem. Ściany z profili blaszanych zimnogiętych, wzmocnione ramą z ceownika. Od wewnątrz malowane tynkiem drobnoziarnistym białym. Z Zewnątrz tynk akrylowy natryskowy o grubości min. 2 mm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. | kpl | 1 |  |  |
| kalkulacja indywidualna | Wymiana konstrukcji dachu z poszyciem. Konstrukcja dachu z ceownika zimnogiętego oraz z profili zamkniętych ocynkowanych. Poszycie blachą trapezową T-35 z powłoką antyskropleniową od wewnątrz. | kpl. | 1 |  |  |
| kalkulacja indywidualna | Wymiana bramy wjazdowej. Brama segmentowa z napędem elektrycznym i 2 pilotami. Światło wjazdu 5,00 x 2,05 m. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. | szt. | 1 |  |  |
| kalkulacja indywidualna | Drzwi wejściowe stalowe 100x200 cm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. | szt. | 1 |  |  |
| kalkulacja indywidualna | Okno uchylne 1000x800 mm. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. | szt. | 1 |  |  |
| kalkulacja indywidualna | Orynnowanie wraz z obróbkami blacharskimi | kpl | 1 |  |  |
| kalkulacja indywidualna | Instalacja elektryczna. Zasilanie z sąsiedniego budynku. Skrzynka bezpiecznikowa, podłączenie bramy garażowej, oświetlenie 2 punkty, 2 gniazda 230 V. | kpl. | 1 |  |  |
| **Razem netto:** | | | | |  |
|  | **Podatek VAT 23%** | | | |  |
| **Razem brutto:** | | | | |  |