Załącznik nr 1 do Decyzji nr 65/2023

**Dział I - POZYSKANIE DREWNA**

**Cięcia o charakterze hodowlanym w drzewostanach przedrębnych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nr*** | ***Kod czynności do rozliczenia*** | ***Kod czynn. / materiału do wyceny*** | ***Opis kodu czynności*** | ***Jednostka miary*** |
| 10.1 | TW-HOD1 | TW-HOD1 | Wycinanie drzew w trzebieżach wczesnych iglastych lub liściastych | HA |
| 10.2 | TW-HOD2 | TW-HOD2 | Wycinanie drzew w trzebieżach wczesnych wielogatunkowych | HA |
| 10.3 | TP-HOD1 | TP-HOD1 | Wycinanie drzew w trzebieżach późnych iglastych lub liściastych | HA |
| 10.4 | TP-HOD2 | TP-HOD2 | Wycinanie drzew w trzebieżach późnych wielogatunkowych | HA |

**Standard technologii prac obejmuje:**

- prace przygotowawcze związane z przygotowaniem miejsca do ścinki,

-          wycięcie drzew nieprzewidzianych do pozyskania surowca drzewnego (cienkich, wadliwych, przygłuszonych, zamierających, itp.) przy pomocy siekiery lub pilarki i pilarki na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii drzewostanu i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi,

-           drzewa usuwane w czasie tego zabiegu muszą zostać obalone i pozostawione bez okrzesania,

-           wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzew oraz gałęzi z dróg, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów obcej własności.

**Procedura odbioru:**

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona *p*owierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: szlaki operacyjne, drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.

*(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)*