Załącznik nr 3 do Decyzji nr 65/2023

**Dział III – POZOSTAŁE PRACE GODZINOWE**

*Na podstawie § 2, ust. 6, pkt. 2. Decyzji nr 25 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak sprawy: MZ.011.2.1.2023), wprowadzam rozszerzenie listy działań dla czynności godzinowych:*

**1. Dla czynności rozliczeniowych oznaczonych numerami 396-400:**

- udostępnianie i zamykanie upraw w sezonie wegetacyjnym dla zwierzyny płowej,

- udostępnianie i zamykanie upraw dla dzików,

- doniesienie i załadunek ubitej zwierzyny na środek transportu podczas polowań indywidualnych i zbiorowych, wraz z ułożeniem na środkach transportu umożliwiającym wystudzenie tusz,

- rozładunek i umieszczenie tusz pozyskanej zwierzyny łownej w chłodni,

- pomiar wagi tusz pozyskanej zwierzyny łownej w chłodni,

- przygotowanie i oczyszczenie linii (wizur) w celu poprawy widoczności, poprzez   
m.in. obcinanie zachodzących na linie gałęzi drzew i krzewów rosnących na ich obrzeżach,

- przygotowanie poletek do czynności agrotechnicznych poprzez: zbiór kamieni i ich ułożenie w pryzmy w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę, zbiór i wyniesienie gałęzi, usunięcie przeszkadzającej roślinności poprzez jej wycięcie i wyniesienie   
w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- kontrola szczelności ogrodzeń,

- wykładanie repelentów w celu ochrony upraw rolnych,   
- wypłaszanie zwierzyny z miejsc wskazanych przez Zamawiającego w celu ograniczenia szkód w uprawach rolnych,

- porządkowanie miejsc wokół paśników poprzez zebranie pozostałości   
karmy i odchodów zwierząt w najbliższej okolicy paśnika, dezynfekcja   
gleby wokół paśnika poprzez zastosowanie wapnowania,   
- dozorowanie upraw rolnych w ramach ochrony przed zwierzyną łowną,

- oczyszczenie powierzchni po cięciach przedrębnych, znoszenie i składanie gałęzi   
w wały z pozostawieniem na powierzchni,

- zasypanie dołów po sadzonkach na powierzchniach odnowionych, dołów zbiorczych oraz profili glebowych. Dół należy zasypać gruntem pochodzącym z wcześniejszego wykopania dołu. Zasypanie dołu poszczególnymi warstwami gleby (organicznej   
i mineralnej) powinno odbyć się w odwrotnej kolejności w stosunku do jego wykopania,

- wysiew nasion „pod motykę” w fitomelioracjach,

- ręczny wysiew ścioły w celu przykrycia siewów,

- wygrabianie sprzętem ręcznym Zamawiającego/Wykonawcy powierzchni przeznaczonej do pozyskania humusu z igliwia, szyszek, gałęzi itp. na powierzchni wskazanej przez Zamawiającego,

- obsługa mieszalnika i napełniarki kaset, w tym: załadowanie torfu do mieszalnika, aplikację dodatków wymaganych w technologii, dowilżenie substratu, dosypywanie substratu do komory napełniarki, podawanie pustych kaset, odbieranie kaset napełnionych i uzupełnienie braków, ustawianie napełnionych kaset na palecie,

- układanie kaset/doniczek w tunelu foliowym,

- oczyszczanie dna rowu melioracyjnego, poprzez m.in.: odmulanie z liści, traw itp., uformowanie i wyrównanie dna rowu i skarp przy użyciu narzędzi ręcznych,

- wykaszanie chwastów na skarpach rowu odwadniającego wraz z usunięciem wykoszonej roślinności poza obręb rowu,

- przygotowanie wizur i ścieżek podejścia polegające na: wykaszaniu chwastów, podcinaniu i usuwaniu gałęzi, usuwaniu nalotów drzew lekkonasiennych (o średnicy mierzonej na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu nie większej niż. 5 cm) w miejscu wizury oraz wynoszeniu powstałej biomasy w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- podwyższenie wysokości grodzenia dodatkową siatką,

- zawieszenie drugiej warstwy siatki dołem np. przeciw bobrom.

**2. Dla czynności rozliczeniowych oznaczonych numerami 401-404:**

- utrzymanie lądowisk operacyjnych (poprzez m.in.: koszenie trawy urządzeniem doczepianym do ciągnika, uprzątnięcie skoszonej trawy z płyty lądowiska, bronowanie/włókowanie powierzchni lądowiska, wałowanie powierzchni lądowiska, nawożenie powierzchni lądowiska),

- spulchnienie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym wraz z wysiewem nawozów przy pomocy rozsiewacza nawozów nabudowywanego na opielacz   
w szkółce. Prace obejmują także: przygotowanie i obsługę sprzętu, drobne naprawy, załadunek i dostarczenie nawozów na powierzchnię wysiewu, uprzątnięcie opakowań po nawozach z powierzchni na wskazane przez Zamawiającego miejsce na szkółce, oczyszczenie sprzętu po zabiegu oraz odstawienie go na miejsce postoju/przechowywania wskazane przez Zamawiającego,

- siew mechaniczny punktowy. Prace obejmują: zaprawienie i doniesienie lub dowóz nasion na powierzchnię kwatery, ustalenie normy siewu i regulację siewnika, siew, przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion, doczepianie siewnika, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju,

- pozyskanie humusu do mikoryzacji sprzętem Zamawiającego/Wykonawcy poprzez zdarcie humusu do gleby mineralnej na powierzchni wskazanej przez Zamawiającego i ułożenie w pryzmy przygotowane do załadunku. Prace obejmują także: załadunek na sprzęt/pojazd transportowy, przewóz do miejsca składowania (kompostownia), rozładunek i ułożenie pozyskanego materiału w pryzmy, przykrycie odkrytej gleby uprzednio zdartą ściołą,

- rozdrabnianie kory, w tym: przemieszczenie kory z pryzmy do miejsca rozdrobnienia, ręczne wybieranie ponadwymiarowych pozostałości, rozdrobnienie kory młynkami (lub innymi urządzeniami mechanicznymi), ułożenie rozdrobnionej kory w pryzmy o wymiarach ustalonych z Zamawiającym,

- załadunek, wywóz i rozładunek skoszonej trawy z łąki lub pastwiska wraz z dokonaniem utylizacji lub zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie.