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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nagrzewnica elektryczna o mocy 18 kW

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	1. 
	Nazwa urządzenia
	fabrycznie nowa, nagrzewnica elektryczna nadmuchowa z możliwością podłączenia rękawa do dystrybucji powietrza o mocy grzewczej minimum 18 kW wraz z wyposażeniem dodatkowym
	

	2. 
	Karta katalogowa
	Dołączenie karty katalogowej lub wskazanie strony producenta
	

	3. 
	Produkcja seryjna
	Urządzenie pochodzące z produkcji seryjnej
	

	4. 
	Przeznaczenie
	Ogrzewanie i osuszanie budynków, hal, namiotów oraz innych obiektów wykorzystywanych podczas działań kryzysowych, ratowniczych i logistycznych
	

	5. [bookmark: _Hlk214338860]
	Rok produkcji
	2025 lub nowszy
	

	6. 
	Zakres rzeczowy
	5 szt. nagrzewnic wraz z minimum 1 rękawem do rozprowadzania gorącego powietrza i kompletem mocowań dla każdej nagrzewnicy
	

	7. 
	Typ urządzenia
	Elektryczna, mobilna, bezemisyjna
	

	8. 
	Moc grzewcza
	Minimum 18 kW
	

	9. 
	Zasilanie
	Trójfazowe 400 V (±10%), 50 Hz lub równoważne zgodne z wymaganiami producenta
	

	10. 
	Wydajność powietrza
	Minimum 1500 m³/h
	

	11. 
	Konstrukcja
	Obudowa stalowa lub równoważna, przystosowana do pracy mobilnej
	

	12. 
	Podłączenie rękawów
	Możliwość podłączenia rękawów/węży do rozprowadzania gorącego powietrza
	

	13. 
	Mobilność
	Uchwyty transportowe lub inne rozwiązanie umożliwiające bezpieczne przemieszczanie urządzenia
	

	14. 
	Zabezpieczenie
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem wymagane
	

	15. 
	Termostat
	Wbudowany termostat lub możliwość podłączenia termostatu zewnętrznego
	

	16. 
	Wyposażenie dodatkowe
	Dla każdej nagrzewnicy: minimum 1 rękaw do gorącego powietrza oraz komplet elementów montażowych
	

	17. 
	Dokumentacja
	Instrukcja obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim
	

	18. 
	Deklaracja zgodności
	Deklaracja zgodności UE (CE) lub dokument równoważny
	

	19. 
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	

	20. 
	Serwis
	Serwis na terenie Polski oraz dostępność części przez minimum 5 lat od dostawy
	

	21. 
	Instruktaż
	Instruktaż dla minimum 2 pracowników Zamawiającego podczas odbioru
	


1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:
W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne parametry techniczne oferowanego urządzenia lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”. W przypadku parametrów liczbowych należy podać oferowaną wartość.
2. Uwagi dodatkowe: 
1) Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, Lubieszyn 10H, 72-002 Wąwelnica.
2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego) podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3) W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji: – kompletności dostawy, – zgodności dostarczonych urządzeń z niniejszą Specyfikacją Techniczną, – zgodności parametrów oferowanych z parametrami zadeklarowanymi w ofercie, – poprawności działania urządzeń, – kompletności dokumentacji technicznej i gwarancyjnej.
4) W trakcie odbioru Wykonawca przeprowadzi uruchomienie wszystkich dostarczonych urządzeń oraz instruktaż dla minimum 2 pracowników Zamawiającego.
5) W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.
6) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentów gwarancyjnych, deklaracji zgodności UE (CE) lub dokumentów równoważnych oraz podstawowej dokumentacji technicznej oferowanego urządzenia.
7) Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
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