Załącznik nr 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Oznakowanie obiektów Obrony Cywilnej
	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	1.
	Przedmiot zamówienia
	Wykonanie i dostawa tablic oraz naklejek przeznaczonych do oznakowania obiektów Obrony Cywilnej, w tym punktów schronienia, ukryć i miejsc doraźnego schronienia.
	

	2.
	Zakres ilościowy
	Tablice: łącznie 11 050 sztuk.
Naklejki: łącznie 12 000 sztuk.
Szczegółowe ilości poszczególnych rodzajów oznakowania określono w poz. 3–7.
	

	3.
	Międzynarodowy znak obrony cywilnej – tablica
	Wymiar: 20 × 20 cm.
Liczba: 5 500 sztuk.
Równoboczny trójkąt w kolorze niebieskim CMYK 88, 63, 11, 25 na tle pomarańczowym CMYK 0, 50, 96, 0.
	

	4.
	Znak PUNKT SCHRONIENIA
	Wymiar: 20 × 10 cm.
Liczba: 5 250 sztuk.
Napis: „PUNKT SCHRONIENIA”.
Tło: CMYK 90, 10, 80, 0. Napis biały, wielkimi literami, krojem bezszeryfowym, umieszczony centralnie.
	

	5.
	Znak UKRYCIE
	Wymiar: 20 × 10 cm.
Liczba: 50 sztuk.
Napis: „UKRYCIE”.
Tło: CMYK 90, 10, 80, 0. Napis biały, wielkimi literami, krojem bezszeryfowym, umieszczony centralnie.
	

	6.
	Znak MIEJSCE DORAŹNEGO SCHRONIENIA
	Wymiar: 20 × 10 cm.
Liczba: 250 sztuk.
Napis: „MIEJSCE DORAŹNEGO SCHRONIENIA”.
Tło: CMYK 90, 10, 80, 0. Napis biały, wielkimi literami, krojem bezszeryfowym, umieszczony centralnie.
	

	7.
	Naklejki ze znakiem obrony cywilnej
	Kształt: kwadrat.
Wymiar: 8 × 8 cm.
Liczba: 12 000 sztuk.
Równoboczny trójkąt w kolorze niebieskim CMYK 88, 63, 11, 25 na tle pomarańczowym CMYK 0, 50, 96, 0.
	

	8.
	Materiał tablic
	Płyta kompozytowa aluminiowa typu DIBOND o grubości 3 mm lub materiał równoważny, składający się z rdzenia tworzywowego trwale połączonego z dwiema zewnętrznymi warstwami aluminium. Materiał musi być sztywny, odporny na odkształcenia i przeznaczony do użytkowania zewnętrznego.
	

	9.
	Równoważność materiału tablic
	Materiał równoważny musi mieć grubość 3 mm oraz właściwości użytkowe, sztywność i trwałość nie gorsze niż płyta typu DIBOND przeznaczona do oznakowania zewnętrznego.
	

	10.
	Otwory montażowe
	Każda tablica musi mieć 4 otwory montażowe o średnicy 3 mm, po jednym w każdym rogu. Rozmieszczenie otworów musi być symetryczne, jednakowe w całej partii i zgodne z zaakceptowanym projektem produkcyjnym.
	

	11.
	Nadruk na tablicach
	Nadruk pełnokolorowy, równomierny i ostry, bez pasmowania, przebarwień, smug, pikselizacji i innych widocznych wad. Kolory zgodne z wartościami CMYK określonymi w niniejszej ST i zaakceptowanym projektem.
	

	12.
	Laminowanie tablic
	Cała zadrukowana powierzchnia zabezpieczona bezbarwnym laminatem matowym, odpornym na promieniowanie UV, wilgoć, opady atmosferyczne, typowe zmiany temperatury oraz ścieranie podczas transportu i montażu.
	

	13.
	Krawędzie tablic
	Równe, gładkie, bez zadziorów, rozwarstwień, wgnieceń i ostrych fragmentów mogących powodować skaleczenie.
	

	14.
	Tolerancje wykonania tablic
	Tolerancja wymiarów zewnętrznych: ±1 mm.
Tolerancja średnicy i położenia otworów montażowych: ±0,5 mm.
	

	15.
	Materiał naklejek
	Biała, matowa folia monomeryczna, samoprzylepna, przeznaczona do aplikacji na gładkich i odtłuszczonych powierzchniach.
	

	16.
	Klej naklejek
	Warstwa klejąca zapewniająca równomierne i trwałe przyleganie bez samoczynnego odspajania krawędzi w normalnych warunkach użytkowania.
	

	17.
	Nadruk i wykonanie naklejek
	Nadruk pełnokolorowy, równomierny, ostry i odporny na rozmazywanie. Powierzchnia matowa, bez zagnieceń, pęcherzy, zanieczyszczeń, śladów kleju i uszkodzeń mechanicznych.
	

	18.
	Dokumentacja
	Opis oferowanych materiałów i technologii wykonania oraz karty techniczne albo specyfikacje płyty kompozytowej, folii, technologii nadruku i laminatu.
	

	19.
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje w szczególności trwałość materiału, nadruku, laminatu, połączenia warstw płyty oraz warstwy klejącej naklejek przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem.
	

	20.
	Termin realizacji
	Do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin obejmuje przygotowanie i akceptację projektów, wykonanie i akceptację próbek, produkcję, pakowanie, transport, rozładunek oraz przekazanie całego przedmiotu zamówienia.
	


1. Instrukcja do wypełnienia tabeli
W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane techniczne, nazwę lub rodzaj oferowanego materiału albo potwierdza spełnienie wymagania minimalnego poprzez wpisanie „spełnia”. Nie należy pozostawiać niewypełnionych pozycji.
2. Uwagi dodatkowe
1) Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.
2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, obejmującego kontrolę ilościową i jakościową, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3) W ramach odbioru Zamawiający dokona w szczególności weryfikacji:
– kompletności i liczby dostarczonych elementów;
– zgodności z niniejszą Specyfikacją Techniczną, OPZ i ofertą Wykonawcy;
– zgodności z zaakceptowanymi projektami i próbkami wzorcowymi;
– wymiarów, grubości, otworów montażowych, kolorystyki, jakości nadruku i laminowania;
– jakości krawędzi tablic, stanu powierzchni oraz przyczepności naklejek;
– prawidłowości pakowania i oznaczenia opakowań.
4) W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.
5) Wykonawca przekaże dokumentację techniczną lub informacje produktowe dotyczące zastosowanych materiałów oraz – jeżeli dotyczy – certyfikaty lub deklaracje zgodności.
6) Elementy montażowe do mocowania tablic nie są objęte przedmiotem zamówienia.
7) Dopuszcza się rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań technicznych, jakościowych i użytkowych określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
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