Zał. nr 4
Opis przedmiotu zamówienia

Niniejszy projekt wykonawczy systemu kontroli dostępu KD dla potrzeb projektu „Rozbudowa systemu kontroli dostępu KD w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii zlokalizowanego na Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa”, zgodnie z projektem wykonawczym, stanowiącym załącznik nr 4a do umowy. Zadanie obejmuje:

1. objęcie nowych pomieszczeń systemem kontroli dostępu (KD);

2. wykonanie nowego oprzewodowania dla nowych przejść objętych systemem kontroli dostępu (KD).
I. Zakres rozbudowy systemu kontroli dostępu
· objęcie systemem KD wejścia do budynku od strony ul. Żurawiej przy CEiDG (bramka obrotowa typu tripod, dwie bramki uchylne, elementy SKD);
· 3 pomieszczeń na parterze budynku (2 pomieszczenia dwustronna kontrola dostępu, 1 pomieszczenie wejście na kartę i wyjście na przycisk);
· 8 pomieszczeń na 1. piętrze budynku (wejście na kartę i wyjście na przycisk oraz domofon);

· bramy wyjazdowej od strony ul. Żurawiej poprzez montaż dodatkowego czytnika UHF.

II. Wymagania ogólne dla systemu kontroli dostępu
Projektowana rozbudowa systemu KD ma na celu dodanie nowych przejść dozorowanych. W związku z tym projektuje się wykorzystanie istniejącego infrastruktury oraz urządzeń zainstalowanego w szafie MDF w serwerowni w pomieszczeniu nr 48b. 

Aby spełnić ww. założenia Wykonawca zapewni – wymagana funkcjonalność docelowa:

1. pełną kompatybilność warstwy aplikacji (na poziomie bazy danych) z aktualnie użytkowanym systemem AccardMP;

2. zgodność SKD z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024), tj.:

a) możliwość samodzielnej zmiany hasła przez operatora w dowolnym momencie (np. w przypadku, gdy zaistniało podejrzenie, iż jego hasło zostało ujawnione);
b) możliwość wymuszania na użytkownikach systemu (operatorach i administratorach) okresowej zmiany hasła co 30 dni;
c) określenie minimalnej ilości znaków w haśle dla wszystkich użytkowników systemu;
d) wymuszenie odpowiedniej złożoności hasła;
e) hasła użytkowników (operatorów i administratorów) nie mogą być prezentowane w postaci jawnej;
f) funkcjonalność umożliwiająca odnotowanie informacji o odbiorcach danych (w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. rozporządzenia), którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia;
g) umożliwiać odnotowywanie źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której dane dotyczą;
h) zapewniać sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje związane z wprowadzeniem danych do systemu po raz pierwszy;
i) umożliwiać usuwanie lub zanonimizowanie danych osobowych po okresie osiągnięcia celu przetwarzania.
III. Integracja systemu kontroli dostępu z instalacją pożarową

SSP będzie podłączony do urządzeń wykonawczych SKD (elektrozaczepów rewersyjnych) i na sygnał z CSP nastąpi automatyczne otwarcie kontrolowanych przejść na drogach ewakuacyjnych. W związku z tym należy do projektowanych bramek uchylnych doprowadzić okablowanie sterujące z najbliższego modułu sterującego. 

W pozostałych kontrolowanych przez SKD przejściach zaprojektowano ręczne przyciski awaryjnego wyjścia. Po ich wciśnięciu nastąpi automatyczne zwolnienie kontrolowanego przejścia.
IV. Wymagania szczegółowe dla systemu kontroli dostępu
Wymagania szczegółowe dla systemu kontroli dostępu zostały opisane w projekcie techniczno-wykonawczym stanowiącym zał. nr 4a do umowy.
Z przyczyn bezpieczeństwa plany oraz schemat instalacji systemu kontroli dostępu AccardMP Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.
V. Dodatkowe informacje – wizja lokalna
Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu umowy poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej.

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym. Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie potwierdzone podpisem Wykonawcy na liście obecności prowadzonej przez Zamawiającego.

Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadził wymaganej wizji lokalnej przed upływem terminu składania ofert, zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.
