Projekt z dnia 10 lipca 2026 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI[footnoteRef:1]) [1: )	Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).] 

z dnia …………………… 2026 r.
w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego[footnoteRef:2]2) [2: 2)	Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ………… pod numerem …………., zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).] 

Na podstawie art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252 i 815) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa rozszerzony, inny niż określony w art. 145 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „ustawą”, zakres urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej „urządzeniami”, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, określając warunki używania urządzeń i rodzaje służb radiokomunikacyjnych, w których urządzenia mogą być używane. 
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)	[-] – należy przez to rozumieć brak normy;
2)	DSB-AM (Double-Sideband - Amplitude Modulation) – należy przez to rozumieć emisję dwuwstęgową sygnału zmodulowanego amplitudowo;
3)	ECC (Electronic Communications Committee) – należy przez to rozumieć Komitet Komunikacji Elektronicznej;
4)	e.r.p. (effective radiated power) – należy przez to rozumieć zastępczą moc promieniowaną nadajnika odniesioną do mocy promieniowanej przez dipol półfalowy;
5)		ISM (Industrial, Scientific, Medical) – należy przez to rozumieć urządzenie generujące i wykorzystujące energię fal radiowych, w szczególności do celów przemysłowych, naukowych, medycznych lub domowych, z wyłączeniem zastosowań do celów telekomunikacyjnych;
6)	identyfikator – należy przez to rozumieć urządzenie radiowe wykorzystywane do RFID, umieszczane na obiektach ożywionych lub nieożywionych;
7)	interrogator – należy przez to rozumieć urządzenie radiowe wykorzystywane do RFID, które aktywuje identyfikator i odbiera przesyłane przez niego dane;
8)	ITS (Intelligent Transport Systems) – należy przez to rozumieć inteligentne systemy transportowe;
9)	MCA (Mobile Communication on Aircraft) – należy przez to rozumieć usługę telekomunikacyjną świadczoną w celu umożliwienia osobom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego korzystania z publicznych sieci telekomunikacyjnych bez nawiązywania bezpośrednich połączeń z ruchomymi publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi pracującymi na lądzie;
10)	MCV (Mobile Communication on Vessels) – należy przez to rozumieć usługę telekomunikacyjną świadczoną w celu umożliwienia osobom znajdującym się na pokładzie statku morskiego albo statku żeglugi śródlądowej korzystania z publicznych sieci telekomunikacyjnych bez nawiązywania bezpośrednich połączeń z ruchomymi publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi pracującymi na lądzie;
11)	PMSE (Programme Making and Special Events) – należy przez to rozumieć systemy łączności wykorzystywane podczas nadawania lub produkcji programów radiofonicznych lub telewizyjnych lub wykorzystywane do przekazywania w czasie rzeczywistym informacji audiowizualnej, w szczególności podczas imprez masowych, imprez sportowych lub widowisk;
12)	PN-ETSI EN – należy przez to rozumieć polską normę wprowadzającą normę europejską;
13)	RLAN (Radio Local Area Network) – należy przez to rozumieć lokalną sieć radiową;
14)	RFID (Radio Frequency Identification) – należy przez to rozumieć identyfikację radiową;
15)	RR – należy przez to rozumieć Regulamin Radiokomunikacyjny, który jest dokumentem uzupełniającym Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 196);
16)	SSB-AM (Single Sideband - Amplitude Modulation) – należy przez to rozumieć emisję jednowstęgową sygnału zmodulowanego amplitudowo;
17)	WAS (Wireless Access System) – należy przez to rozumieć system dostępu bezprzewodowego.
§ 3. 1. Nie wymaga pozwolenia radiowego używanie urządzeń, jeżeli spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:
1)	pełnią funkcję urządzeń końcowych w sieciach radiokomunikacyjnych w służbie ruchomej lądowej, w których nie są świadczone publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne;
2)	stanowią zakończenia sieci telekomunikacyjnej w przypadku wykorzystania częstotliwości w systemach typu punkt  wiele punktów PMP (Point - Multipoint);
3)	mają interfejs umożliwiający połączenie, współpracę i wymianę informacji drogą radiową między stacją bazową a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, pracujących w ruchomej lub stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – przez:
a)	przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych,
b)	innego przedsiębiorcę, niż wskazany w lit. a, albo podmiot wykorzystujący ten interfejs w interesie społecznym, który zawarł umowę w formie pisemnej, z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, o którym mowa w lit. a, określającą co najmniej identyfikację urządzenia, jego lokalizację, warunki instalacji i sposób wykorzystania interfejsu, zapewniający unikanie szkodliwych zakłóceń;
4)	pracują jako stacje bazowe małej mocy w zakresach częstotliwości:
a)	698-703 MHz (nadawanie) i 753-758 MHz (odbiór) z mocą nieprzekraczającą 23 dBm e.r.p.,
b)	703-733 MHz (nadawanie) i 758-788 MHz (odbiór) z mocą nieprzekraczającą 23 dBm e.r.p.,
c)	733-736 MHz (nadawanie) i 788-791 MHz (odbiór) z mocą nieprzekraczającą 23 dBm e.r.p.,
d)	791-821 MHz (nadawanie) i 832-862 MHz (odbiór) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,
e)	874,4-876 MHz (odbiór) i 919,4-921 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.,
f)	876-915 MHz (odbiór) i 921-960 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.,
g)	1710-1785 MHz (odbiór) i 1805-1880 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.,
h)	1900-1910 MHz (nadawanie i odbiór) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,
i)	1920-1980 MHz (odbiór) i 2110-2170 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,
j)	2500-2570 MHz (odbiór) i 2620-2690 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,
k)	2570-2620 MHz (nadawanie i odbiór) z mocą nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,
l)	3400-3800 MHz (nadawanie i odbiór) z mocą nieprzekraczającą 24 dBm e.r.p. dla każdej nośnej o szerokości 20 MHz
–	wykorzystywane do świadczenia usług przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego rezerwację częstotliwości;
5)	są przeznaczone do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96-27,41 MHz i są urządzeniami typu PR27 oraz pracują z modulacją kątową lub z DSB-AM lub z emisją SSB-AM oraz spełniają wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 433, przy czym dopuszczalna moc wyjściowa nadajnika pracującego z modulacją kątową wynosi do 4 W mocy fali nośnej, z DSB-AM wynosi do 4 W mocy fali nośnej, a z SSB-AM do 12 W szczytowej mocy obwiedni;
6)	są urządzeniami bliskiego zasięgu:
a)	ogólnego stosowania, niezależnie od zastosowania lub przeznaczenia urządzenia, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wykorzystywanymi w szczególności w telemetrii, zdalnym sterowaniu, systemach alarmowych oraz transmisji danych,
b)	stosowanymi w szerokopasmowych systemach transmisji danych, obejmującymi urządzenia wykorzystujące szerokopasmowe techniki modulacji w celu dostępu do widma, dla których warunki używania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, wykorzystywanymi w szczególności w bezprzewodowych systemach dostępu, takich jak WAS/RLAN, lub w urządzeniach do szerokopasmowej transmisji danych w sieciach danych,
c)	stosowanymi w transporcie, w szczególności w transporcie kolejowym oraz w ITS, określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
d)	stosowanymi w radiolokacji, w tym urządzeniami wykorzystywanymi w szczególności do określania pozycji, prędkości lub innych właściwości obiektu, określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
e)	do sterowania modelami, w szczególności urządzeniami wykorzystującymi zdalne sterowanie i telemetrię, używanymi do zdalnego sterowania ruchem modeli w powietrzu, na lądzie, na wodzie lub pod wodą, określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
f)	stosowanymi w urządzeniach wspomagających słuch, określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia,
g)	RFID służącymi do identyfikacji, wykorzystywanymi w systemach łączności radiowej opartych na identyfikatorach i interrogatorach, określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia,
h)	są urządzeniami bezprzewodowymi stosowanymi w ochronie zdrowia, stanowiącymi element radiowy aktywnych wyrobów medycznych do implantacji w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1620), określonymi w załączniku nr 8 do rozporządzenia,
i)	do zastosowań indukcyjnych, wykorzystującymi pole magnetyczne z systemami pętli indukcyjnej do komunikacji zbliżeniowej, określonymi w załączniku nr 9 do rozporządzenia,
j)	wykorzystującymi technologię ultraszerokopasmową (UWB), opartą na rozwiązaniach technicznych z zakresu radiokomunikacji bliskiego zasięgu, przeznaczonymi do wytwarzania i emitowania energii fal radiowych w zakresie częstotliwości o szerokości przekraczającej 50 MHz, określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
7)	są samochodowymi urządzeniami radarowymi bliskiego zasięgu, których rodzaje są określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia;
8)	są urządzeniami stacji ziemskich stosowanymi w systemach satelitarnych, których rodzaje są określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia;
9)	są urządzeniami służącymi do świadczenia usług MCV, dla których warunki używania są określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
10)	są urządzeniami służącymi do świadczenia usług MCA, dla których warunki używania są określone w załączniku nr 14 do rozporządzenia;
11)	są urządzeniami wykorzystywanymi w PMSE, w szczególności głośników bezprzewodowych, słuchawek bezprzewodowych, słuchawek bezprzewodowych do urządzeń przenośnych, zestawów głośnomówiących, dousznych monitorów odsłuchowych wykorzystywanych do przekazywania dźwięku na koncertach i widowiskach scenicznych oraz urządzeń do transmisji wideo, dla których warunki używania są określone w załączniku nr 15 do rozporządzenia;
12)	są urządzeniami stosowanymi do śledzenia, lokalizacji i pozyskiwania danych, dla których warunki używania określa załącznik nr 16 do rozporządzenia;
13)	pracują w zakresach częstotliwości 29,7 MHz-3 GHz w podziemnych wyrobiskach górniczych, z mocą nieprzekraczającą 500 mW e.r.p. na głębokości większej niż 100 m poniżej poziomu terenu i w odległości nie mniejszej niż 100 m od pionowego tunelu szybowego;
14)	są umieszczane w celach badawczych wewnątrz struktury ekranującej, w szczególności w komorze bezodbiciowej lub w komorze ekranowanej, o skuteczności ekranowania nie mniejszej niż 70 dB;
15)	są urządzeniami typu AMRD, dla których warunki używania są określone w załączniku nr 17 do rozporządzenia;
16)	są przenośnymi osobistymi nadajnikami alarmowymi typu PLB (Personal Locator Beacon), przeznaczonymi do użycia wyłącznie w sytuacji zagrożenia, nadającymi sygnał alarmowy (distress) w międzynarodowym satelitarnym systemie poszukiwania i ratownictwa służącym do wykrywania i lokalizacji sygnałów alarmowych nadawanych przez nadajniki alarmowe Cospas-Sarsat; PLB, pracujących na częstotliwości 121,5 MHz (sygnał lokalizacyjny) oraz w zakresie 406,0-406,1 MHz (sygnał alarmowy), wykorzystywanymi do łączności w niebezpieczeństwie i dla zapewnienia bezpieczeństwa i przeznaczonych do indywidualnego użycia, pod warunkiem zarejestrowania nadajnika przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą powodować szkodliwych zakłóceń w pracy innych urządzeń. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 516, nie podlegają ochronie przed szkodliwymi zakłóceniami powodowanymi przez inne urządzenia.
§ 4. Urządzenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 17, 915, są używane w naziemnych służbach radiokomunikacyjnych. 
§ 5. Urządzenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 8 i 16, są używane w satelitarnych służbach radiokomunikacyjnych.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2026 r.[footnoteRef:3]3) [3: 3)	Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. poz. 567 oraz z 2023 r. poz. 2567), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 15 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).] 


Minister Cyfryzacji 

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Anna Markowska
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Cyfryzacji 
[bookmark: Wybór1]/podpisano elektronicznie/
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Załączniki do rozporządzenia
Ministra Cyfryzacji
z dnia ……………. 2026 r. (Dz. U. poz. 000)

Załącznik nr 1
URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU OGÓLNEGO STOSOWANIA
	Poz.
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	1.
	433,05-434,79 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105[footnoteRef:4]) dla zakresu nr 44a [4: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025 z 23.1.2025, str. 105).] 

	PN-ETSI EN 300 220
	patrz również:
załącznik 1 do zalecenia 70-03[footnoteRef:5]) dla zakresu nr „g2” [5: )	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.] 


	2.
	434,04-434,79 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 45c
	PN-ETSI EN 300 220
	patrz również:
załącznik 1 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „g3”

	3.
	863-870 MHz
	zgodnie z załącznikiem 1 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „h1.0”
	PN-ETSI EN 300 220
	

	4.
	863-870 MHz
	zgodnie z załącznikiem 1 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „h1.2”
	PN-ETSI EN 300 220
	

	5.
	869,7-870 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 56a
	PN-ETSI EN 300 220
	patrz również:
załącznik 1 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „h1.8”

	6.
	870-874,4 MHz
	zgodnie z załącznikiem 1 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „h2”
	PN-ETSI EN 300 220
	

	7.
	874-874,4 MHz
	zgodnie z załącznikiem do decyzji 2025/650[footnoteRef:6]) dla zakresu nr 1 [6: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/650 z dnia 26 marca 2025 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/1538 w odniesieniu do aktualizacji zharmonizowanych warunków technicznych na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu w zakresach częstotliwości 874-876 MHz i 915-921 MHz (Dz. Urz. UE L 2025/650 z 1.4.2025).] 

	[-]
	

	8.
	916,1-919,4 MHz
	zgodnie z załącznikiem do decyzji 2025/650 dla zakresu nr 5
	[-]
	

	9.
	917,3-918,9 MHz
	zgodnie z załącznikiem do decyzji 2025/650 dla zakresu nr 4
	[-]
	

	10.
	24,00-24,25 GHz
	zgodnie z załącznikiem 1 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „m”
	PN-ETSI EN 300 440
	Zgodnie z Uwagą 5.150 do RR zakres jest przeznaczony również dla urządzeń ISM. Urządzenia pracujące w tym zakresie muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM.







Załącznik nr 2
URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU STOSOWANE W SZEROKOPASMOWYCH SYSTEMACH TRANSMISJI DANYCH
	Poz.
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	1.
	915,8-919,4 MHz
	zgodnie z załącznikiem 3 do zalecenia 70-03[footnoteRef:7]) dla zakresu nr „a2” [7: 1)	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026. ] 

	PN-ETSI EN 304 220
	

	2.
	916,4-919,4 MHz
	zgodnie z załącznikiem do decyzji 2025/650[footnoteRef:8]) dla zakresu nr 2 [8: 2)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/650 z dnia 26 marca 2025 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/1538 w odniesieniu do aktualizacji zharmonizowanych warunków technicznych na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu w zakresach częstotliwości 874-876 MHz i 915-921 MHz (Dz. Urz. UE L 2025/650 z 1.4.2025).] 

	PN-ETSI EN 304 220 
	

	3.
	5150-5250 MHz
	zgodnie z decyzją 2022/2307[footnoteRef:9]) [9: 3)	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2307 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/179 w odniesieniu do wyznaczania i udostępniania zakresów częstotliwości 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz i 5470-5725 MHz zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w załączniku (Dz. Urz. UE L 306 z 29.11.2022, s. 24). ] 

	PN-ETSI EN 301 893
	patrz również: 
decyzja ECC/DEC/(04)08[footnoteRef:10]) [10: )	ECC/DEC/(04)08 of 9 July 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLAN); latest amended on 1 July 2022.] 


	4.
	5250-5350 MHz
	zgodnie z decyzją 2022/2307
	PN-ETSI EN 301 893
	patrz również: 
decyzja ECC/DEC/(04)08

	5.
	5470-5725 MHz
	zgodnie z decyzją 2022/2307
	PN-ETSI EN 301 893
	patrz również: 
decyzja ECC/DEC/(04)08

	6.
	5945-6425 MHz
	zgodnie z decyzją 2025/913[footnoteRef:11]) [11: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/913 z dnia 20 maja 2025 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2021/1067 w odniesieniu do aktualizacji warunków technicznych zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w paśmie częstotliwości 5945-6425 MHz celem wdrożenia systemów dostępu bezprzewodowego, w tym lokalnych sieci radiowych (WAS/RLANs).] 

	PN-ETSI EN 303 687
	patrz również: 
decyzja ECC/DEC/(20)01[footnoteRef:12]) [12: )	ECC/DEC/(20)01 of 20 November 2020 on the harmonised use of the frequency band 5945-6425 MHz for Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLAN); amended 8 November 2024.] 





Załącznik nr 3
URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU STOSOWANE W TRANSPORCIE
	Poz.
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	1.
	7300-23000 kHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105[footnoteRef:13]) dla zakresu nr 23 [13: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025/105 z 23.1.2025).] 

	PN-ETSI EN 302 609
	Dotyczy urządzeń stosowanych w transporcie kolejowym.
patrz również:
załącznik 4 do zalecenia 70-03[footnoteRef:14]) dla zakresu nr „b” [14: )	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.] 


	2.
	27090-27100 kHz
	zgodnie z załącznikiem 4 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „c”
	PN-ETSI EN 302 608
	Dotyczy urządzeń stosowanych w transporcie kolejowym.

	3.
	5855-5875 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresów nr 88 i 89
	PN-ETSI EN 302 571
	Dotyczy urządzeń ITS niezwiązanych z bezpieczeństwem
patrz również:
decyzja ECC/DEC/(08)01
patrz również: 
załącznik 5 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f”

	4.
	5875-5935 MHz
	zgodnie z decyzją 2020/1426[footnoteRef:15]) [15: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1426 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zharmonizowanego wykorzystania widma radiowego w zakresie częstotliwości 5875-5935 MHz na potrzeby związanych z bezpieczeństwem zastosowań inteligentnych systemów transportowych (ITS), uchylająca decyzję 2008/671/WE (Dz. Urz. UE L 328 z 9.10.2020, str. 19).] 

	PN-ETSI EN 302 571
	Dotyczy urządzeń ITS.
patrz również:
decyzja ECC/DEC/(08)01[footnoteRef:16]) [16: )	ECC/DEC/(08)01 of 14 March 2008 on the harmonised use of Safety-Related Intelligent Transport Systems (ITS) in the 5875-5935 MHz frequency band; latest amended on 7 March 2025.] 

patrz również: 
Załącznik A do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f”




Załącznik nr 4
URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU STOSOWANE W RADIOLOKACJI
	Poz.
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	1.
	100 Hz-9 kHz
	zgodnie z załącznikiem 6 do zalecenia 70-03[footnoteRef:17]) dla zakresu nr „n1” [17: )	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.] 

	[-]
	

	2.
	9-148 kHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105[footnoteRef:18]) dla zakresu nr 90 [18: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025/105 z 23.1.2025).] 

	[-]
	

	3.
	148-5000 kHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 91
	[-]
	patrz również:
załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „n2”

	4.
	5000-30000 kHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 92
	[-]
	patrz również:
załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „n3”

	5.
	30-130 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 93
	[-]
	patrz również:
załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „n4”

	6.
	30-12400 MHz
	zgodnie z załącznikiem 1 do decyzji ECC/DEC/(06)08[footnoteRef:19]) [19: )	ECC/DEC/(06)08 of 1 December 2006 on the conditions for use of the radio spectrum by Ground- and Wall- Probing Radar (GPR/WPR) imaging systems; updated on 26 October 2018.] 

	PN-ETSI EN 302 066
	patrz również:
załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „a”

	7.
	6000-8500 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 63
	PN-ETSI EN 302 729
	patrz również:
decyzja ECC/DEC/(11)02[footnoteRef:20]) [20: )	ECC/DEC/(11)02 of 11 March 2011 on industrial Level Probing Radars (LPR) operating in frequency bands 6-8.5 GHz, 24.05-26.5 GHz, 57-64 GHz and 75-85 GHz; latest updated on 8 November 2024.] 

patrz również:
załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „g1”

	8.
	9200-9500 MHz
	zgodnie z załącznikiem 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „h”
	PN-ETSI EN 300 440
	

	9.
	9500-9975 MHz
	zgodnie z załącznikiem 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „i”
	PN-ETSI EN 300 440
	

	10.
	10,5-10,6 GHz
	zgodnie z załącznikiem 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „j”
	PN-ETSI EN 300 440
	

	11.
	13,4-14,0 GHz
	zgodnie z załącznikiem 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „k”
	PN-ETSI EN 300 440
	

	12.
	24,05-24,25 GHz
	zgodnie z załącznikiem 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „m”
	PN-ETSI EN 300 440
	

	13.
	24,05-26,5 GHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 67
	PN-ETSI EN 302 729
	patrz również:
decyzja ECC/DEC/(11)02
patrz również:
załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „g2”

	14.
	69,8-79,9 GHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 97
	ETSI EN 303 940 

	patrz również:
załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „q”

	15.
	75-85 GHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 78a
	PN-ETSI EN 302 729
	patrz również:
decyzja ECC/DEC/(11)02
patrz również:
załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „g4”

	16.
	76-77 GHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 98
	PN-ETSI EN 303 661
	patrz również:
decyzja ECC/DEC/(21)02
patrz również:
załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „o”

	17.
	76,5-80,5 GHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 99
	ETSI EN 303 940

	patrz również:
załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „r”

	18.
	116-260 GHz
	zgodnie z decyzją 2026/883[footnoteRef:21]) [21: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2026/883 z dnia 21 kwietnia 2026 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby zastosowań radiolokacyjnych w zakresie częstotliwości 116–260 GHz.] 

	PN-ETSI EN 305 550
	patrz również:
decyzja ECC/DEC/(22)03[footnoteRef:22]) [22: )	ECC/DEC/(22)03 of 18 November 2022 on the harmonised frequency bands, technical characteristics, exemption from individual licensing and free circulation and use of specific radiodetermination applications in the frequency range 116-260 GHz; amended 8 March 2024 and amended 7 November 2025.] 

patrz również:
załącznik 6 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „p”










Załącznik nr 5
URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU DO STEROWANIA MODELAMI
	Poz.
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	1.
	26990-27000 kHz
27040-27050 kHz
27090-27100 kHz
27140-27150 kHz
27190-27200 kHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105[footnoteRef:23]) dla zakresu od nr 29 do nr 33 [23: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025/105 z 23.1.2025).] 

	PN-ETSI EN 300 220
	patrz również: załącznik 8 do zalecenia 70-03 dla zakresów od nr „a1” do nr „a5”

	2.
	34,995-35,225 MHz
	zgodnie z decyzją ERC[footnoteRef:24])/DEC/(01)11[footnoteRef:25]) [24: 2)	European Radiocommunications Committee  Europejski Komitet Radiokomunikacji.]  [25: )	ERC/DEC/(01)11 of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995-35.225 MHz; latest updated on 10 June 2022.] 

	PN-ETSI EN 300 220
	patrz również: załącznik 8 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „b”

	3.
	40,66-40,67 MHz
40,67-40,68 MHz
40,68-40,69 MHz
40,69-40,7 MHz
	zgodnie z decyzją ERC/DEC/(01)12[footnoteRef:26]) [26: )	ERC/DEC/(01)12 of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz; latest updated on 10 June 2022.] 

	PN-ETSI EN 300 220
	zgodnie z Uwagą 5.150 do RR częstotliwości są przeznaczone również dla urządzeń ISM. Urządzenia pracujące na tych częstotliwościach muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM.
patrz również: załącznik 8 do zalecenia 70-03 dla zakresów od nr „c1” do nr „c4”




Załącznik nr 6
URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU STOSOWANE W URZĄDZENIACH WSPOMAGAJĄCYCH SŁUCH
	Poz.
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	1.
	100 Hz-9 kHz
	zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03[footnoteRef:27]) dla zakresu nr „a0” [27: )	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.] 

	PN-ETSI EN 303 348
	Dotyczy systemów pętli indukcyjnych stosowanych w systemach pomocy osobom niedosłyszącym

	2.
	169,4-169,475 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105[footnoteRef:28]) dla zakresu nr 37a [28: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025/105 z 23.1.2025).] 

	PN-ETSI EN 300 422
	Dotyczy urządzeń wspomagających słuch
patrz również: decyzja ECC/DEC/(05)02[footnoteRef:29]) [29: )	ECC/DEC/(05)02 of 18 March 2005 on a harmonised frequency plan for the use of the band 169.4-169.8125 MHz; latest amended on 8 March 2024.] 

patrz również: załącznik 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „c1”

	3.
	169,4875-169,5875 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 39a
	PN-ETSI EN 300 422
	Dotyczy urządzeń wspomagających słuch.
patrz również: decyzja ECC/DEC/(05)02
patrz również: załącznik 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „c2”

	4.
	173,965-216 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 82
	PN-ETSI EN 300 422
	Dotyczy urządzeń wspomagających słuch z dostrajaniem zakresu pracy
patrz również: załącznik 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „d”

	5.
	1656,5-1660,5 MHz
	zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „i” zgodnie z ECC Report 270[footnoteRef:30]) [30: )	ECC Report 270 Sharing studies between Telecoil Replacement Systems (TRS) and Mobile Satellite Service (MSS) in the frequency range 1656.5-1660.5 MHz.] 

	PN-ETSI EN 300 422
	



Załącznik nr 7
URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU RFID SŁUŻĄCE DO IDENTYFIKACJI
	Poz.
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	1.
	916,1-918,9 MHz
	zgodnie z załącznikiem do decyzji 2025/650[footnoteRef:31]) dla zakresu nr 3 [31: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/650 z dnia 26 marca 2025 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2018/1538 w odniesieniu do aktualizacji zharmonizowanych warunków technicznych na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu w zakresach częstotliwości 874-876 MHz i 915-921 MHz (Dz. Urz. UE L 2025/650 z 1.4.2025).] 

	PN-ETSI EN 302 208
	

	2.
	2446-2454 MHz
	zgodnie z załącznikiem 11 do zalecenia 70-03[footnoteRef:32]) dla zakresu nr „c2” [32: )	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025 subsequent amendments 13 February 2026.] 

	PN-ETSI EN 300 440
	Zgodnie z Uwagą 5.150 do RR zakres częstotliwości jest przeznaczony również dla urządzeń ISM. Urządzenia pracujące w tym zakresie muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM.




Załącznik nr 8
URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU - URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE STOSOWANE W OCHRONIE ZDROWIA
	Poz.
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	1.
	12500-20000 kHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105[footnoteRef:33]) dla zakresu nr 26 [33: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025/105 z 23.1.2025).] 

	PN-ETSI EN 300 330
	Dotyczy implantów stosowanych u zwierząt.
patrz również: załącznik 12 do zalecenia 70-03[footnoteRef:34]) dla zakresu nr „f” [34: )	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.] 


	2.
	2483,5-2500 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 59a
	PN-ETSI EN 303 203
	patrz również: załącznik 13 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „b1”

	3.
	2483,5-2500 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 59b
	PN-ETSI EN 303 203
	patrz również: załącznik 13 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „b2”




Załącznik nr 9
URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU DO ZASTOSOWAŃ INDUKCYJNYCH
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania

	100 Hz-9 kHz
	zgodnie z załącznikiem 9 do zalecenia 70-03[footnoteRef:35]) dla zakresu nr „a0” [35: )	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.] 

	PN-ETSI EN 303 447
PN-ETSI EN 303 454



Załącznik nr 10
URZĄDZENIA BLISKIEGO ZASIĘGU WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIĘ ULTRASZEROKOPASMOWĄ (UWB)
	Typ urządzenia
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	urządzenia bliskiego zasięgu wykorzystujące technologię UWB
	zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2024/1467[footnoteRef:36]) [36: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/1467 z dnia 27 maja 2024 r. zmieniającą decyzję wykonawczą (UE) 2019/785 w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową w Unii (Dz. Urz. UE L 2024 z 31.5.2024, str. 1467).] 

	[-]
	patrz również:
decyzja ECC/DEC/(06)04[footnoteRef:37]) [37: )	Decyzja ECC/DEC/(06)04 of 24 March 2006 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation of devices using Ultra-Wideband (UWB) technology in bands below 10.6 GHz; latest amended on 18 November 2022.] 

patrz również:
decyzja ECC/DEC/(07)01[footnoteRef:38]) [38: )	Decyzja ECC/DEC/(07)01 of 30 March 2007 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation of Material Sensing Devices using Ultra-Wideband (UWB) technology; latest updated on 1 July 2022.
] 






Załącznik nr 11
SAMOCHODOWE URZĄDZENIA RADAROWE BLISKIEGO ZASIĘGU
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	21,65-26,65 GHz
	zgodnie z decyzją 2005/50/WE[footnoteRef:39]) [39: )	Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 21 z 25.1.2005, str. 15, z późn. zm.).] 

	PN-ETSI EN 302 288 obowiązuje w zakresie 24,25 GHz do 26,55 GHz
PN-ETSI EN 302 858 obowiązuje w zakresie 24,05 GHz do 24,25 GHz (lub do 24,50 GHz)
	Terminy dostępności pasma 24 GHz określa art. 3 decyzji 2005/50/WE 
Na podstawie art. 7 decyzji 2005/50/WE, w celu ochrony stacji radioastronomicznych działających w zakresie 22,21-24,00 GHz, ustala się następujące strefy zamknięte, w których jest zabronione używanie radarów bliskiego zasięgu pracujących w paśmie 24 GHz:
1) w Krakowie  strefa wokół Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, której środek ma współrzędne geograficzne 19E49'36" oraz 50N03'18" wyznaczone w systemie odniesienia WGS-84, a promień ma wartość 1 km;
2) w Piwnicach koło Torunia  strefa wokół Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, której środek ma współrzędne geograficzne 18E33'30" oraz 52N54'48" wyznaczone w systemie odniesienia WGS-84, a promień ma wartość 1 km.
patrz również: decyzja ECC/DEC/(04)10[footnoteRef:40]) [40: )	ECC/DEC/(04)10 of 12 November 2004 on the frequency bands to be designated for the temporary introduction of Automotive Short Range Radars (SRR); latest amended on 4 March 2022.] 

patrz również: załącznik 5 do zalecenia 70-03[footnoteRef:41]) dla zakresu nr „c1” i „c2” [41: )	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.] 





Załącznik nr 12
URZĄDZENIA STACJI ZIEMSKICH STOSOWANE W SYSTEMACH SATELITARNYCH

	Poz.
	System
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania

	1.
	S-PCS[footnoteRef:42]) [42: )	Satellite Personal Communication Systems  osobiste systemy komunikacji satelitarnej.] 

	148,00-150,05 MHz
399,90-400,05 MHz
	zgodnie z decyzjami: ERC/DEC/(99)06[footnoteRef:43]) [43: )	ERC/DEC/(99)06 of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1GHz); latest updated 6 March 2026.] 

ERC/DEC/(99)05[footnoteRef:44]) [44: )	ERC/DEC/(99)05 of 10 March 1999 on Free Circulation, Use and Exemption from Individual Licensing of Mobile Earth Stations (S-PCS < 1GHz).] 

Europejskiego Komitetu do Spraw Regulacji Telekomunikacyjnych ECTRA[footnoteRef:45])/DEC(99)02[footnoteRef:46])  [45: )	European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs  Europejski Komitet do Spraw Regulacji Telekomunikacyjnych.]  [46: )	ECTRA/DEC/(99)02 of 3 March 1999 on harmonisation of authorisation conditions in the field of Satellite Personal Communications Services (S-PCS) in Europe, operating in the bands below 1 GHz (S-PCS<1 GHz).] 

	PN-ETSI EN 301 721

	2.
	LPD-S[footnoteRef:47]) [47: )	Low Power Devices communicating with Satellites  urządzenia małej mocy komunikujące się z satelitami.] 

	862-870 MHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(25)02[footnoteRef:48]) [48: )	ECC/DEC/(25)02 of 27 June 2025 on low power devices communicating with satellites (LPD-S) within the frequency range 862-870 MHz.] 

	PN-ETSI EN 300 220

	3.
	MES[footnoteRef:49]) (pracujące pod kontrolą sieci) [49: )	Mobile Earth Station  ruchoma ziemska stacja pracująca w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej satelitarnej. ] 

	1518-1544 MHz 
1610-1626,5 MHz
1626,5-1645,5 MHz
1646,5-1660,5 MHz
1670-1675 MHz
1980-2010 MHz
	zgodnie z decyzjami: ECC/DEC/(12)01[footnoteRef:50]) [50: )	ECC/DEC/(12)01 of 1 June 2012 on exemption from individual licensing and free circulation and use of satellite mobile terminals operating under the control of networks in the range 1 to 3 GHz; latest amended on 4 March 2022.] 

ECC/DEC/(09)04[footnoteRef:51]) [51: )	ECC/DEC/(09)04 of 30 October 2009 on exemption from individual licensing and the free circulation and use of transmit-only mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the 1613.8 - 1626.5 MHz band.] 

ECC/DEC/(04)09[footnoteRef:52]) [52: )	ECC/DEC/(04)09 of 12 November 2004 on the designation of the bands 1518-1525 MHz and 1670-1675 MHz for the Mobile-Satellite Service; amended on 26 June 2009.] 

ECC/DEC/(06)09[footnoteRef:53]) [53: )	ECC/DEC/(06)09 of 1 December 2006 on the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC); amended 5 September 2007.] 

	PN-ETSI EN 301 426
PN-ETSI EN 301 441
PN-ETSI EN 301 442
PN-ETSI EN 301 444
PN-ETSI EN 301 473
PN-ETSI EN 301 681
PN-ETSI EN 302 574

	4.
	MES
	1613,8-1626,5 MHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(09)04
	[-]

	5.
	ESV[footnoteRef:54]) C‑band [54: )	Earth Stations on board Vessels  stacje ziemskie umieszczone na pokładach statków.] 

	5925-6425 MHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)09[footnoteRef:55]) [55: )	ECC/DEC/(05)09 of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels (ESV) operating in Fixed Satellite service networks in the frequency bands 5925-6425 MHz (Earth-to-space) and 3700-4200 MHz (space-to-Earth); latest amended on 8 March 2019.] 

	PN-ETSI EN 301 447

	6.
	ziemska stacja w ruchu na pokładach statków powietrznych (AESIM - Earth Station in Motion on-Board Aircraft) 
	12,75-13,25 GHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(19)04[footnoteRef:56]) [56: )	ECC/DEC/(19)04 of 6 March 2020 on the harmonised use of spectrum, free circulation and use of earth stations on-board aircraft operating with GSO FSS networks and NGSO FSS systems in the frequency bands 12.75-13.25 GHz (Earth-to-space) and 10.7-12.75 GHz (space-to-Earth); editorial update 28 May 2021.] 

	PN-ETSI EN 302 186
(dla sieci GSO[footnoteRef:57]) FSS) [57: )	Geostationary Satellite Orbit  orbita geostacjonarna.] 

ETSI EN 303 984
(dla sieci NGSO FSS[footnoteRef:58]) [58: )	Fixed Satellite Service  służba radiokomunikacyjna stała satelitarna.] 


	7.
	ziemska stacja statku powietrznego (AES  Aircraft Earth Station) 
	14,0-14,5 GHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)11[footnoteRef:59]) [59: )	ECC/DEC/(05)11 of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth); latest updated on 8 November 2024.] 

	PN-ETSI EN 302 186

	8.
	ESV
	14,0-14,5 GHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)10[footnoteRef:60]) [60: )	ECC/DEC/(05)10 of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels (ESV) operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14-14.5 GHz (Earth-to-space), 10.7-11.7 GHz (space-to-Earth) and 12.5-12.75 GHz (space-to-Earth); amended on 8 March 2019.] 

	PN-ETSI EN 302 340

	9.
	FES[footnoteRef:61]) NGSO[footnoteRef:62]) FSS [61: )	Fixed Earth Station  stała ziemska stacja pracująca w służbie radiokomunikacyjnej stałej satelitarnej.]  [62: )	Non-Geostationary-Satellite Orbit – orbita niegeostacjonarna.] 

	14,0-14,5 GHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(17)04[footnoteRef:63]) [63: )	ECC/DEC/(17)04 of 30 June 2017 on the harmonised use and exemption from individual licensing of fixed earth stations operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.70-12.75 GHz and 14.00-14.50 GHz; latest updated on 8 November 2024.] 

	PN-ETSI EN 303 980
PN-ETSI EN 303 981

	10.
	GSO ESIM
	14,0-14,5 GHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(18)04[footnoteRef:64]) [64: )	ECC/DEC/(18)04 of 6 July 2018 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation and use of land based Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with GSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz; latest updated on 8 November 2024.] 

	PN-ETSI EN 302 977
(dla stacji ziemskich zamontowanych na pojazdach drogowych)
PN-ETSI EN 302 448
(dla stacji ziemskich zamontowanych na pojazdach kolejowych)

	11.
	HEST[footnoteRef:65]) [65: )	High e.i.r.p. Satellite Terminal  terminal satelitarny o dużej zastępczej mocy promieniowanej izotropowo.] 

	14,00-14,25 GHz
29,5-30,0 GHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(06)03[footnoteRef:66]) [66: )	ECC/DEC/(06)03 of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of high e.i.r.p. satellite terminals (HEST) operating with geostationary satellites and in the frequency bands 10.70-12.75 GHz or 19.70-20.20 GHz space-to-Earth and 14.00-14.25 GHz or 29.50-30.00 GHz Earth-to-space; latest amended on 18 November 2022.] 

	PN-ETSI EN 301 428
PN-ETSI EN 301 459

	12.
	NGSO ESIM
	14,0-14,5 GHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(18)05[footnoteRef:67]) [67: )	ECC/DEC/(18)05 of 6 July 2018 on the harmonised use, exemption from individual licensing and free circulation and use of Earth Stations In-Motion (ESIM) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency bands 10.7-12.75 GHz and 14.0-14.5 GHz; latest updated on 8 November 2024.] 

	PN-ETSI EN 303 980
PN-ETSI EN 303 981

	13.
	VSAT[footnoteRef:68]) [68: )	Very Small Aperture Terminals – stacje abonenckie w służbie radiokomunikacyjnej stałej satelitarnej, wyposażone w anteny o małej aperturze.] 

	14,25-14,50 GHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(03)04[footnoteRef:69]) [69: )	ECC/DEC/(03)04 of 17 October 2003 on the Exemption from Individual Licensing of Very Small Aperture Terminals (VSAT) operating in the frequency bands 14.25-14.50 GHz Earth-to-space and 10.70-11.70 GHz space-to-Earth; amended on 8 March 2019.] 

	PN-ETSI EN 301 428

	14.
	ESOMP
	27,5000-27,8285 GHz
28,4445-28,9485 GHz
29,4525-30,0000 GHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(13)01[footnoteRef:70])[footnoteRef:71]) [70: )	Earth Stations on Mobile Platforms – ziemskie stacje satelitarne na platformach ruchomych.]  [71: )	ECC/DEC/(13)01 of 8 March 2013 on the use, free circulation, and exemption from individual licensing of Earth stations on mobile platforms (ESOMPs) in the frequency bands available for use by uncoordinated FSS Earth stations within the ranges 17.3-20.2 GHz and 27.5-30.0 GHz; latest amended on 2 July 2021.] 

	PN-ETSI EN 303 978

	15.
	NGSO ESOMP
	27,5000-27,8285 GHz
28,4445-28,8365 GHz
29,5-30,0 GHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(15)04[footnoteRef:72]) [72: )	ECC/DEC/(15)04 of 3 July 2015 on the harmonised use, free circulation and exemption from individual licensing of Land, Maritime and Aeronautical Earth Stations On Mobile Platforms (ESOMPs) operating with NGSO FSS satellite systems in the frequency ranges 17.3-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz and 29.5-30.0 GHz; latest amended on 20 November 2020.] 

	PN-ETSI EN 303 979

	16.
	UESFSS[footnoteRef:73]) [73: )	Uncoordinated Earth Stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space)) – niekoordynowane stacje ziemskie służby radiokomunikacyjnej stałej satelitarnej (Ziemia–kosmos).] 

	27,5000-27,8285 GHz
28,4445-28,9485 GHz
29,4525-29,5000 GHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)01[footnoteRef:74]) [74: )	ECC/DEC/(05)01 of 18 March 2005 on the use of the band 27.5-29.5 GHz by the Fixed Service and uncoordinated Earth stations of the Fixed-Satellite Service (Earth-to-space); latest amended on 8 March 2019.] 

	[-]

	17.
	HDAFSS[footnoteRef:75]) [75: )	(High Density Applications in the Fixed Satellite Service) – urządzenia pracujące w służbie radiokomunikacyjnej stałej satelitarnej, gęsto rozmieszczone na danym obszarze.] 

	29,5-30,0 GHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)08[footnoteRef:76]) [76: )	ECC/DEC/(05)08 of 24 June 2005 on the availability of frequency bands for high density applications in the Fixed-Satellite Service (space-to-Earth and Earth-to-space); latest amended on 18 November 2022.] 

	[-]

	18.
	FSS Q/V[footnoteRef:77]) [77: )	FSS Q/V (Fixed Satellite Service in Q/V Band) – służba radiokomunikacyjna stała satelitarna w zakresie częstotliwości 37-52,4 GHz] 

	
48,2-50,2 GHz

	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(21)01[footnoteRef:78]) [78: )	ECC/DEC/(21)01 of 5 November 2021 on the use of the bands 47.2-50.2 GHz and 50.4-52.4 GHz by the fixed-satellite service (Earth-to-space); updated 4 March 2022.] 

	[-]








Załącznik nr 13
URZĄDZENIA DO ŚWIADCZENIA USŁUG MCV
	Poz.
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	1.
	880-915 MHz i 
925-960 MHz
	zgodnie z decyzją 2024/340[footnoteRef:79]) [79: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/340 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zharmonizowanych warunków wykorzystania widma radiowego na potrzeby usług łączności ruchomej na pokładach statków w Unii, uchylająca decyzję 2010/166/UE (Dz. Urz. UE L 2024/340 z 24.1.2024).] 

	PN-ETSI EN 301 502
PN-ETSI EN 301 511
	patrz również decyzja:
ECC/DEC/(08)08[footnoteRef:80]) [80: )	ECC/DEC/(08)08 of 31 October 2008 on the harmonised use of GSM systems in the 900 MHz and 1800 MHz bands, UMTS systems in the 2 GHz band and LTE and 5G NR non-AAS systems in the 1800 MHz and 2.6 GHz (FDD) bands on board vessels; latest updated on 4 March 2022.] 


	2.
	1710-1785 MHz i 
1805-1880 MHz
	zgodnie z decyzją 2024/340
	PN-ETSI EN 301 502
PN-ETSI EN 301 511
PN-ETSI EN 301 908-1
PN-ETSI EN 301 908-13
PN-ETSI EN 301 908-14
PN-ETSI EN 301 908-15
PN-ETSI EN 301 908-24
PN-ETSI EN 301 908-25
	patrz również decyzja:
ECC/DEC/(08)08

	3.
	1920-1980 MHz i 
2110-2170 MHz
	zgodnie z decyzją 2024/340
	PN-ETSI EN 301 908-1
PN-ETSI EN 301 908-2
PN-ETSI EN 301 908-3
PN-ETSI EN 301 908-11
	patrz również decyzja:
ECC/DEC/(08)08

	4.
	2500-2570 MHz i 
2620-2690 MHz
	zgodnie z decyzją 2024/340
	PN-ETSI EN 301 908-1
PN-ETSI EN 301 908-13
PN-ETSI EN 301 908-14
PN-ETSI EN 301 908-15
PN-ETSI EN 301 908-24
PN-ETSI EN 301 908-25
	patrz również decyzja:
ECC/DEC/(08)08





Załącznik nr 14
URZĄDZENIA DO ŚWIADCZENIA USŁUG MCA
	Poz.
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	1.
	1710-1785 MHz i 
1805-1880 MHz
	zgodnie z decyzją 2022/2324[footnoteRef:81]) [81: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2324 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję 2008/294/WE w celu uwzględnienia dodatkowych technologii dostępu i środków na potrzeby wykonywania usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) w Unii (Dz. Urz. UE L 307 z 28.11.2022, str. 262).] 

	PN-ETSI EN 301 502
PN-ETSI EN 301 511
PN-ETSI EN 302 480
PN-ETSI EN 301 908-1
PN-ETSI EN 301 908-13
PN-ETSI EN 301 908-14
PN-ETSI EN 301 908-15
PN-ETSI EN 301 908-24
PN-ETSI EN 301 908-25
	

	2.
	1920-1980 MHz i 
2110-2170 MHz
	zgodnie z decyzją 2022/2324
	PN-ETSI EN 301 908-1
PN-ETSI EN 301 908-2
PN-ETSI EN 301 908-3
PN-ETSI EN 301 908-11
	




Załącznik nr 15
URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANE W PMSE
	Poz.
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	1.
	29,7-47,0 MHz
	zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03[footnoteRef:82]) dla zakresu nr „a1” [82: )	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.] 

	PN-ETSI EN 300 422
	Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych z dostrajaniem zakresu pracy
Zgodnie z Uwagą 5.150 do RR podzakres 40,66-40,70 MHz przeznaczony jest również dla urządzeń ISM. Urządzenia pracujące w tym podzakresie muszą zaakceptować szkodliwe zakłócenia, jakich mogą doznać podczas pracy urządzeń ISM.

	2.
	174-216 MHz
	zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „e”
	PN-ETSI EN 300 422
	Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych z dostrajaniem zakresu pracy

	3.
	470-694 MHz
	zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f1”
	PN-ETSI EN 300 422
	Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych z dostrajaniem zakresu pracy

	4.
	694-703 MHz
	zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f5”
	PN-ETSI EN 300 422
	Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych z dostrajaniem zakresu pracy

	5.
	733-757,5 MHz
	zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f6”
	PN-ETSI EN 300 422
	Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych z dostrajaniem zakresu pracy

	6.
	821,5-826 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105[footnoteRef:83]) dla zakresu nr 94 [83: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2025/105 z dnia 22 stycznia 2025 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE aktualizującą zharmonizowane warunki techniczne w dziedzinie wykorzystywania widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/641/UE w sprawie zharmonizowanych warunków technicznych wykorzystywania widma radiowego przez bezprzewodowe urządzenia do transmisji sygnałów akustycznych użytkowane do realizacji programów i imprez specjalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 2025/105 z 23.1.2025).] 

	PN-ETSI EN 300 422
	Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych
patrz również:
załącznik 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f3”

	7.
	826-832 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 95
	PN-ETSI EN 300 422
	Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych
patrz również:
załącznik 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „f4”

	8.
	1785-1804,8 MHz
	zgodnie z tabelą 2 w załączniku do decyzji 2025/105 dla zakresu nr 96
	PN-ETSI EN 300 422
	Dotyczy mikrofonów bezprzewodowych
patrz również:
załącznik 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „j”

	9.
	1804,8-1805 MHz
	zgodnie z załącznikiem 10 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „j”
	PN-ETSI EN 300 422
	

	10.
	2010-2025 MHz
	zgodnie z decyzją 2016/339[footnoteRef:84]) [84: )	Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/339 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2010–2025 MHz na potrzeby przenośnych lub ruchomych bezprzewodowych łączy wizyjnych i bezprzewodowych kamer używanych do realizacji programów i imprez specjalnych (Dz. Urz. UE L 63 z 10.3.2016, str. 5).] 

	[-]
	Dotyczy urządzeń do transmisji wideo




Załącznik nr 16
URZĄDZENIA STOSOWANE DO ŚLEDZENIA, LOKALIZACJI I POZYSKIWANIA DANYCH
	Poz.
	Zakres częstotliwości
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	1.
	169,4-169,475 MHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(05)02[footnoteRef:85]) [85: )	ECC/DEC/(05)02 of 18 March 2005 on a harmonised frequency plan for the use of the band 169.4-169.8125 MHz; latest amended on 8 March 2024.] 

	PN-ETSI EN 300 220
	patrz również:
załącznik 2 do zalecenia 70-03[footnoteRef:86]) dla zakresu nr „b” [86: )	ERC/REC 70-03 of 6 October 1997 on relating to the use of Short Range Devices (SRD); latest amended on 17 October 2025, subsequent amendments 13 February 2026.] 


	2.
	870-874,4 MHz
	zgodnie z załącznikiem 2 do zalecenia 70-03 dla zakresu nr „c2”
	PN-ETSI EN 303 204
	




Załącznik nr 17
URZĄDZENIA TYPU AMRD
	Poz.
	Częstotliwość środkowa
	Warunki używania urządzeń
	Norma określająca wymagania
	Uwagi

	1.
	156,525 MHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(22)02[footnoteRef:87]) [87: )	ECC/DEC/(22)02 of 1 July 2022 Regulation to operate Autonomous Maritime Radio Devices (AMRD) in CEPT.] 

	PN-ETSI EN 300 338
	Dotyczy urządzeń AMRD[footnoteRef:88]) grupy A (kanał 70, cyfrowe wywołanie selektywne (DSC  Digital Selective Calling) [88: )	MRD (Autonomous Maritime Radio Devices)  autonomiczne morskie urządzenia radiowe, działające niezależnie od stacji statkowych, służące do pozycjonowania i śledzenia na morzu.] 


	2.
	161,975 MHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(22)02
	PN-ETSI EN 303 098
	Dotyczy urządzeń AMRD grupy A[footnoteRef:89]) (System Automatycznej Identyfikacji (AIS) 1) [89: )	AMRD grupy A  urządzenia AMRD zwiększające bezpieczeństwo żeglugi.] 


	3.
	162,025 MHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(22)02
	PN-ETSI EN 303 098
	Dotyczy urządzeń AMRD grupy A (System Automatycznej Identyfikacji (AIS) 2)

	4.
	160,900 MHz
	zgodnie z decyzją ECC/DEC/(22)02
	[-]
	Dotyczy urządzeń AMRD grupy B[footnoteRef:90]) (kanał 2006) [90: )	AMRD grupy B  urządzenia AMRD nie mające wpływu na bezpieczeństwo żeglugi, tj. przekazujące sygnały lub informacje, które nie dotyczą nawigacji jednostki pływającej lub nie uzupełniają bezpieczeństwa ruchu statków.
] 







