|  |
| --- |
| Wieluń, dnia |
| Znak spr.: SA.270.44.2022 |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 3

- Leśnictwo Ogroble – Remont drogi nr 220/693 o długości 3695 mb – dojazd pożarowy nr 2,3 -

Prace będą polegały na:

dostawie i uzupełnieniu ubytków kruszywem o uziarnieniu ciągłym,

przed wbudowaniem kruszywa należy oczyścić, osuszyć ubytek następnie

rozścielić (powyżej głębokości wyboju), warstwy kruszywa łamanego skalnego twardego frakcji 0/31,5 mm o grub. do 10 cm z zagęszczeniem.

Szacowana ilość kruszywa wraz z wbudowaniem - 450 ton

Mapa poglądowa

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie