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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II

1. Opis ogólny
Przedmiotem zamówienia jest opinia, pomiary i przegląd infrastruktury w 3-trzech lokalizacjach radiowej sieci Zarządzania Wojewody.
Dokładne informacje dotyczące częstotliwości nadawczej/odbiorczej i lokalizacji obiektów będą udostępnione wyłącznie w siedzibie Zamawiającego po zawarciu umowy.
2. Zakres prac:
2.1. Instalacja antenowa:
1. Identyfikacja i ocena stanu technicznego anten.
2. Sprawdzenie stanu mocowań anten i elementów wsporczych związanych z instalacją Zamawiającego.
3. Ocena możliwości optymalizacji istniejących instalacji antenowych poprzez zmianę parametrów pracy anten lub zastąpienie ich innym typem anten.
2.2. Instalacja kablowa:
1. Identyfikacja przebiegu kabli wraz z trwałem oznaczeniem na obu końcach. 
2. Określenie typu kabli i zastosowanych złącz.
3. Diagnoza stanu złącz.
4. Ocena stanu technicznego (poprawność promieni gięcia, załamania, uszkodzenia mechaniczne, mocowania).
2.3. Pomiary i diagnostyka:
1. Pomiary ciągłości przewodów.
2. Pomiary reflektometryczne.
3. Pomiary parametrów toru antenowego.
4. Ocena jakości połączeń RF.
2.4. Pozostałe:
1. Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej oraz zabezpieczeń elektrycznych wyłącznie w zakresie obwodów i elementów infrastruktury zasilającej urządzenia Zamawiającego, bez wykonywania oceny całej instalacji elektrycznej obiektu.
2. Sprawdzenie uziemienia szafy, ochronników, anten, opasek uziemiających.
3. Ocena stanu elementów odgromowych/uziemiających torów antenowych.
4. Ocena stanu szafy sprzętowej w tym obudowy, elementów mocujących oraz sposobu posadowienia i zamocowania.
5. Ocena i diagnoza przepustów kablowych do kontenerów i budynków.
6. Sprawdzenie stanu rozgałęźników i filtrów dupleksowych.

2.5. Dokumentacja:
Wykonawca sporządzi dokumentację z pobytu na obiekcie oraz z wykonanych działań, która musi zawierać:
1. Dokumentację fotograficzną.
2. Schemat graficzny lub fotograficzny położenia anten.
3. Ocenę stanu technicznego instalacji.
4. Wyniki wykonanych pomiarów. 
5. Wykryte nieprawidłowości.
6. Zalecenia naprawcze wraz ze spisem elementów do wymiany/naprawy.
7. Opis przebiegu kabla.

3. Informacje o obiektach:

Lokalizacja 1 – Rzeszów, powiat Rzeszowski, województwo podkarpackie:
Budynek wyposażony jest w dwa maszty, na których zainstalowano łącznie 12 anten pracujących w niezależnych torach antenowych.

Lokalizacja 2 – Malawa, powiat Rzeszowski, województwo podkarpackie:
Wieża wyposażona jest w cztery zainstalowane anteny, pracujące w niezależnych torach antenowych.

Lokalizacja 3 - Przemyśl, powiat Przemyski, województwo podkarpackie:
Wieża wyposażona jest w dwie zainstalowane anteny, pracujące w niezależnych torach antenowych.
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