Załącznik nr 1 do umowy

OPIS WYMOGÓW TECHNICZNYCH

Projektor ……………………….. (typ/model) ……………. (producent)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry | |
| Wymagane | Oferowane |
| 1. | Światło min. 6800 lm ANSI | …………..\* |
| 2. | Kontrast min. 2 400 000 :1 | …………..\* |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | …………..\* |
| 4. | Projekcja laserowa | TAK / NIE\*\* |
| 5. | Zoom zmotoryzowany z wymiennym obiektywem umożliwiającym uzyskanie obrazu o podstawie 3-4m  z odległości +/- 13m | TAK / NIE\*\* |
| 6. | Rozdzielczość natywna WUXGA | TAK / NIE\*\* |
| 7. | Optymalizacja 4K | TAK / NIE\*\* |
| 8. | Format 16:10 | TAK / NIE\*\* |
| 9. | Możliwość korekcji obrazu w pionie min +/- 42st oraz  w poziomie +/- 26st | TAK / NIE\*\* |
| 10. | Różne tryby kolorów, w tym DICOM | TAK / NIE\*\* |
| System transmisji | | |
| 1. | podłączenie VGA, HDMI, USB | TAK / NIE\*\* |
| 2. | ręczne i automatyczne przełączanie sygnałów wejściowych | TAK / NIE\*\* |
| 3. | możliwość sterowania projektorem poprzez LAN lub RS232 | TAK / NIE\*\* |
| 4. | ekstrakcja sygnału audio z HDMI | TAK / NIE\*\* |
| 5. | skalowanie do 4K, opcjonalnie matryca 4K | TAK / NIE\*\* |

*\* należy podać oferowaną wartość*

*\*\* niepotrzebne skreślić*

Ponadto wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia:

1. doprowadzić do projektora zasilanie, kabel do transmisji HD BaseT oraz rezerwy kablowe cat. 6x;
2. zamontować projektor na stabilnym uchwycie ściennym z odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa;
3. dostosować wysokość montażu projektora do architektury sali i istniejącego ekranu – punkt zawieszenia ok 4m - projekcja odwrócona - wysokość pomieszczenia ok. 7m

…............................. ….….....................................................  
*miejscowość, data pieczęć i podpis upoważnionych*

*przedstawicieli firmy*