Część 1

Raport dotyczące czynnych podziemnych kopalń węgla

	1) Nazwa i adres operatora kopalni
	Polska Grupa Górnicza S.A.
40-039 Katowice, ul. Powstańców 30

	2) Adres kopalni węgla
	KWK Sośnica
44-103 Gliwice, ul. Błonie 6

	3) Ilość ton każdego rodzaju węgla produkowanego przez kopalnię 
	węgiel surowy
	1 504 184 Mg

	4) 
	węgiel energetyczny
	1 300 850 Mg

	5) 
	węgiel koksowy
	203 334 Mg

	
	
	

	6) [bookmark: _Hlk204248456]W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię

	a) nazwę (w stosownych przypadkach)
	Szyb V

	a) 
	b) okres użytkowania, jeśli różni się od okresu 
   raportowania
	od 1970 r.

	b) 
	c) współrzędne geograficzne
	50°15'25.60"N / 18°43'19.05"E

	c) 
	d) funkcję (wdechowy, wydechowy)
	szyb wydechowy

	d) 
	e) specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych 
   stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji
   emisji metanu1) oraz określone przez producenta 
   optymalne warunki ich działania
	czujnik metanometryczny,
pelistorowy MM4

	
	f) czas - w ujęciu proporcjonalnym – w którym działało 
   urządzenie do pomiaru ciągłego
	100%

	
	g) odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących:

	[bookmark: _Hlk229481638]
	   - położenia miejsca pobierania próbek przez 
     urządzenie do pomiaru metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	   - pomiaru natężeń przepływu2)
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych 
w prądach rejonowych i grupowych powietrza 
Od grudnia 2025 r. uruchomiono pomiar ilości powietrza anemometrami zabudowanych na stacjach pomiarowych

	
	   - pomiaru stężeń metanu
	§ 315.2
 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych

	
	h) emisji metanu zarejestrowanych przez urządzenie do
   pomiaru ciągłego (w tonach)
	12 652,6 Mg   



	4) W odniesieniu do wszystkich szybów wentylacyjnych użytkowanych przez kopalnię

	i) emisji metanu zarejestrowanych w wyniku comiesięcznego pobierania próbek3) 
   (w tonach/godzinę), z uwzględnieniem informacji dotyczących:

	
	   - emisja metanu (w tonach/godzinę)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego (czujnik metanometryczny) nie są pobierane próby powietrza dla analizy

	e) 
	   - daty pobrania próbki
	j.w.

	f) 
	   - techniki pobierania próbek
	nie dotyczy

	g) 
	   - odczytów warunków atmosferycznych (ciśnienie,
     temperatura, wilgotność) dokonywanych 
     w odpowiedniej odległości w celu odzwierciedlenia 
     warunków działania urządzenia do pomiaru ciągłego4)
	w miejscu zabudowy urządzenia do pomiaru ciągłego nie są wykonywane pomiary

	h) 
	j) w przypadku gdy kopalnia węgla jest połączona 
   z drugą kopalnią węgla w jakikolwiek sposób 
   umożliwiający przepływ powietrza pomiędzy nimi - 
   nazwę tej drugiej kopalni
	SRK S.A. CZOK Ruch II Pompownia Stacjonarna „Makoszowy”



	7) Współczynniki emisji po zakończeniu eksploatacji górniczej i opis metody zastosowanej do ich obliczenia
	nie dotyczy

	8) Emisje po zakończeniu eksploatacji górniczej (w tonach)
	nie dotyczy



1) Emisja metanu obliczana jest z pomiarów pośrednich – rejestracji czujnika metanometrii automatycznej zabudowanego w szybie wentylacyjnym poniżej kanału wentylatora głównego przewietrzania i ilości powietrza pomierzonej na stacjach pomiarowych w prądach dolotowych do szybu wentylacyjnego. 
2) Od 2026 r. pomiar ilości przepływającego powietrza dokonywany będzie na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w prądach powietrza (rejonowych lub głównych) odprowadzanych do szybu wentylacyjnego zgodne z opracowaną metodyką pomiarową przez GIG-PIB (praca badawczo-wdrożeniowa, styczeń 2026 r.) 
3) Obliczanie emisji metanu z comiesięcznego pobierania prób powietrza do analizy chemicznej na stacjach pomiarowych ze względu na punktowy i nieciągły charakter pomiaru powietrza (raz w miesiącu) jest niereprezentatywnym odzwierciedleniem rzeczywistej emisji metanu
4) Nie wykonuje się pomiarów parametrów termodynamicznych powietrza w miejscu zabudowy czujnika do ciągłego pomiaru stężenia metanu zabudowanego w szybie, poniżej kanału wentylacyjnego.
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