**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamówienie będzie wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.  
– Prawo zamówień publicznych na podstawie **art. 2 ust. 1 pkt 1**

**I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa i montaż regałów półkowych** **do pomieszczeń 3.9 – 3.15** w budynku użytkowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinku, 2 piętro zlokalizowanym przy ul. Pilskiej 30, 78-400 Szczecinek.

Podane ilości regałów w formularzu ofertowym nie są ilościami ostatecznymi.

#### 

**II. Parametry techniczne regałów półkowych:**

**Regały:**

**Poz. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 – 10 szt.:**

**Wysokość regału: 2 500 mm**

**Głębokość półek: 400 mm**

**Długość półek / ilość kolumn: 1 000 mm / 4 kolumny**

**Nośność półek: 160 kg**

**Nośność kolumny: 1 750 kg**

**Liczba półek w kolumnie: 7 szt.**

**Całkowita długość regału: 4 165 mm**

**Możliwość regulacji poziomych półkowych: TAK co 25 mm**

**Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału - ocynkowane**

**Poz. 1.2 – 1 szt.:**

**Wysokość regału: 2 500 mm**

**Głębokość półek: 400 mm**

**Długość półek / ilość kolumn: 1 000 mm / 3 kolumny**

**Nośność półek: 160 kg**

**Nośność kolumny: 1 750 kg**

**Liczba półek w kolumnie: 7 szt.**

**Całkowita długość regału: 3 135 mm**

**Możliwość regulacji poziomych półkowych: TAK co 25 mm**

**Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału – ocynkowane**

**Poz. 2.2 – 1 szt.:**

**Wysokość regału: 2 500 mm**

**Głębokość półek: 400 mm**

**Długość półek / ilość kolumn: 1 000 mm / 2 kolumny**

**Nośność półek: 160 kg**

**Nośność kolumny: 1 750 kg**

**Liczba półek w kolumnie: 7 szt.**

**Całkowita długość regału: 2 735 mm**

**Możliwość regulacji poziomych półkowych: TAK co 25 mm**

**Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału - ocynkowane**

**Poz. 7.1 – 2 szt.:**

**Wysokość regału: 2 500 mm**

**Głębokość półek: 400 mm**

**Długość półek / ilość kolumn: 1 000 mm / 1 kolumna**

**Nośność półek: 160 kg**

**Nośność kolumny: 1 750 kg**

**Liczba półek w kolumnie: 7 szt.**

**Całkowita długość regału: 2105 mm**

**Możliwość regulacji poziomych półkowych: TAK co 25 mm**

**Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału – ocynkowane**

**Poz. 7.2 – 1 szt.:**

**Wysokość regału: 2 500 mm**

**Głębokość półek: 400 mm**

**Długość półek / ilość kolumn: 1 000 mm / 1 kolumna**

**Nośność półek: 160 kg**

**Nośność kolumny: 1 750 kg**

**Liczba półek w kolumnie: 7 szt.**

**Całkowita długość regału: 1 075 mm**

**Możliwość regulacji poziomych półkowych: TAK co 25 mm**

**Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału - ocynkowane**

**Poz. 2.3 – 1 szt.:**

**Wysokość regału: 2 500 mm**

**Głębokość półek: 400 mm**

**Długość półek / ilość kolumn: 800 mm / 1 kolumna**

**Nośność półek: 200 kg**

**Nośność kolumny: 1 750 kg**

**Liczba półek w kolumnie: 7 szt.**

**Całkowita długość regału: 875 mm**

**Możliwość regulacji poziomych półkowych: TAK co 25 mm**

**Powłoki i kolory: Wszystkie elementy regału - ocynkowane**

Poz. 8 – 122 szt. (zgodnie z ilościami regałów).:

Łącznik tylny regału-ściana OC

Poz. 9:

Montaż systemów regałowych rozmieszczonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Oferty wraz transportem i wniesieniem na 2 piętro.

**III. Termin realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.**

1. Termin realizacji zamówienia ustala się: **do 4 tygodni od podpisania Umowy   
   Uwaga:** Dostawa i montaż jest możliwa tylko w godzinach od 7.00 do 16.00   
   w dni robocze.

Ponieważ dostawa i montaż będą prowadzone w obiekcie czynnym, należy je zorganizować tak, aby nie zakłócić funkcjonowania urzędu.

1. Kupujący zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanego przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia zakończenia przedmiotu robót.
2. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w umowie nastąpi przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Kupującego prawidłowo wystawionej faktur VAT wraz   
   z dokumentami rozliczeniowymi (podpisany obustronnie protokół odbioru oraz pełną dokumentację eksploatacyjną z oznaczeniem nośności regałów).

**IV. Realizacja przedmiotu zamówienia.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- podpisania Umowy, której wzór stanowi załącznik Nr 3.

1. Sprzedawca udzieli Kupującemu min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone regały liczonej od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Specyfikacja wykonania zamówienia przez Sprzedawcę:

- dostawa regałów półkowych (zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w OPZ pkt. II wraz z pełną dokumentacją eksploatacyjną z oznaczeniem nośności regałów) na 2 piętro w budynku Rejonu w Szczecinku zlokalizowanego przy ul. Pilskiej 30, 78-400 Szczecinek,

- rozładunek elementów sytemu wraz z ich złożeniem w miejscu montażu,

- montaż regałów półkowych na 2 piętrze w budynku Rejonu w Szczecinku zgodnie z załącznikiem nr 2 do Oferty oraz rozmieszczeniem wskazanym przez pracownika Rejonu.

**V. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.10.2024 r. do godz. 10:00 w formie pisemnej.
2. Składana oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Sprzedawcy.
4. Sprzedawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
6. Każda poprawka w treści ofert, a w szczególności każde przerobienie, uzupełnienie, przekreślenie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. musi być parafowane przez upoważnioną osobę reprezentującą Sprzedawcę.

***Sporządził: Zatwierdził:***