1. Stan obecny:
2. Poręcz I p. pierwszy bieg schodów długość 2,85 m. wykonana z płaskownika, zamocowana   
   w ścianie. Poręcz do demontażu.
3. Zamawiający przewiduje montaż:
4. poręczy o zbliżonych przekroju max Ø 42,4.
5. Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie poręczy jest:
6. stal nierdzewna szczotkowana.
7. Poręcz powinna zostać zamontowana do ściany wykonanej z cegły, po wcześniejszym demontażu starej poręczy.