1. Stan obecny:
   * + 1. Barierka na II p. długość 1,20 m. wysokość 1,10 m wykonana z prętów gładkich   
          i płaskownika wpuszczone w podłoże wykonane z lastryko. Barierka zostanie wcześniej zdemontowana.
2. Zamawiający przewiduje montaż:
3. barierki o zbliżonych wymiarach:
4. słupki i poręcze o przekroju max Ø 42,4;
5. tralki poziome o przekroju max Ø 12;
6. poręcze i tralki nie uciąglone.
7. Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie barierki jest:
8. stal nierdzewna szczotkowana.
9. Barierka powinna zostać zamontowana do podłoża wykonanego z lastryko.