1. Stan obecny:
2. Barierka na II p. długość 3,80 m. wysokość 1.10 m, wysokość słupka 2,70 m, wykonanie z prętów gładkich, profilu i płaskownika wpuszczone w podłogę, która jest wykonana z lastryko. Barierka do demontażu.
3. Zamawiający przewiduje montaż:
4. barierki o zbliżonych wymiarach:
5. słupki i poręcze o przekroju max Ø 42,4;
6. tralki poziome o przekroju max Ø 12;
7. poręcze i tralki nie uciąglone.
8. Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie barierki jest:
9. stal nierdzewna szczotkowana.
10. Barierka powinna zostać zamontowana do podłoża wykonanego z lastryko.