1. Stan obecny:
2. Barierka II p. drugi bieg schodów, długość 3 m. wysokość 1.10 m wykonana z prętów gładkich i płaskownika wpuszczone w stopnie, które są wykonane z lastryko. Barierka zostanie wcześniej zdemontowana.
3. Zamawiający przewiduje montaż:
4. barierki o zbliżonych wymiarach:
5. słupki i poręcze o przekroju max Ø 42,4;
6. tralki poziome o przekroju max Ø 12;
7. poręcze i tralki nie uciąglone.
8. Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie barierki jest:
9. stal nierdzewna szczotkowana.
10. Barierka powinna zostać zamontowana do stopni wyłożonych płytami granitowymi szarymi płomieniowanych o grubości do 3 cm na całej długości biegu schodów w budynku PSSE.