1. Stan obecny:
2. Poręcz na parterze wykonana z płaskownika o długości 2,25 m zamontowana   
   w ścianie. Do demontażu.
3. Zamawiający przewiduje montaż:
4. poręczy o zbliżonych przekroju max Ø 42,4.
5. Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie poręczy jest:
6. stal nierdzewna szczotkowana.
7. Poręcz powinna zostać zamontowana do ściany wykonanej z cegły, po wcześniejszym demontażu starej poręczy.