**Kombinezony/Fartuchy/ (odzież ochronna)**

produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi:

* powinien spełniać wymagania normy EN 14126 dotyczącej odzieży ochronnej według co najmniej wyszczególnionych warunków:

1. odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 i wyższa,
2. odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa,
3. odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższa

* fartuch wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec,

lub kombinezon ochronny najlepiej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605

* rękawy z elastyczną silikonową taśmą zabezpieczającą,
* wykonany z materiału minimum 1 klasy palności,
* wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS, bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka,
* szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie,
* rozmiar L i XL – kolor żółty lub niebieski,
* pakowany w indywidualne opakowanie
* oznakowanie zawierające informację, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dane producenta (nazwa, adres).