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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Namiot pneumatyczny wysokociśnieniowy

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	1. 
	Nazwa urządzenia
	Fabrycznie nowy namiot pneumatyczny wysokociśnieniowy przeznaczony do zastosowań ratowniczych, logistycznych, medycznych, operacyjnych, ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.
	

	2. 
	Karta katalogowa / strona www
	Dołączenie karty katalogowej oferowanego namiotu lub wskazanie strony internetowej producenta z opisem oferowanego modelu.
	

	3. 
	Produkcja seryjna
	Wyrób pochodzący z produkcji seryjnej – niedopuszczalne rozwiązania prototypowe.
	

	4. 
	Przeznaczenie urządzenia
	Organizacja zaplecza logistycznego, punktów medycznych, miejsc czasowego pobytu ludności, stanowisk dowodzenia, magazynowania oraz działań ratowniczych.
	

	5. [bookmark: _Hlk214338860]
	Rok produkcji
	Nie wcześniej niż 2025 r., fabrycznie nowy, nieużywany.
	

	6. 
	Zakres rzeczowy zamówienia
	Namiot pneumatyczny wysokociśnieniowy o powierzchni użytkowej min. 28 m² i nie większej niż 40 m².
	

	7. 
	Wejścia i okna
	Min. 2 wejścia oraz min. 4 okna wyposażone w moskitiery lub rozwiązanie równoważne.
	

	8. 
	Wentylacja
	Min. 4 otwory wentylacyjne.
	

	9. 
	Kanały HVAC
	Możliwość podłączenia ogrzewania lub klimatyzacji.
	

	10. 
	Przepusty kablowe
	przepusty na przewody elektryczne.
	

	11. 
	Ciśnienie robocze
	6–8 bar.
	

	12. 
	Modułowość
	Możliwość łączenia z innymi namiotami lub modułami.
	

	13. 
	Odporność na wiatr
	Min. 100 km/h po prawidłowym zakotwieniu.
	

	14. 
	Obciążenie śniegiem
	Min. 20 kg/m².
	

	15. 
	Zakres temperatur pracy
	Nie gorszy niż od -30°C do +45°C.
	

	16. 
	Zakres zestawu
	Namiot, podłoga, kompresor, manometr, zestaw kotwiący, torba/skrzynia transportowa, zestaw naprawczy, instrukcja PL.
	

	17. 
	Materiały
	PVC lub równoważne, gramatura min. 650 g/m², odporność UV, wilgoć i pleśń.
	

	18. 
	Podłoga
	Zintegrowana lub demontowalna, antypoślizgowa.
	

	19. 
	Odporność ogniowa
	Minimum B-s2,d0 wg EN 13501-1 lub równoważna.
	

	20. 
	Montaż
	Do 30 minut przez maks. 4 osoby.
	

	21. 
	Dokumentacja
	Instrukcja PL, karty katalogowe i dokumenty potwierdzające parametry.
	



1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:
W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne parametry techniczne oferowanego wyrobu, nazwę producenta, model oraz wartości potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego. W przypadku parametrów zgodnych z wymaganiami minimalnymi dopuszcza się wpis „spełnia”.
2. Uwagi dodatkowe: 
1) Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Wąwelnica
2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego), podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3) W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji:
· kompletności dostawy,
· zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia ze Specyfikacją Techniczną,
· zgodności z ofertą Wykonawcy,
· jakości wykonania,
· sprawności i funkcjonalności dostarczonego wyposażenia.
4) W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub braków Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.
5) Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z dostawą:
· instrukcję obsługi w języku polskim,
· kartę katalogową lub dokumentację techniczną producenta,
· deklarację zgodności CE lub dokument równoważny (jeżeli dotyczy),
· warunki gwarancji.
6) Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.
7) Wszystkie parametry podane w ofercie muszą znajdować potwierdzenie w dokumentacji producenta lub innych dokumentach przedłożonych przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
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