

[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 6 - Raport dotyczący emisji metanu na poziomie źródła w czynnych podziemnych kopalniach węgla za rok 2024 (PG Silesia Sp. z o.o.).

	Nazwa i adres operatora kopalni
	Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o., ul. Górnicza 60, 43-502 Czechowice-Dziedzice

	Nazwa
i adres kopalni węgla
	Szyb
	Okres 
użytkowania
	Współrzędne geograficzne
	Funkcja
	Specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania
	Czas - w ujęciu proporcjonalnym - w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego
	Odniesienie do mających zastosowanie norm
lub wymagań technicznych dotyczących

	
	
	
	
	
	
	
	położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu
	pomiaru natężeń
przepływu
	pomiaru stężeń
metanu

	Przedsiębiorstwo Górnicze
”SILESIA” Sp. z o.o.,
ul. Górnicza 60,
43-502 Czechowice-Dziedzice
	I
	od początku funkcjonowania
	N - 49056’26.344”
E - 19000’45.733”
	wydechowy
	Czujnik metanometryczny
pelistorowy CSM-3
	100%
	§ 315 punkt 2 rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów
	Indywidualne pomiary miesięczne na wyznaczonych stacjach pomiarowych
w prądach rejonowych i grupowych powietrza
	§ 315 punkt 2 rozporządzenia Ministra Energii 
 dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów

	
	V
	
	N - 49057’8.783”
E - 19000’40.404”
	
	
	
	§ 315 punkt 2 rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 23 listopada 2016 r.
oraz decyzja Prezesa WUG
nr GG.930.10.2023,
L.dz. 6825/03/2023/JK
	
	§ 315 punkt 2 rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 23 listopada 2016 r.
oraz decyzja Prezesa WUG
nr GG.930.10.2023,
L.dz. 6825/03/2023/JK


Źródło: e-mail PG Silesia Sp. z o.o. z dnia 5 sierpnia 2025 r. wraz z załącznikami.

