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Numer postępowania: WPN.261.9.2026 
Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)
I. Część 1a: Nazwa działania: Ochrona głuszca przed antropopresją w Beskidzie Żywieckim (tablice informacyjne). Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu i montażu 11 szt. tablic wraz ze stelażami na terenie obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLB240002 (w województwie śląskim).
Warunki techniczne wykonania usługi: 

1. Projekty graficzne tablic wykonane zostaną przez Wykonawcę. Projekty wykonane zostaną na podstawie danych przekazanych w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przez Zleceniodawcę (mapy, zdjęcia, tekst oraz oznaczenie o dofinansowaniu – załącznik nr 4 do SOPZ). 
Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania wkładu merytorycznego (tekstu, zdjęć, map) jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu (w wersji elektronicznej) projekt wykonania wzorów tablic (na adres e-mail: sekretariat@katowice.rdos.gov.pl oraz na adresy e-mail osób wskazanych do współpracy po stronie Zamawiającego, o których mowa w umowie), w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do wizualizacji w ciągu 4 dni roboczych od momentu przesłania projektu. Ostateczna akceptacja wizualizacji wykonania przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 10 września 2026 r.
2. Grafika tablic powinna być wykonana estetycznie, wyraźnie, w rozdzielczości odpowiadającej wielkości tablic, bez deformacji. Wykonawca dostosuje projekt do wymogów technicznych (specyfikacji technicznej) wydruku tablic.
Wydruk tablic o wymiarach co najmniej 100 cm (szerokość) x 70 cm (wysokość). 
Parametry wydruku: pełny kolor, wydruk na blasze ocynkowanej o grubości 1,2 mm lub na aluminiowych płytach kompozytowych (np. typu DIBOND), całość dodatkowo laminowana laminatem UV (odporność na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV). 
Minimalna gwarancja na jakość 2 lata. 
3. Dane techniczne stelaży:

· wykonanie i montaż drewnianych stelaży do tablic wg projektu Wykonawcy. Drewno liściaste bądź sosnowe, co najmniej przesuszone,
· części drewniane stelaży zaimpregnowane środkiem zabezpieczającym drewno przed działaniem czynników zewnętrznych (woda, grzyby, itd.),

· tylna część stelaża (plecy) odeskowana (deski o grubości między 2,0 cm a 2,5 cm), lub na ramie stalowej (sztywnej) z profilu zamkniętego zabezpieczonego antykorozyjnie rozm. 30 mm x 30 mm/2 mm (grubość)
· przód stelaża - ramka drewniana zasłaniająca krawędzie blachy,

· słupki o grubości min. 10 cm, z tym, że stelaż winien być zamontowany na 2 słupkach,
· wysokość stelaża 250-300 cm (dostosowana do ukształtowania terenu, gwarantująca czytelność tablic), 
· ekran tablicy zamontowany na słupach w sposób gwarantujący czytelność tablicy (odpowiednia wysokość), 
· słupki drewniane zamocowane na betonowym fundamencie, za pomocą metalowych form (wsporników), które betonowane są w ziemi, drewno nie może mieć styku z gruntem. Formy muszą być zabezpieczone przed korozją (np. ocynkowane), 

· przykrycie - daszek z desek,

· tablice montowane na stelażu, kierunek (front/tył) montażu względem otoczenia zostanie ustalony z przedstawicielem Zamawiającego po podpisaniu umowy, sposób montażu tablicy musi gwarantować jej czytelność w terenie
3. Na froncie tablic należy umieścić oznaczenia zawierające logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, napis „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” oraz logo WFOŚiGW. Wzór oznaczenia stanowi Załącznik nr 4 do SOPZ.
4. Przed przystąpieniem do wykonania wszystkich tablic należy wykonać 1 egzemplarz próbny tablicy i przekazać go do akceptacji Zamawiającemu. Dopuszcza się przekazanie w postaci zdjęć. Akceptacja nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania zdjęć.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji fotograficznej z realizacji montażu tablic, w tym wykonania betonowego fundamentu w każdej ze wskazanych lokalizacji. Przekazanie zdjęć nastąpi drogą elektroniczną, nie później niż do 23.10.2026 r.
6. Miejsce oznakowania następujących punktów w obszarze Natura 2000 Beskid Żywiecki PLB240002:

1) Tablica nr 1: na działce nr 7069/1, obręb Sopotnia Wielka (powyżej parkingu, w pobliżu wejścia na szlak prowadzący na Rysiankę);
2) Tablica nr 2: na działce nr 17919, obręb Złatna (parking Złatna Huta obok tablicy Nadleśnictwa Ujsoły, w pobliżu szlaku prowadzącego na Rysiankę);
3) Tablica nr 3: na działce nr 8048, obręb Korbielów (przy wejściu na szlak na Pilsko);

4) Tablica nr 4: na działce nr 6807/11 obręb Korbielów (schronisko PTTK Hala Miziowa; przy istniejącej tablicy z mapą szlaków w Beskidzie Żywieckim);

5) Tablica nr 5: na działce nr 5345/3 obręb Sopotnia Wielka gm. Jeleśnia (schronisko PTTK Rysianka, przy istniejącej tablicy z mapą szlaków w Beskidzie Żywieckim);

6) Tablica nr 6: na działce nr 17475/4 obręb Złatna gm. Ujsoły (schronisko PTTK na Hali Lipowskiej; na skarpie, pomiędzy drewnianym budynkiem (toaleta), a tablicą upamiętniającą gospodarza schroniska Zbigniewa Gowina na skałce);

7) Tablica nr 7: na działce nr 5990 obręb Żabnica gm. Węgierska Górka (schronisko PTTK na Hali Boraczej; pomiędzy „rogaczem” Hala Boracza wyznaczającym kierunki szlaków, a świerkiem);

8) Tablica nr 8: na działce 14294 obręb Glinka gm. Ujsoły (bacówka PTTK na Krawcowym Wierchu; w pobliżu ławek oraz świerka z oznaczeniami szlaków);

9) Tablica nr 9: na działce nr 2429/1 obręb Soblówka gm. Ujsoły (bacówka PTTK na Rycerzowej; w miejscu istniejącej tablicy z drapieżnikami przeznaczonej do likwidacji);

10) Tablica nr 10: na działce nr 7269/5 obręb Rycerka Górna gm. Rajcza (schronisko PTTK na Przegibku; w pobliżu istniejącej tablicy z mapą szlaków);

11) Tablica nr 11: na działce nr 6344/3 obręb Rycerka Górna gm. Rajcza (schronisko PTTK Wielka Racza; pomiędzy istniejącą tablicą z mapą szlaków w Beskidzie Żywieckim oraz tablicą z drapieżnikami).

4. Szczegóły lokalizacji montażu tablic informacyjnych:
· punkty GPS (orientacyjne) określone w Załączniku nr 1 do SOPZ,

· mapa poglądowa stanowiąca Załącznik nr 2 do SOPZ, z zaznaczoną orientacyjną lokalizacją tablic,

· zestawienie zdjęć przedstawiających lokalizację montażu tablic, stanowiące Załącznik nr 3 do SOPZ,

· w terenie miejsca posadowienia nowych tablic oznaczone są głównie poprzez: obecność strzałki wymalowanej białą farbą na najbliższym drzewie, pniaku, konarze bądź kamieniu; białej rurki pcv;
5. Istotne informacje dodatkowe: 

1) Część tablic montowana jest w sąsiedztwie istniejących tablic obrazujących mapę Beskidu Żywieckiego. Jedynie montaż tablicy nr 9: na działce nr 2429/1 obręb Soblówka gm. Ujsoły przy bacówce PTTK na Rycerzowej wiąże się z demontażem obecnej tablicy „drapieżnikowej”, której stan techniczny zagraża bezpieczeństwu turystów. Przedmiotową tablicę wraz ze stelażem należy usunąć i zutylizować we własnym zakresie (patrz załącznik nr 3 do SOPZ). Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedłożenia sprawozdania ze sposobu zagospodarowania zdemontowanej tablicy, wraz z zgłoszeniem gotowości odbioru prac, tj. w terminie do 23.10.2026 r.
2) Tablica nr 5 (dz. nr 5345/3 obręb Sopotnia Wielka gm. Jeleśnia) docelowo ma zostać zamontowana w miejscu pniaka przeznaczonego do wykarczowania przez schronisko górskie PTTK Rysianka (patrz załącznik nr 3 do SOPZ).
3) Z uwagi na usytuowanie w terenie tablicy nr 7 (dz. nr 5990, obręb Żabnica gm. Węgierska Górka) przy schronisku PTTK na Hali Boraczej, wymagany montaż tablicy dwustronnej (patrz załącznik nr 3 do SOPZ).
4) Na tablicy nr 8 (dz. nr 14294 obręb Glinka, gm. Ujsoły) wskazanej do zamontowania przy bacówce PTTK na Krawcowym Wierchu, dodatkowo wymagane umieszczenie oznakowania szlaków górskich widniejących na świerku, które to przedmiotowa tablica będzie zasłaniała (patrz załącznik nr 3 do SOPZ).
II. CZĘŚĆ 1b: Nazwa działania: Oznakowanie ostoi dużych drapieżników na terenie obszaru Natura 2000 Beskid Żywieckim (tablica informacyjna). Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu i montażu 1 szt. tablicy wraz ze stelażem na terenie obszaru Natura 2000 Beskid Żywiecki PLB240002 (w województwie śląskim, Nadleśnictwo Jeleśnia, Sopotnia Wielka).

Warunki techniczne wykonania usługi: 
1. Projekt graficzny tablicy wykonany zostanie przez Wykonawcę. Projekt zostanie wykonany na podstawie danych przekazanych w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przez Zleceniodawcę (tekst oraz oznaczenie o dofinansowaniu – załącznik nr 4 do SOPZ). Tablica powinna zawierać grafikę wilka Canis Lupus, rysia Lynx Lynx i niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos. Zamawiający wskazuje, że nie dysponuje fotografiami dużych drapieżników (ryś Lynx lynx, wilk Canis lupus, niedźwiedź brunatny Ursus arctos), które mogą zostać wykorzystane w realizacji zamówienia. Pozyskanie odpowiednich grafik jest po stronie Wykonawcy. Zaznacza się, że realizacja zamówienia nie może wiązać się z naruszeniem praw autorskich.
Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania wkładu merytorycznego jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w wersji elektronicznej wykonania projektu wzorów tablic (na adres e-mail: sekretariat@katowice.rdos.gov.pl oraz na adresy e-mail osób wskazanych do współpracy po stronie Zamawiającego, o których mowa w umowie), w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do wizualizacji w ciągu 4 dni roboczych od momentu przesłania projektu. Ostateczna akceptacja wizualizacji wykonania przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 10 września 2026 r. 
2. Grafika tablicy powinna być wykonana estetycznie, wyraźnie, w rozdzielczości odpowiadającej wielkości tablic, bez deformacji. Wykonawca dostosuje projekt do wymogów technicznych (specyfikacji technicznej) wydruku tablic.
Wydruk tablic o wymiarach co najmniej 100 cm (szerokość) x 70 cm (wysokość).  

Parametry wydruku: pełny kolor, wydruk na blasze ocynkowanej o grubości 1,2 mm lub na aluminiowych płytach kompozytowych (np. typu DIBOND), całość dodatkowo laminowana laminatem UV (odporność na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV). 

Minimalna gwarancja na jakość 2 lata. 
3. Na froncie tablic należy umieścić oznaczenia zawierające logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, napis „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” oraz logo WFOŚiGW. Wzór oznaczenia stanowi Załącznik nr 4 do SOPZ.
4. Dane techniczne stelaża:

· wykonanie i montaż drewnianych stelaży do tablic wg projektu Wykonawcy. Drewno liściaste bądź sosnowe, co najmniej przesuszone,

· części drewniane stelaży zaimpregnowane środkiem zabezpieczającym drewno przed działaniem czynników zewnętrznych (woda, grzyby, itd.),

· tylna część stelaża (plecy) odeskowana (deski o grubości między 2,0 cm a 2,5 cm), lub na ramie stalowej (sztywnej) z profilu zamkniętego zabezpieczonego antykorozyjnie rozm. 30 mm x 30 mm/2 mm (grubość)

· przód stelaża - ramka drewniana zasłaniająca krawędzie blachy,

· słupki o grubości min. 10 cm, z tym, że stelaż winien być zamontowany na 2 słupkach,
· wysokość stelaża 250-300 cm (dostosowana do ukształtowania terenu, gwarantująca czytelność tablic), 

· ekran tablicy zamontowany na słupach w sposób gwarantujący czytelność tablicy (odpowiednia wysokość), 

· słupki drewniane zamocowane na betonowym fundamencie, za pomocą metalowych form (wsporników), które betonowane są w ziemi, drewno nie może mieć styku z gruntem. Formy muszą być zabezpieczone przed korozją (np. ocynkowane), 

· przykrycie - daszek z desek,

· przed przystąpieniem do wykonania stelaży należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 1 egzemplarz próbny z tablicą. Dopuszcza się przekazanie w postaci zdjęć,

· tablice montowane na stelażu, kierunek (front/tył) montażu względem otoczenia zostanie ustalony z przedstawicielem Zamawiającego po podpisaniu umowy, sposób montażu tablicy musi gwarantować jej czytelność w terenie
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji fotograficznej z realizacji montażu tablicy, w tym wykonania jej betonowego fundamentu. Przekazanie zdjęć nastąpi drogą elektroniczną, nie później niż do 23.10.2026 r.
6. Szczegóły lokalizacji tablicy:
· Tablica nr 1: na działce nr 7069/1, obręb Sopotnia Wielka (powyżej parkingu, w pobliżu wejścia na szlak prowadzący na Rysiankę, obok tablicy „głuszcowej” patrz część I);
· punkty GPS (orientacyjne) określone w Załączniku nr 1 do SOPZ (dot. tablicy nr 1),

· mapa poglądowa stanowiąca Załącznik nr 2 do SOPZ, z zaznaczoną orientacyjną lokalizacją tablic (dot. tablicy nr 1),

· zestawienie zdjęć przedstawiających lokalizację montażu tablic, stanowiące Załącznik nr 3 do SOPZ (dot. tablicy nr 1),

· w terenie miejsca posadowienia nowych tablic oznaczone jest poprzez: obecność strzałki wymalowanej białą farbą na najbliższym drzewie; białej rurki pcv;

III. Realizacja prac w terenie oraz trwałość wykonania, dot. zarówno cz. 1a i cz. 1b:

1. Minimalna gwarancja na jakość tablic wraz ze stelażami - 2 lata.

2. Termin wykonania usługi – do 20.11.2026 r., z zastrzeżeniem, że zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy musi nastąpić w terminie do 23.10.2026 r. 
3. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o rozpoczęciu montażu tablic w terenie, bezzwłocznie. 

4. W czasie prac związanych z posadowieniem tablic Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w miejscu montażu tablic (rurki pcv do oznaczenia miejsc montażu tablic należy wbić w ziemię za tablicę – zostaną usunięte przez Zamawiającego podczas odbioru prac).  

5. Zamawiający nie odpowiada za wypadki oraz zniszczenia mogące mieć miejsce w trakcie prac związanych z montażem tablic.

6. W czasie prac związanych z posadowieniem tablic Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przeciwpożarowe, w tym także na terenie leśnym bezpośrednio przylegającym do miejsca prowadzonych prac.
7. Realizacja niniejszej usługi odbywa się w lasach objętych certyfikatem Forest Stewardship Council (www.fsc.pl) oraz certyfikatem trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej PEFC (www.pefc-polska.pl).

8. Każdorazowo dokładny termin oraz miejsce wykonania prac należy uzgodnić                             z właściwym miejscowo leśniczym dot. to tablic o nr 1, 2 i 3 oraz z zarządcami/ gospodarzami schronisk przy których będą montowane pozostałe tablice. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zamówieniem/zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
10. Wykonawca musi uzyskać stosowną zgodę na wjazd drogami leśnymi, szlakami górskimi od zarządcy terenu (Lasy Państwowe, PTTK).
11. Uwaga: większość tablic zostało przewidzianych do zamontowania w miejscach trudno dostępnych, w tym do większości miejsc montażu tablic, w terenie górskim, dojazd możliwy jest stromymi drogami leśnymi, szlakami górskimi (pojazdy terenowe, możliwa konieczność wykorzystania wyciągarki samochodowej). Do części punktów utrudniony dojazd może być, co za tym idzie może zaistnieć konieczność dojścia i doniesienia tablic i materiałów montażowych, aż do miejsca prac.
Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Punkty GPS 

Załącznik Nr 2 - Mapa z zaznaczoną orientacyjną lokalizacją tablic

Załącznik Nr 3 - Zestawienie zdjęć przedstawiających lokalizację montażu tablic
Załącznik Nr 4 - Wzór oznaczenia dofinansowania
Strona 2 z 4

