{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Instrukcja dla Zleceniodawcy","Zlecenie badań","Lista Oddziałów","Wykaz badań","Wykaz badań 2026","Zakres działalności","Zestawy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":13,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Instrukcja dla Zleceniodawcy","index":0,"n_rows":107,"n_cols":14,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[106,0,106,16],[27,10,27,16],[28,10,28,16],[29,10,29,16],[30,10,30,16],[31,10,31,16],[32,10,32,16],[33,10,33,16],[34,10,34,16],[35,10,35,16],[36,10,36,16],[37,10,37,16],[38,10,38,16],[39,10,39,16],[67,0,67,16],[102,0,102,16],[104,0,104,16],[16,6,16,9],[0,0,0,16],[49,5,50,11],[47,0,47,16],[3,9,3,12],[27,6,27,9],[45,0,45,16],[85,0,85,16]]}
["1. Formularz zawiera część danych wypełnianych poprzez wybór z listy rozwijanej:"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Do wyboru w kolumnie Rodzaj badań:",null,null,null,"akceptacyjne"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kontrolne"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"kontrolne dodatkowe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"arbitrażowe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"gwarancyjne"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"inne"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Do wyboru w kolumnie Typ badań:",null,null,null,"laboratoryjne na próbkach pobranych przez Zleceniobiorcę"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"laboratoryjne na próbkach pobranych przez Zleceniodawcę"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"polowe / terenowe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"inne"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Do wyboru w kolumnie Asortyment:",null,null,null," - Mieszanka mineralno-asfaltowa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Nawierzchnia drogowa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Asfalt"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Wypełniacz"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Sól  drogowa, piasek do ZUD"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Mieszanka betonowa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Cement, beton, prefabrykaty betonowe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Geotechniczne badania terenowe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Grunty"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," - Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru"]
[]
[]
[]
[]
[]
["2. Kolumna Obiekt badań - należy wprowadzić informacje w zależności od wybranego rodzaju asortymentu w kolumnie Asortyment"]
[]
["3. W kolumnie Badana cecha, identyfikacja metody lista rozwijana jest aktywowana dopiero po wyborze rodzaju asortymentu w kolumnie Asortyment. \nMetody badawcze możliwe do wyboru zamieszczono w zakładce \"Wykaz badań\""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["4. Lista rozwijana w kolumnie Badana cecha, identyfikacja metody jest listą wielokrotnego wyboru - dodanie następuje poprzez wielokrotny wybór pojedynczej pozycji.  W przypadku wielu pozycji może być wymagane ręczne dostosowanie wysokości wiersza.\nW przypadku błędnego wyboru proces wybierania należy rozpocząć od nowa zaczynając w pierwszej kolejności od usunięcia wyświetlanych wybranych pozycji poprzez wciśnięcie przycisku \"Delete\" na klawiaturze. Należy pamiętać, że czyszczona komórka musi być aktywna w trakcie naciśnięcia przycisku \"Delete\"."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5. Liczbę wierszy w tabeli można regulować automatycznie od 1 do 6:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6. W pozycjach Informacje dodatkowe oraz Załączniki należy wprowadzić właściwe zapisy."]
[]
["7. W miejsca niewypełnione należy wpisać „Nie dotyczy”, „Brak\" lub wstawić znak „—”."]
[]
["Uwaga. Zakres działalności Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg– Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Warszawie dla której spełnione są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 określony został w zał nr. 2 do Księgi Jakości (arkusz \"Zakres działalności\") . Wyniki pozostałych wykonywanych w  Laboratorium Drogowym GDDKiA Oddział w Warszawie badań wydawane są na sprawozdaniach bez znaczka PCA (badania nieakredytowane)"]

{"sheet":"Zlecenie badań","index":1,"n_rows":88,"n_cols":23,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,4,17,6],[18,4,18,6],[19,4,19,6],[20,4,20,6],[21,4,21,6],[10,0,12,2],[10,3,12,9],[10,10,12,11],[10,12,12,20],[16,19,16,20],[13,0,13,20],[15,8,15,11],[15,13,15,14],[15,15,15,16],[15,17,15,18],[15,19,15,20],[15,4,15,6],[16,4,16,6],[2,21,2,32],[0,3,5,6],[7,0,9,2],[7,3,9,9],[7,10,9,11],[7,12,9,20],[4,7,4,9],[4,14,4,15],[4,16,4,19],[3,10,4,13],[0,13,1,20],[16,21,21,35],[17,8,17,11],[17,13,17,14],[17,15,17,16],[17,17,17,18],[17,19,17,20],[18,8,18,11],[18,13,18,14],[16,8,16,11],[16,13,16,14],[16,15,16,16],[16,17,16,18],[21,17,21,18],[19,15,19,16],[19,19,19,20],[21,19,21,20],[36,0,36,20],[60,0,60,9],[58,14,58,20],[57,0,57,4],[57,5,57,10],[43,1,44,18],[54,14,57,19],[38,0,38,9],[29,1,29,20],[30,1,30,20],[31,1,31,20],[32,1,32,20],[34,0,34,9],[22,0,22,20],[21,8,21,11],[28,0,28,9],[21,13,21,14],[21,15,21,16],[24,0,24,2],[24,3,25,20],[20,19,20,20],[18,15,18,16],[18,17,18,18],[18,19,18,20],[19,8,19,11],[19,13,19,14],[19,17,19,18],[20,8,20,11],[20,13,20,14],[20,15,20,16],[20,17,20,18],[87,0,87,11],[63,1,63,5],[64,1,64,5],[65,1,65,5],[66,1,66,5],[69,2,70,5],[67,2,68,5],[72,1,72,5],[71,1,71,5],[63,8,72,19],[85,0,85,13],[79,0,79,1]]}
[null,null,null,"GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W WARSZAWIE\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE\nul. Środkowa 35D, 05-816 Opacz Kolonia          \ne-mail: labwaw@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1545\n"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"ZLECENIE NR ",null,null,null,null,null,null,"z dnia:"]
[]
[]
["ZLECENIODAWCA:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"osoba do kontaktu:"]
[]
[]
["NAZWA ZADANIA:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WYKONAWCA:"]
[]
[]
["Zakres zlecenia"]
[]
["Lp.","Rodzaj badań","Typ \nbadań","Asortyment","Obiekt badań (*)",null,null,"Data zakończenia robót","Badana cecha, identyfikacja metody\nStatus metody:\n(A) - badanie akredytowane zgodnie z AB 1545",null,null,null,"Ilość badań/\npróbek/\nczęstotliwość","Miejsce badania/ \npobrania ",null,"Termin badania/\npobrania",null,"Dokument odniesienia",null," Wymagania"]
["1."]
["2."]
["3."]
["4."]
["5."]
["6."]
["(*) informacje w zależności od asortymentu (obiekt, element, materiał, przeznaczenie, pochodzenie, warstwa, klasa betonu, nr recepty, dostawca betonu, ilość betonu, frakcja, klasa drogi)"]
[]
["Informacje dodatkowe:"]
[]
[]
[]
["Załączniki:"]
["np. ","1. Lista badań wykonywanych przez Zleceniobiorcę"]
[null,"2. Protokół nr ……………… w przypadku pobrania obiektów do badań przez Konsultanta"]
[null,"3. Wyniki badań Wykonawcy (w przypadku badań polowych lub badań przydatności)"]
[null,"4. Recepty: ……………………………………………………………………………………………………………"]
[]
["Przedstawienie stwierdzenia zgodności/niezgodności wyniku ze specyfikacją/wymaganiem(*): "]
[]
["Proszę o umieszczenie stwierdzenia zgodności z wymaganiami zgodnie z:*"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Laboratorium GDDKiA O/ Warszawa zobowiązane jest do przestrzegania poufności i bezstronności w zakresie wyników badań, informacji o badanym obiekcie oraz działaniach Klienta, które Laboratorium pozyska w czasie pobierania próbek do badań oraz w czasie przeprowadzania badań oraz uzgodnień z Klientem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"…………………………………………………"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"\nData i podpis osoby zlecającej"]
[]
["Adnotacje Zleceniobiorcy:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ustalenia ze Zleceniodawcą:"]
[]
[]
[null,"Wpłynęło do rejestru pod nr: "]
[null,"Data:"]
[null,"Dokonano przeglądu zlecenia."]
[null,"Zlecenie przyjęto do realizacji:"]
[null,null,"bez zastrzeżeń"]
[]
[null,null,"z zastrzeżeniami"]
[]
[null,"                                                        ……………………….................................."]
[null,"                                                                    data, podpis",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["*Objaśnienia:"]
[]
["Przedstawienie stwierdzenia zgodności/niezgodności wyniku ze specyfikacją/wymaganiem: "]
["1. Zasada prostej akceptacji (zgodnie z wytycznymi przewodnika ILAC-G8:09/2019)"]
["W takim przypadku ryzyko, że zaakcpetowane wyniki leżą poza granicami tolerancji wynosi do 50%, i ryzyko błędnego odrzucenia wyników pomiarów leżących poza graanicą tolerancji vwównież wynosi do 50%."]
["2. Zasada pasma ochronnego (zgodnie z wytycznymi przewodnika ILAC-G8:09/2019)"]
["Jest to zasada uwzgledniajaca pasmo ochronne \"w\". Akceptacja (zgodność) z uwzględnieniem pasma ochronnego U95, pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej, a wynik znajduje się w strefie akceptacji - klient i laboratorium ma pewność ok. 97,5 %, że wynik jest zgodny z wymaganiem/specyfikacją. Ryzyko błędnej akceptacji jest mniejsze niż 2,5%.\nOdrzucenie (niezgodność) z uwzględnieniem pasma ochronnego U95, przy zastosowanej zasadzie (pasmo ochronne równego U95), wynik pomiaru znajduje się w strefie odrzucenia pewność stwierdzenia niezgodności tego wyniku z wymaganiem jest bliskie 97,5 %. Ryzyko błędnego odrzucenia jest mniejsze niż 2,5%.\n"]
["3. Zasada pasma ochronnego (warunkowa) z warunkową akceptacją/odrzuceniem (zgodnie z wytycznymi przewodnika ILAC-G8:09/2019)"]
["Jest to zasada uwzgledniajaca pasmo ochronne \"w\". Akceptacja (zgodność) – wynik pomiaru znajduje się przedziale akceptacji wyznaczonym w polu tolerancji. Ryzyko błędnego przyjęcia wynosi do 2,5%, \nWarunkowa akceptacja – wynik pomiaru mieści się w polu tolerancji. Jednak część rozszerzonego przedziału niepewności pomiaru przekroczyła granice tolerancji. Kiedy wynik pomiaru jest bliski granicy tolerancji, ryzyko błędnego przyjęcia wynosi do 50%, \nWarunkowe odrzucenie – wynik pomiaru znajduje się poza granicami tolerancji. Jednak część rozszerzonego przedziału niepewności pomiaru znajduje się w polu tolerancji. Kiedy  wynik pomiaru jest bliski tolerancji, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%, \nOdrzucenie (niezgodność) – wynik pomiaru znajduje się w przedziale odrzucenia. Ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%"]

{"sheet":"Lista Oddziałów","index":2,"n_rows":17,"n_cols":1,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU                              \nWYDZIAŁ TECHNOLOGII - LABORATORIUM DROGOWE \nul. Zambrowska 2, 16-001 Kleosin\ne-mail: laboratorium.bialystok@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1486\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W BYDGOSZCZY\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE\nul. Nowotoruńska 31, 85-839 Bydgoszcz\ne-mail: wtbyd@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1532\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W GDAŃSKU                             \nWYDZIAŁ TECHNOLOGII - LABORATORIUM DROGOWE\nul. Subisława  5, 80-354 Gdańsk\ne-mail: laboratorium.gdansk@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1481\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W KATOWICACH\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE\nul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno\ne-mail: kat_lab@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1549\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W KIELCACH\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE\nul. Przęsłowa 3, 25-671 Kielce\ne-mail: laboratorium.kielce@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1482\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W KRAKOWIE                    \nWYDZIAŁ TECHNOLOGII - LABORATORIUM DROGOWE \nul. Krakowska 37B, 32-020 Wieliczka\ne-mail: sekretariat.ldkrakow@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1544\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W LUBLINIE\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE\nul. Olszewskiego 1a, 20-481 Lublin\ne-mail: laboratorium_lublin@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1523\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W ŁODZI\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE\nul. Irysowa 2, 91-857 Łódź\ne-mail: laboratorium.lodz@gddkia.gov.pl\n\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1522\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W OLSZTYNIE                              \nWYDZIAŁ TECHNOLOGII - LABORATORIUM DROGOWE \nul. Sokola 4b, 11-041 Olsztyn\ne-mail: sekretariat_ols_ld@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1483\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W OPOLU\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE\nul. Żerkowicka 1c, 45-850 Opole\ne-mail: ldopole@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1533\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W POZNANIU\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE\nul. Hawelańska 12, 61-625 Poznań\ne-mail: ldsekretariat.poznan@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1484\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W RZESZOWIE\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE\nul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów                                                      \ne-mail: laboratorium.rzeszow@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1485\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W SZCZECINIE\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII - LABORATORIUM DROGOWE\n ul Wiosenna 8, 72-002 Skarbimierzyce                               \ne-mail: sekretariat.wt_ld.szczecin@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1529\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W WARSZAWIE\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE\nul. Środkowa 35c, 05-816 Opacz Kolonia                            \ne-mail: labwaw@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1545\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ WE WROCŁAWIU\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE\nul. Drogowców 2, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie                \ne-mail: wt.wroclaw@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1538\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE\nul. Racula - Wierzbowa 6, 66-004 Zielona Góra       \ne-mail: ZGA_Laboratorium@gddkia.gov.pl\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB 1547\n"]
["GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD\nODDZIAŁ W .........................................................................\nWYDZIAŁ TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG - LABORATORIUM DROGOWE\nul. ……………………………………………………....................\ne-mail: ………………………….........................................\n\nCertyfkat Akredytacji PCA Nr AB ...........................\n"]

{"sheet":"Wykaz badań","index":3,"n_rows":188,"n_cols":2,"rows_kept":188,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Asortyment","Wykaz badań\nStatus metody:\n(A) - badanie akredytowane zgodnie z AB 1545"]
[null,"'Mieszanka mineralno-asfaltowa"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","(A) 1.1 Pobór próbki mma  PN-EN 12697-27:2017-07 p. 4.1, 4.3"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","(A) 1.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej, zakres:(0 - 31,5) mm PN-EN 12697-2+A1:2019-12\n PN-EN 933-1:2012 (nieaktualna/wycofana)"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","(A) 1.3 Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, zakres: (2 -10) % PN-EN 12697-1:2020-08 p. B.1.7"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","(A) 1.4 Gęstość objętościowa mma, metoda A, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3 PN-EN 12697-6:2020-07 p. 9.2"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","(A) 1.5 Gęstość objętościowa mma, metoda B, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3 PN-EN 12697-6:2020-07 p. 9.3"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","(A) 1.6 Gęstość objętościowa mma, metoda D, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3 PN-EN 12697-6:2020-07 p. 9.5"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","(A) 1.7 Gęstość mma, metoda A, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3 PN-EN 12697-5:2019-01"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","(A) 1.8 Zawartość wolnych przestrzeni w mma (z obliczeń) PN-EN 12697-8:2019-01 p. 4"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa"," 1.9 Zawartość wolnych przestrzeni w mma wypełnionej lepiszczem (KR1-2) PN-EN 12697-8:2019-01 p. 5"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","(A) 1.10 Odporność na działanie wody i mrozu, metoda A PN-EN 12697-12:2008 oraz wg WT-2 2014, załącznik 1 (nieaktualna/wycofana)"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","(A) 1.11 Odporność na deformacje trwałe na uformowanych płytach z mieszanki mineralno-asfaltowej - metoda B w powietrzu, zakres: (0-20) mm\n(temp. 60 °C, 10 000 cykli, mały aparat) PN-EN 12697-22+A1:2008 (nieaktualna/wycofana)"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","1.12 Odporność na deformacje trwałe na uformowanych płytach z mieszanki mineralno-asfaltowej (temp. 60°C, 30 000 cykli, duży aparat) PN-EN 12697-22:2008 (nieaktualna/wycofana)"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","1.13 Spływność lepiszcza wg metody Schellenberga PN-EN 12697-18:2017 metoda zlewki"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","1.14 Odporność na deformacje trwałe - penetracja asfaltu lanego na próbkach sześciennych PN-EN 12697-20:2020-07"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","1.15 Odporność na zmęczenie (metoda 4PB-PR, temp. 10°C, częstotliwość 10 Hz)  PN-EN 12697-24:2018-08"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","1.16 Sztywność 4PB-PR (metoda 4PB-PR, temp. 10°C, częstotliwość 10 Hz)  PN-EN 12697-26+A1:2023-03"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","1.17 Oznaczanie zawartości lepiszcza metodą spalania   PN-EN 12697-39:2020-07"]
["Mieszanka mineralno-asfaltowa","1.18 Oznaczanie zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w cienkich warstwach na zimno PN-EN 12274-2:2018-04"]
[]
[null,"Nawierzchnia drogowa"]
["Nawierzchnia drogowa","(A) 2.1 Pobór próbki rdzeniowej z warstwy asfaltowej  PN-EN 12697-27:2017-07, p. 4.7"]
["Nawierzchnia drogowa"," 2.2 Pobór próbki płytowej z warstwy asfaltowej  PN-EN 12697-27:2017-07, p. 4.8"]
["Nawierzchnia drogowa","(A) 2.3 Gęstość objętościowa próbki pobranej z warstwy asfaltowej, metoda B  zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3 PN-EN 12697-6:2020-07 p. 9.3"]
["Nawierzchnia drogowa","(A) 2.4 Wskaźnik zagęszczenia warstwy asfaltowej (z obliczeń) PN-EN 13108-20:2016-07 pkt C.4"]
["Nawierzchnia drogowa","(A) 2.5 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie (z obliczeń) PN-EN 12697-8:2019-01 p. 4"]
["Nawierzchnia drogowa","(A) 2.6 Grubość warstwy asfaltowej. Pomiar niszczący, zakres: do 500 mm PN-EN 12697-36:2022, p. 6.1"]
["Nawierzchnia drogowa","(A) 2.7 Odporność na deformacje trwałe na próbkach rdzeniowych pobranych z warstwy -  metoda B w powietrzu , zakres: (0-20) mm (temp. 60 °C, 10000 cykli, mały aparat) PN-EN 12697-22+A1:2008                   "]
["Nawierzchnia drogowa"," 2.8 Odporność na zmęczenie (metoda 4PB-PR, temp. 10°C, częstotliwość 10 Hz)  PN-EN 12697-24:2012"]
["Nawierzchnia drogowa"," 2.9 Sztywność 4PB-PR (metoda 4PB-PR, temp. 10°C, częstotliwość 10 Hz)  PN-EN 12697-26:2012"]
["Nawierzchnia drogowa","(A) 2.10 Sczepność międzywarstwowa warstw asfaltowych wg metody Leutnera Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności. wyd. Politechnika Gdańska, 31.08.2014"]
[null," Asfalt"]
["Asfalt","(A) 3.1 Penetracja igłą, zakres: (0 - 330 x 0,1) mm PN-EN 1426:2015-08 (nieaktualna/wycofana)"]
["Asfalt","(A) 3.2 Temperatura mięknienia Metoda Pierścień i Kula, zakres: (28 - 150)°C  PN-EN 1427:2015-08 "]
["Asfalt","3.3 Nawrót sprężysty asfaltów modyfikowanych PN-EN 13398:2017-12"]
["Asfalt","3.4 Temperatura łamliwości Fraassa PN-EN 12593:2015-08"]
[null,"Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE"]
["Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE","4.1 Wytrzymałość na pośrednie rozciąganie Instrukcja projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)"]
["Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE","4.2 Moduł sztywności IT-CY Instrukcja projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)"]
["Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE","4.3 Odporność na działanie wody (pozostała wytrzymałość na pośrednie rozciąganie po przechowywaniu próbek w wodzie), T = +5°C po 28 dniach, [%] Instrukcja projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)"]
["Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE","4.4 Gęstość MCE, metoda A, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3\nPN-EN Instrukcja projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)"]
["Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE","4.5 Gęstość objętościowa MCE, metoda D, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3 Instrukcja projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)"]
["Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE","4.6 Zawartość wolnych przestrzeni w MCE (parametr obliczony na podstawie wyników uzyskanych z badań) Instrukcja projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)"]
[]
[null,"Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","(A) 5.1 Pobranie kruszywa do badania ze składowiska  PN-EN 932-1:1999 p. 8.8"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","(A) 5.2 Oznaczenie składu ziarnowego, zakres: (0 - 31,5) mm PN-EN 933-1:2012"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym"," 5.3 Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym PN-EN 933-9:2022-07"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","(A) 5.4 Wskaźnik przepływu kruszywa drobnego, zakres: (0,063 - 2,0) mm \nPN-EN 933-6:2014-07 (nieaktualna/wycofana)"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym"," 5.5 Oznaczanie kształtu ziarn - wskaźnika płaskości PN-EN 933-3:2012"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","(A) 5.6 Oznaczenie kształtu ziarn - wskaźnik kształtu, zakres: (4 - 63) mm  PN-EN 933-4:2008"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym"," 5.7 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej PN-EN 933-5:2023-05"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","(A) 5.8 Metoda oznaczania odporności na rozdrabnianie (Los Angeles) PN-EN 1097-2:2020-09"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym"," 5.9 Oznaczenie polerowalności kamienia (PSV) PN-EN 1097-8:2020-09"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym"," 5.10 Gęstość ziaren PN-EN 1097-6:2022-07, rozdział 7,8 lub 9"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym"," 5.11 Gęstość nasypowa PN-EN 1097-3:2000"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym"," 5.12 Maks. gęstość i wilgotność optymalna PN-EN 13286-2:2010"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym"," 5.13 Nasiąkliwość PN-EN 1097-6:2022-07, rozdział 7,8 lub 9"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","(A) 5.14 Mrozoodporność w wodzie, zakres: (4 - 63) mm PN-EN 1367-1:2007"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","(A) 5.15 Mrozoodporność w obecności soli (1%NaCl), zakres: (4 - 63) mm PN-EN 1367-6:2008"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","5.16 Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa PN-B-06714-46 (nieaktualna/wycofana)"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","5.17 Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych PN-EN 1744-1+A1:2013-05 p. 15.1"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","5.18 Oznaczenie wskaźnika piaskowego PN-EN 933-8+A1:2015-07"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","5.19 Wskaźnik nośności CBR PN-EN 13286-47:2022-04"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","5.20 Oznaczenie wskaźnika piaskowego po 5-krotnym zagęszczeniu PN-EN 933-8+A1:2015-07"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","5.21 Oznaczenie zanieczyszczeń lekkich PN-EN 1744-1+A1:2013-05 p. 14.2"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","5.22 Pobór próbek walcowych z mieszanki stabilizowanej na budowie  PN-EN-13286-50:2007"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","5.23 Badanie wytrzymałości na ściskanie R7; R 28 PN-EN-13286-41:2022-04"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","5.24 Wskaźnik mrozoodporności WT-5:2010"]
["Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym","5.25 Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa Procedura Badawcza GDDKiA PB/1/18"]
[null,"Wypełniacz"]
["Wypełniacz","6.1 Pobranie próbki PN-EN 932-1:1999 "]
["Wypełniacz","6.2 Uziarnienie PN-EN 933-10:2009"]
["Wypełniacz","6.3 Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym PN-EN 933-9:2022-07"]
["Wypełniacz","6.4 Zawartość wody PN-EN 1097-5:2008"]
["Wypełniacz","6.5 Oznaczenie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza PN-EN 1097-4:2008"]
["Wypełniacz","6.6 Rozpuszczalność w wodzie PN-EN 1744-1+A1:2013-05 "]
[null,"Sól  drogowa, piasek do ZUD"]
["Sól  drogowa, piasek do ZUD","7.1 Analiza sitowa soli PN-C-84081-10 (nieaktualna/wycofana)"]
["Sól  drogowa, piasek do ZUD","7.2 Substancje nierozpuszczalne w wodzie PN-C-84081-21 (nieaktualna/wycofana)"]
["Sól  drogowa, piasek do ZUD","7.3 Wilgotność soli PN-C-84081-20 (nieaktualna/wycofana)"]
["Sól  drogowa, piasek do ZUD","7.4 Analiza sitowa piasku do ZUD Instrukcja ZUD "]
[null,"Mieszanka betonowa "]
["Mieszanka betonowa","8.1 Pobór próbek mieszanki betonowej PN-88/B-06250 (nieaktualna/wycofana)"]
["Mieszanka betonowa","(A) 8.1.1 Pobór próbek mieszanki betonowej PN-EN 12350-1:2019-07 "]
["Mieszanka betonowa","(A) 8.2 Mrozoodporność metodą zwykłą PN-88/B-06250 "]
["Mieszanka betonowa","(A) 8.2.1 Mrozoodporność metodą zwykłą PN-B-06265:2022-08 zał. N "]
["Mieszanka betonowa","(A) 8.3 Nasiąkliwość PN-88/B-06250 p. 6.4 "]
["Mieszanka betonowa"," 8.4 Wodoszczelność PN-88/B-06250 "]
["Mieszanka betonowa"," 8.5 Oznaczenie konsystencji świeżej mieszanki metodą stożka opadowego PN-EN 12350-2:2019-07 "]
["Mieszanka betonowa"," 8.6 Oznaczenie zawartości powietrza w świeżej miesznace betonowej  PN-EN 12350-7:2019-08 "]
["Mieszanka betonowa"," 8.7 Gęstość mieszanki betonowej PN-EN 12350-6:2019-08 "]
["Mieszanka betonowa"," 8.8 Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych PN-EN 12390-2:2019-07 "]
["Mieszanka betonowa","(A) 8.9 Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań, zakres siły: (100 - 3000) kN PN-EN 12390-3:2019-07 "]
["Mieszanka betonowa"," 8.10 Wytrzymałość na zginanie próbek do badań PN-EN 12390-5:2019-08 "]
["Mieszanka betonowa","(A) 8.11 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, zakres: (100 - 500 kN) PN-EN 12390-6:2011 (nieaktualna/wycofana)"]
["Mieszanka betonowa"," 8.12 Gęstość betonu PN-EN 12390-7:2019-08"]
["Mieszanka betonowa","(A) 8.13 Penetracja wody pod ciśnieniem na trzech próbkach  PN-EN 12390-8:2019-08"]
["Mieszanka betonowa"," 8.14 Mrozoodporność PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07"]
["Mieszanka betonowa"," 8.15 Pobranie odwiertu z konstrukcji wraz z przygotowaniem odwiertu do badania wytrzymałości na ściskanie PN-EN 12504-1:2019-08"]
[null," Cement, beton, prefabrykaty betonowe"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe"," 8.16 Oznaczenie liczby odbicia PN-EN 12504-2:2013-03"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe"," 8.17 Betonowa kostka brukowa - wytrzymałość na rozłupywanie PN-EN 1338:2005+AC:2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","(A) 8.18 Betonowa kostka brukowa - badanie nasiąkliwości PN-EN 1338:2005+AC:2007 + zał. E"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe"," 8.19 Betonowa kostka brukowa - pomiar odporności na ścieranie PN-EN 1338:2005+AC:2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe"," 8.20 Betonowa kostka brukowa - metoda określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej PN-EN 1338:2005+AC:2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe"," 8.21 Betonowa płyta brukowa - pomiar wytrzymałości na zginanie i obciążenie niszczące PN-EN 1339:2005+AC:2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe"," 8.22 Betonowa płyta brukowa - pomiar ścieralności na tarczy Bohmego PN-EN 1339:2005+AC:2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe"," 8.23 Betonowa płyta brukowa - metoda określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej PN-EN 1339:2005+AC:2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe"," 8.24 Betonowa płyta brukowa - badanie nasiąkliwości PN-EN 1339:2005+AC:2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe"," 8.25 Betonowy krawężnik - wytrzymałość na zginanie PN-EN 1340:2004+AC2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","(A) 8.26 Betonowy krawężnik - nasiąkliwość PN-EN 1340:2004+AC2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","8.27 Betonowy krawężnik - metoda określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej PN-EN 1340:2004+AC2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","8.28 Betonowy krawężnik - pomiar odporności na ścieranie PN-EN 1340:2004+AC2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","8.29 Betonowe obrzeże - pomiar wytrzymałości na zginanie PN-EN 1340:2004+AC2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","8.30 Betonowe obrzeże - badanie nasiąkliwości PN-EN 1340:2004+AC2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","8.31 Betonowe obrzeże - metoda określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej PN-EN 1340:2004+AC2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","8.32 Betonowe obrzeże - pomiar odporności na ścieranie PN-EN 1340:2004+AC2007"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","8.33 Krawężnik kamienny - odporność na zamrażanie/rozmrażanie PN-EN 1343:2013-05"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","8.34 Krawężnik kamienny - wytrzymałość na zginanie PN-EN 1343:2013-05"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","8.35 Krawężnik kamienny - nasiąkliwość PN-EN 1343:2013-05"]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","8.36 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczenie wytrzymałości PN-EN 196-1:2016-07 "]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","8.37 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczenie czasów wiązania PN-EN 196-3:2016-12 "]
["Cement, beton, prefabrykaty betonowe","8.38 Pomiar przyczepności przez odrywanie PN-EN 1542:2000"]
[null,"Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym "]
["Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym ","9.1 Pobór próbek walcowych  z mieszanki stabilizowanej na budowie PN-S/96012:1997"]
["Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym ","9.2 Zarób, wykonanie, pielęgnacja do 28 dni 6 próbek Ø 8 cm, oznaczenie wytrzymałości, mrozoodporności PN-S/96012:1997"]
["Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym ","9.3 Badanie wytrzymałości na ściskanie R7; R 28 PN-S/96012:1997"]
["Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym ","9.3.1 Badanie wytrzymałości na ściskanie R7; R 28 PN-EN-13286-41:2022-04"]
["Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym ","9.4 Wskaźnik mrozoodporności PN-S/96012:1997"]
[null,"Geotechniczne badania terenowe"]
["Geotechniczne badania terenowe","10.1 Sondowanie dynamiczne DPL, DPM  / stopień zagęszczenia / PN-B-04452:2002 (nieaktualna/wycofana) (nieaktualna/wycofana)"]
["Geotechniczne badania terenowe","10.2 Wiercenie geotechniczne  PN-B-04452:2002 pkt.11 (nieaktualna/wycofana)"]
["Geotechniczne badania terenowe","10.3 Wskaźnik zagęszczenia Is (objętościomierz piaskowy)) BN-77/8931-12 p.2 (nieaktualna/wycofana)"]
["Geotechniczne badania terenowe","(A) 10.4 Wskaźnik zagęszczenia Is (akredytowana metoda cylindra wciskanego) BN-77/8931-12 p.4\nPN-88/B-04481 p.5.2.6 (nieaktualna/wycofana)"]
["Geotechniczne badania terenowe","(A) 10.5* Moduł odkształcenia, badanie VSS, zakres obciążenia: (0,01 – 0,45) MPa PN-S-02205:1998 zał. B "]
["Geotechniczne badania terenowe","10.6 Dynamiczny moduł odkształcenia, płyta dymamiczna lekka 10kg - "]
["Geotechniczne badania terenowe","10.7 Dynamiczny moduł odkształcenia, płyta dymamiczna średniociężka 15kg - "]
[null,"Grunty "]
["Grunty","11.1 Pobranie próbek PN-EN-932-1:1999 "]
["Grunty","11.2 Pobranie próbek z wykonanej warstwy procedura własna PB/04 "]
["Grunty","11.3 Analiza makroskopowa PN-B-04481:1988 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","(A) 11.4 Wilgotność naturalna PN-B-04481:1988 p.5.1 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.5 Analiza sitowa PN-B-04481:1988 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.6 Uziarnienie PN-EN 933-1:2012 "]
["Grunty","11.7 Zawartość pyłów PN-B-04481:1988 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.8 Wskaźnik różnoziarnistości metoda obliczeniowa PN-98/B-02481 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.9 Wskaźnik krzywizny uziarnienia metoda obliczeniowa PN-98/B-02481 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.10 Maksymalna gęstość objętościowa i wilgotność optymalna PN-EN 13286-2:2010 "]
["Grunty","(A) 11.11 Maksymalna gęstość objętościowa, zakres: (1,2 - 2,5) g/cm3 i wilgotność optymalna, zakres: (3 - 15) % PN-B-04481:1988 p. 8 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.12 Granica plastyczności PN-B-04481:1988 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.13 Granica płynności  PN-B-04481:1988 p. 5.6.2. (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.14 Granica płynności  PN-B-04481:1988 p. 5.6.4. (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.15 Wskaźnik plastyczności PN-98/B-02481 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.16 Stopień plastyczności PN-B-04481:1988 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.17 Analiza areometryczna PN-B-04481:1988 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.18 Klasa zawartości węglanów PN-B-04481:1988 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.19 Oznaczenie strat masy przy prażeniu PN-B-04481:1988 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","(A) 11.20 Zawartość części organicznych (metoda utleniania), zakres (0 - 10) % PN-B-04481:1988 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.21 Wskaźnik piaskowy, zakres: (0 - 4) mm BN-64-8931-01 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.22 Wskaźnik piaskowy PN-EN 933-8:2012, Załącznik A (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.23 Kapilarność bierna  PN-B-04493:1961 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.24 Wskaźnik nośności CBR PN-S-02205:1998 "]
["Grunty","11.25 Filtracja gruntu PKN-CEN ISO/TS 17892-11 (WT-4) "]
["Grunty","11.26 Wspłóczynnik filtracji BN-76/8950-03 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.27 Wskaźnik wodoprzepuszczalności BN-55/B-04492 (nieaktualna/wycofana)"]
["Grunty","11.28 Współczynnik filtracji wzór USBSC"]
[null,"Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","12.1 Równość podłużna - planograf BN-68/8931-04                                                            "]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","12.2 Równość podłużna - łata 4 m i klin BN-68/8931-04                         "]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","12.3 Równość poprzeczna - łata 2 m i klin BN-68/8931-04                                  "]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","(A) 12.4 Równość podłużna - Profile podłużne (nierowności) Metoda: profilometryczna urzadzenie typu inercyjnego profilograf laserowy Międzynarodowy wskaźnik Równości podłużnej IRI, zakres (0 – 20) cm  PN-EN 13036-6:2008 Dz.U. z 2016 r. poz. 124 Dz.U. z 2019 r. poz. 1643 Dz.U. z 2019 r. poz. 1644 Dz.U. z 2022 r. poz. 1518; WR-D 64"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","12.5 Równość poprzeczna - profilograf laserowy RSP PN-EN 13036-6:2008  Dz.U. z 2016 r. poz. 124 Dz.U. z 2019 r. poz. 1643 Dz.U. z 2019 r. poz. 1644 Dz.U. z 2022 r. poz. 1518; WR-D 64"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","12.6 Głębokość makrotekstury - profilograf laserowy RSP PN-EN ISO 13473-1:2019"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","(A) 12.7 Pomiar właściwości przeciwpoślizgowych (współczynnik tarcia) - zestaw SRT-3, zakres (0,1-0,9). Dz.U. z 2016 r. poz. 124 Dz.U. z 2019 r. poz. 1643 Dz.U. z 2019 r. poz. 1644 Dz.U. z 2022 r. poz. 1518; WR-D 64"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","12.8 Ugięcia nawierzchni - ugięciomierz dynamiczny FWD (ugięcie co 25 m) KWiRNPiP IBDiM procedura nr-4"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","12.9 Ugięcia nawierzchni - ugięciomierz dynamiczny FWD (ugięcie co 50 m) wytyczne DSN - Załącznik A i D.1"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","(A) 12.10 Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywny do ß) - ręczny retroreflektometr (na sucho), zakres: (1 - 318) mcd m2·lx-1 PN-EN 1436:2018-02, Załącznik A"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","(A) 12.11 Współczynnik odblasku RL - ręczny retroreflektometr (na sucho), zakres: (1 - 2 000) mcd· m2·lx-1 PN-EN 1436:2018-02 Załącznik B"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","12.12 Wskaźnik szorstkości oznakowania poziomego - wahadło angielskie (SRT) PN-EN 1436+A1:2008, Załącznik D\nPN-EN 13036-4:2011                   "]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","(A) 12.13 Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd- dynamiczny retroreflektometr (zestaw RMT) PN-EN 1436:2018-02, Załącznik A"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","(A) 12.14 Współczynnik odblasku RL - dynamiczny retroreflektometr (zestaw RMT) PN-EN 1436:2018-02 Załącznik B"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","12.15 Wskaźnik szorstkości oznakowania poziomego SRT - dynamiczny retroreflektometr (zestaw RMT) "]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","12.16 Współczynnik odblasku RA oznakowania pionowego PN-EN 12899-1:2010"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","12.17 Pomiar grubosci warstw metodą georadarową Załącznik D7 do DSN"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","12.18 Pomiar grubości powłoki antykorozyjnej elementów metalowych PN-EN ISO 1461:2011"]
["Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","12.19 Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni metodą odwiertów PN-EN 12697-27:2017-07, p. 4.7"]

{"sheet":"Wykaz badań 2026","index":4,"n_rows":178,"n_cols":5,"rows_kept":178,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,4],[3,0,18,0],[21,0,30,0],[31,0,34,0],[177,0,177,4],[41,1,75,1],[76,1,115,1],[3,1,40,1],[121,0,127,0],[121,1,152,1],[128,0,152,0],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[76,0,92,0],[93,0,115,0],[116,0,120,0],[156,1,170,1],[176,0,176,4],[156,0,174,0],[35,0,40,0],[41,0,61,0],[66,0,71,0],[72,0,75,0],[116,1,120,1]]}
[null,null,null,null,"F-P/05.01, wydanie 7 z dnia 12.01.2026"]
["Wykaz badań prowadzonych przez Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg– Laboratorium Drogowe\nGDDKiA Oddział w Warszawie"]
["Przedmiot\nbadania","Zespół","Nr\nbadania","Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe","Dokument odniesienia"]
["1. mieszanka mineralno-asfaltowa","Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych (ZAiMMA)","1.1","Pobór próbki mma ","PN-EN 12697-27:2017-07 p. 4.1, 4.3"]
[null,null,"1.2","Uziarnienie mieszanki mineralnej, zakres:(0 - 31,5) mm","PN-EN 12697-2+A1:2019-12\n PN-EN 933-1:2012 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"1.3","Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, zakres: (2 -10) %","PN-EN 12697-1:2020-08 p. B.1.7"]
[null,null,"1.4","Gęstość objętościowa mma, metoda A, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3","PN-EN 12697-6:2020-07 p. 9.2"]
[null,null,"1.5","Gęstość objętościowa mma, metoda B, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3","PN-EN 12697-6:2020-07 p. 9.3"]
[null,null,"1.6","Gęstość objętościowa mma, metoda D, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3","PN-EN 12697-6:2020-07 p. 9.5"]
[null,null,"1.7","Gęstość mma, metoda A, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3","PN-EN 12697-5:2019-01"]
[null,null,"1.8","Zawartość wolnych przestrzeni w mma (z obliczeń)","PN-EN 12697-8:2019-01 p. 4"]
[null,null,"1.9","Zawartość wolnych przestrzeni w mma wypełnionej lepiszczem (KR1-2)","PN-EN 12697-8:2019-01 p. 5"]
[null,null,"1.10","Odporność na działanie wody i mrozu, metoda A","PN-EN 12697-12:2008 oraz wg WT-2 2014, załącznik 1  (norma nieaktualna)"]
[null,null,"1.11","Odporność na deformacje trwałe na uformowanych płytach z mieszanki mineralno-asfaltowej - metoda B w powietrzu, zakres: (0-20) mm\n(temp. 60 °C, 10 000 cykli, mały aparat)","PN-EN 12697-22+A1:2008 (norma nieaktualna)           "]
[null,null,"1.12","Odporność na deformacje trwałe na uformowanych płytach z mieszanki mineralno-asfaltowej (temp. 60°C, 30 000 cykli, duży aparat)","PN-EN 12697-22:2008 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"1.13","Spływność lepiszcza wg metody Schellenberga","PN-EN 12697-18:2017-07 Metoda zlewki"]
[null,null,"1.14","Odporność na deformacje trwałe - penetracja asfaltu lanego na próbkach sześciennych","PN-EN 12697-20:2020-07"]
[null,null,"1.15","Odporność na zmęczenie (metoda 4PB-PR, temp. 10°C, częstotliwość 10 Hz) ","PN-EN 12697-24:2018-08"]
[null,null,"1.16","Sztywność 4PB-PR (metoda 4PB-PR, temp. 10°C, częstotliwość 10 Hz) ","PN-EN 12697-26+A1:2023-03"]
[null,null,"1.17","Oznaczanie zawartości lepiszcza metodą spalania"," PN-EN 12697-39:2020-07"]
[null,null,"1.18","Oznaczanie zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w cienkich warstwach na zimno","PN-EN 12274-2:2018-04"]
["2. nawierzchnia asfaltowa",null,"2.1","Pobór próbki rdzeniowej z warstwy asfaltowej ","PN-EN 12697-27:2017-07, p. 4.7"]
[null,null,"2.2","Pobór próbki płytowej z warstwy asfaltowej ","PN-EN 12697-27:2017-07, p. 4.8"]
[null,null,"2.3","Gęstość objętościowa próbki pobranej z warstwy asfaltowej, metoda B  zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3","PN-EN 12697-6:2020-07 p. 9.3"]
[null,null,"2.4","Wskaźnik zagęszczenia warstwy asfaltowej (z obliczeń)","PN-EN 13108-20:2016-07 pkt C.4"]
[null,null,"2.5","Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie (z obliczeń)","PN-EN 12697-8:2019-01 p. 4"]
[null,null,"2.6","Grubość warstwy asfaltowej. Pomiar niszczący, zakres: do 500 mm","PN-EN 12697-36:2022, p. 6.1"]
[null,null,"2.7","Odporność na deformacje trwałe na próbkach rdzeniowych pobranych z warstwy -  metoda B w powietrzu , zakres: (0-20) mm                             (temp. 60 °C, 10000 cykli, mały aparat)","PN-EN 12697-22+A1:2008 (norma nieaktualna)                    "]
[null,null,"2.8","Odporność na zmęczenie (metoda 4PB-PR, temp. 10°C, częstotliwość 10 Hz) ","PN-EN 12697-24:2012"]
[null,null,"2.9","Sztywność 4PB-PR (metoda 4PB-PR, temp. 10°C, częstotliwość 10 Hz) ","PN-EN 12697-26:2012"]
[null,null,"2.10","Sczepność międzywarstwowa warstw asfaltowych wg metody Leutnera","Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności. wyd. Politechnika Gdańska, 31.08.2014"]
["3. asfalt",null,"3.1","Penetracja igłą, zakres: (0 - 330 x 0,1) mm","PN-EN 1426:2015-08 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"3.2","Temperatura mięknienia Metoda Pierścień i Kula, zakres: (28 - 150)°C"," PN-EN 1427:2015-08"]
[null,null,"3.3","Nawrót sprężysty asfaltów modyfikowanych","PN-EN 13398:2017-12"]
[null,null,"3.4","Temperatura łamliwości Fraassa","PN-EN 12593:2015-08"]
["4. mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna",null,"4.1","Wytrzymałość na pośrednie rozciąganie","Instrukcja projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)"]
[null,null,"4.2","Moduł sztywności IT-CY","Instrukcja projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)"]
[null,null,"4.3","Odporność na działanie wody (pozostała wytrzymałość na pośrednie rozciąganie po przechowywaniu próbek w wodzie), T = +5°C po 28 dniach, [%]","Instrukcja projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)"]
[null,null,"4.4","Gęstość MCE, metoda A, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3\nPN-EN","Instrukcja projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)"]
[null,null,"4.5","Gęstość objętościowa MCE, metoda D, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3","Instrukcja projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)"]
[null,null,"4.6","Zawartość wolnych przestrzeni w MCE (parametr obliczony na podstawie wyników uzyskanych z badań)","Instrukcja projektowania i wbudowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)"]
["5. kruszywo\nmieszanka niezwiązana \nmieszanka związana spoiwem hydraulicznym","Zespół Kruszyw (ZK)\n","5.1","Pobranie kruszywa do badania ze składowiska ","PN-EN 932-1:1999 p. 8.8"]
[null,null,"5.2","Oznaczenie składu ziarnowego, zakres: (0 - 31,5) mm","PN-EN 933-1:2012"]
[null,null,"5.3","Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym","PN-EN 933-9:2022-07"]
[null,null,"5.4","Wskaźnik przepływu kruszywa drobnego, zakres: (0,063 - 2,0) mm \n(norma nieaktualna)","PN-EN 933-6:2014-07 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"5.5","Oznaczanie kształtu ziarn - wskaźnika płaskości","PN-EN 933-3:2012"]
[null,null,"5.6","Oznaczenie kształtu ziarn - wskaźnik kształtu, zakres: (4 - 63) mm ","PN-EN 933-4:2008"]
[null,null,"5.7","Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej","PN-EN 933-5:2023-05"]
[null,null,"5.8","Metoda oznaczania odporności na rozdrabnianie (Los Angeles)","PN-EN 1097-2:2020-09"]
[null,null,"5.9","Oznaczenie polerowalności kamienia (PSV)","PN-EN 1097-8:2020-09"]
[null,null,"5.10","Gęstość ziaren","PN-EN 1097-6:2022-07, rozdział 7,8 lub 9"]
[null,null,"5.11","Gęstość nasypowa","PN-EN 1097-3:2000"]
[null,null,"5.12","Maks. gęstość i wilgotność optymalna","PN-EN 13286-2:2010"]
[null,null,"5.13","Nasiąkliwość","PN-EN 1097-6:2022-07, rozdział 7,8 lub 9"]
[null,null,"5.14","Mrozoodporność w wodzie, zakres: (4 - 63) mm","PN-EN 1367-1:2007"]
[null,null,"5.15","Mrozoodporność w obecności soli (1%NaCl), zakres: (4 - 63) mm","PN-EN 1367-6:2008"]
[null,null,"5.16","Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa","PN-B-06714-46 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"5.17","Oznaczenie zanieczyszczeń organicznych","PN-EN 1744-1+A1:2013-05 p. 15.1"]
[null,null,"5.18","Oznaczenie wskaźnika piaskowego","PN-EN 933-8+A1:2015-07"]
[null,null,"5.19","Wskaźnik nośności CBR","PN-EN 13286-47:2022-04"]
[null,null,"5.20","Oznaczenie wskaźnika piaskowego po 5-krotnym zagęszczeniu","PN-EN 933-8+A1:2015-07"]
[null,null,"5.21","Oznaczenie zanieczyszczeń lekkich","PN-EN 1744-1+A1:2013-05 p. 14.2"]
[null,null,"5.22","Pobór próbek walcowych z mieszanki stabilizowanej na budowie ","PN-EN-13286-50:2007"]
[null,null,"5.23","Badanie wytrzymałości na ściskanie R7; R 28","PN-EN-13286-41:2022-04"]
[null,null,"5.24","Wskaźnik mrozoodporności","WT-5:2010"]
[null,null,"5.25","Reaktywność alkaliczno-krzemionkowa","Procedura Badawcza GDDKiA PB/1/18"]
["6. wypełniacz",null,"6.1","Pobranie próbki","PN-EN 932-1:1999 "]
[null,null,"6.2","Uziarnienie","PN-EN 933-10:2009"]
[null,null,"6.3","Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym","PN-EN 933-9:2022-07"]
[null,null,"6.4","Zawartość wody","PN-EN 1097-5:2008"]
[null,null,"6.5","Oznaczenie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza","PN-EN 1097-4:2008"]
[null,null,"6.6","Rozpuszczalność w wodzie","PN-EN 1744-1+A1:2013-05 "]
["7. sól  drogowa,\npiasek do ZUD",null,"7.1","Analiza sitowa soli","PN-C-84081-10 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"7.2","Substancje nierozpuszczalne w wodzie","PN-C-84081-21 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"7.3","Wilgotność soli","PN-C-84081-20 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"7.4","Analiza sitowa piasku do ZUD","Instrukcja ZUD"]
["8. mieszanka betonowa\n","      Zespół Betonu i Materiałów Wiążących (ZBiMW)","8.1","Pobór próbek mieszanki betonowej","PN-88/B-06250"]
[null,null,"8.1.1","Pobór próbek mieszanki betonowej","PN-EN 12350-1:2019-07"]
[null,null,"8.2","Mrozoodporność metodą zwykłą","PN-88/B-06250"]
[null,null,"8.2.1","Mrozoodporność metodą zwykłą","PN-B-06265:2022-08 zał. N"]
[null,null,"8.3","Nasiąkliwość","PN-88/B-06250 p. 6.4"]
[null,null,"8.4","Wodoszczelność","PN-88/B-06250"]
[null,null,"8.5","Oznaczenie konsystencji świeżej mieszanki metodą stożka opadowego","PN-EN 12350-2:2019-07"]
[null,null,"8.6","Oznaczenie zawartości powietrza w świeżej miesznace betonowej ","PN-EN 12350-7:2019-08"]
[null,null,"8.7","Gęstość mieszanki betonowej","PN-EN 12350-6:2019-08"]
[null,null,"8.8","Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych","PN-EN 12390-2:2019-07"]
[null,null,"8.9","Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań, zakres siły: (100 - 3000) kN","PN-EN 12390-3:2019-07"]
[null,null,"8.10","Wytrzymałość na zginanie próbek do badań","PN-EN 12390-5:2019-08"]
[null,null,"8.11","Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, zakres: (100 - 500 kN)","PN-EN 12390-6:2011 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"8.12","Gęstość betonu","PN-EN 12390-7:2019-08"]
[null,null,"8.13","Penetracja wody pod ciśnieniem na trzech próbkach ","PN-EN 12390-8:2019-08"]
[null,null,"8.14","Mrozoodporność","PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07"]
[null,null,"8.15","Pobranie odwiertu z konstrukcji wraz z przygotowaniem odwiertu do badania wytrzymałości na ściskanie","PN-EN 12504-1:2019-08"]
["8. cement\nbeton\nprefabrykaty betonowe",null,"8.16","Oznaczenie liczby odbicia","PN-EN 12504-2:2013-03"]
[null,null,"8.17","Betonowa kostka brukowa - wytrzymałość na rozłupywanie","PN-EN 1338:2005+AC:2007"]
[null,null,"8.18","Betonowa kostka brukowa - badanie nasiąkliwości","PN-EN 1338:2005+AC:2007 + zał. E"]
[null,null,"8.19","Betonowa kostka brukowa - pomiar odporności na ścieranie","PN-EN 1338:2005+AC:2007"]
[null,null,"8.20","Betonowa kostka brukowa - metoda określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej","PN-EN 1338:2005+AC:2007"]
[null,null,"8.21","Betonowa płyta brukowa - pomiar wytrzymałości na zginanie i obciążenie niszczące","PN-EN 1339:2005+AC:2007"]
[null,null,"8.22","Betonowa płyta brukowa - pomiar ścieralności na tarczy Bohmego","PN-EN 1339:2005+AC:2007"]
[null,null,"8.23","Betonowa płyta brukowa - metoda określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej","PN-EN 1339:2005+AC:2007"]
[null,null,"8.24","Betonowa płyta brukowa - badanie nasiąkliwości","PN-EN 1339:2005+AC:2007"]
[null,null,"8.25","Betonowy krawężnik - wytrzymałość na zginanie","PN-EN 1340:2004+AC2007"]
[null,null,"8.26","Betonowy krawężnik - nasiąkliwość","PN-EN 1340:2004+AC2007"]
[null,null,"8.27","Betonowy krawężnik - metoda określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej","PN-EN 1340:2004+AC2007"]
[null,null,"8.28","Betonowy krawężnik - pomiar odporności na ścieranie","PN-EN 1340:2004+AC2007"]
[null,null,"8.29","Betonowe obrzeże - pomiar wytrzymałości na zginanie","PN-EN 1340:2004+AC2007"]
[null,null,"8.30","Betonowe obrzeże - badanie nasiąkliwości","PN-EN 1340:2004+AC2007"]
[null,null,"8.31","Betonowe obrzeże - metoda określania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej","PN-EN 1340:2004+AC2007"]
[null,null,"8.32","Betonowe obrzeże - pomiar odporności na ścieranie","PN-EN 1340:2004+AC2007"]
[null,null,"8.33","Krawężnik kamienny - odporność na zamrażanie/rozmrażanie","PN-EN 1343:2013-05"]
[null,null,"8.34","Krawężnik kamienny - wytrzymałość na zginanie","PN-EN 1343:2013-05"]
[null,null,"8.35","Krawężnik kamienny - nasiąkliwość","PN-EN 1343:2013-05"]
[null,null,"8.36","Metody badania cementu. Część 1: Oznaczenie wytrzymałości","PN-EN 196-1:2016-07 "]
[null,null,"8.37","Metody badania cementu. Część 3: Oznaczenie czasów wiązania","PN-EN 196-3:2016-12 "]
[null,null,"8.38","Pomiar przyczepności przez odrywanie","PN-EN 1542:2000"]
["9. mieszanka związana\nspoiwem hydraulicznym ",null,"9.1","Pobór próbek walcowych  z mieszanki stabilizowanej na budowie","PN-S/96012:1997"]
[null,null,"9.2","Zarób, wykonanie, pielęgnacja do 28 dni 6 próbek Ø 8 cm, oznaczenie wytrzymałości, mrozoodporności","PN-S/96012:1997"]
[null,null,"9.3","Badanie wytrzymałości na ściskanie R7; R 28","PN-S/96012:1997"]
[null,null,"9.3.1","Badanie wytrzymałości na ściskanie R7; R 28","PN-EN-13286-41:2022-04"]
[null,null,"9.4","Wskaźnik mrozoodporności","PN-S/96012:1997"]
["10. geotechniczne badania terenowe","Zespół Gruntów i Geotechniki (ZGiG)","10.1","Sondowanie dynamiczne DPL, DPM  / stopień zagęszczenia /","PN-B-04452:2002 pkt.11 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"10.2","Wiercenie geotechniczne ","PN-B-04452:2002 pkt.11 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"10.3","Wskaźnik zagęszczenia Is (objętościomierz piaskowy))","BN-77/8931-12 p.2 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"10.4","Wskaźnik zagęszczenia Is (akredytowana metoda cylindra wciskanego)","BN-77/8931-12 p.4 (norma nieaktualna)\nPN-88/B-04481 p.5.2.6 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"10.5*","Moduł odkształcenia, badanie VSS, zakres obciążenia: (0,01 – 0,45) MPa","PN-S-02205:1998 zał. B"]
[null,null,"10.6","Dynamiczny moduł odkształcenia, płyta dymamiczna lekka 10kg","-"]
[null,null,"10.7","Dynamiczny moduł odkształcenia, płyta dymamiczna średniociężka 15kg","-"]
["11. grunty",null,"11.1","Pobranie próbek","PN-EN-932-1:1999"]
[null,null,"11.2","Pobranie próbek z wykonanej warstwy","procedura własna PB/04"]
[null,null,"11.3","Analiza makroskopowa","PN-B-04481:1988 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.4","Wilgotność naturalna","PN-B-04481:1988 p.5.1 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.5","Analiza sitowa","PN-B-04481:1988 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.6","Uziarnienie","PN-EN 933-1:2012"]
[null,null,"11.7","Zawartość pyłów","PN-B-04481:1988 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.8","Wskaźnik różnoziarnistości","metoda obliczeniowa PN-98/B-02481 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.9","Wskaźnik krzywizny uziarnienia","metoda obliczeniowa PN-98/B-02481 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.10","Maksymalna gęstość objętościowa i wilgotność optymalna","PN-EN 13286-2:2010"]
[null,null,"11.11","Maksymalna gęstość objętościowa, zakres: (1,2 - 2,5) g/cm3 i wilgotność optymalna, zakres: (3 - 15) %","PN-B-04481:1988 p. 8 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.12","Granica plastyczności","PN-B-04481:1988 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.13","Granica płynności ","PN-B-04481:1988 p. 5.6.2. (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.14","Granica płynności ","PN-B-04481:1988 p. 5.6.4. (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.15","Wskaźnik plastyczności","PN-98/B-02481 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.16","Stopień plastyczności","PN-B-04481:1988 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.17","Analiza areometryczna","PN-B-04481:1988 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.18","Klasa zawartości węglanów","PN-B-04481:1988 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.19","Oznaczenie strat masy przy prażeniu","PN-B-04481:1988 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.20","Zawartość części organicznych (metoda utleniania), zakres (0 - 10) %","PN-B-04481:1988 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.21","Wskaźnik piaskowy, zakres: (0 - 4) mm","BN-64-8931-01 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.22","Wskaźnik piaskowy","PN-EN 933-8:2012, Załącznik A (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.23","Kapilarność bierna ","PN-B-04493:1961 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.24","Wskaźnik nośności CBR","PN-S-02205:1998"]
[null,null,"11.25","Filtracja gruntu","PKN-CEN ISO/TS 17892-11 (WT-4)"]
[null,null,"11.26","Wspłóczynnik filtracji","BN-76/8950-03 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.27","Wskaźnik wodoprzepuszczalności","BN-55/B-04492 (norma nieaktualna)"]
[null,null,"11.28","Współczynnik filtracji","wzór USBSC"]
["12. cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru","Zespół Diagnostyki Nawierzchni (ZDN)","12.1","Równość podłużna - planograf","BN-68/8931-04                                                            "]
[null,null,"12.2","Równość podłużna - łata 4 m i klin","BN-68/8931-04                         "]
[null,null,"12.3","Równość poprzeczna - łata 2 m i klin","BN-68/8931-04                                  "]
[null,null,"12.4","Równość podłużna - Profile podłużne (nierowności) Metoda: profilometryczna urzadzenie typu inercyjnego profilograf laserowy Międzynarodowy wskaźnik Równości podłużnej IRI, zakres (0 – 20) cm ","PN-EN 13036-6:2008  \nDz.U. z 2016 r. poz. 124\nDz.U. z 2019 r. poz. 1643\nDz.U. z 2019 r. poz. 1644                           Dz.U. z 2022 r. poz. 1518; WR-D 64"]
[null,null,"12.5","Równość poprzeczna - profilograf laserowy RSP","PN-EN 13036-6:2008  \nDz.U. z 2016 r. poz. 124\nDz.U. z 2019 r. poz. 1643\nDz.U. z 2019 r. poz. 1644                           Dz.U. z 2022 r. poz. 1518; WR-D 64"]
[null,null,"12.6","Głębokość makrotekstury - profilograf laserowy RSP","PN-EN ISO 13473-1:2019"]
[null,null,"12.7","Pomiar właściwości przeciwpoślizgowych (współczynnik tarcia) - zestaw SRT-3, zakres (0,1-0,9).","Dz.U. z 2016 r. poz. 124                           Dz.U. z 2019 r. poz. 1643\nDz.U. z 2019 r. poz. 1644\nDz.U. z 2022 r. poz. 1518; WR-D 64"]
[null,null,"12.8","Ugięcia nawierzchni - ugięciomierz dynamiczny FWD (ugięcie co 25 m)","KWiRNPiP IBDiM procedura nr-4"]
[null,null,"12.9","Ugięcia nawierzchni - ugięciomierz dynamiczny FWD (ugięcie co 50 m)","wytyczne DSN - Załącznik A i D.1"]
[null,null,"12.10","Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywny do ß) - ręczny retroreflektometr (na sucho), zakres: (1 - 318) mcd m2·lx-1","PN-EN 1436:2018-02, Załącznik A"]
[null,null,"12.11","Współczynnik odblasku RL - ręczny retroreflektometr (na sucho),             zakres: (1 - 2 000) mcd· m2·lx-1","PN-EN 1436:2018-02 Załącznik B"]
[null,null,"12.12","Wskaźnik szorstkości oznakowania poziomego - wahadło angielskie (SRT)","PN-EN 1436+A1:2008, Załącznik D\nPN-EN 13036-4:2011                   "]
[null,null,"12.13","Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd- dynamiczny retroreflektometr (zestaw RMT)","PN-EN 1436:2018-02, Załącznik A"]
[null,null,"12.14","Współczynnik odblasku RL - dynamiczny retroreflektometr (zestaw RMT)","PN-EN 1436:2018-02 Załącznik B"]
[null,null,"12.15","Wskaźnik szorstkości oznakowania poziomego SRT - dynamiczny retroreflektometr (zestaw RMT)"]
[null,null,"12.16","Współczynnik odblasku RA oznakowania pionowego","PN-EN 12899-1:2010"]
[null,null,"12.17","Pomiar grubosci warstw metodą georadarową","Załącznik D7 do DSN"]
[null,null,"12.18","Pomiar grubości powłoki antykorozyjnej elementów metalowych","PN-EN ISO 1461:2011"]
[null,null,"12.19","Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni metodą odwiertów","PN-EN 12697-27:2017-07, p. 4.7"]
[null,null,"13.0","Badania nie uwzględnione powyżej - realizacja wymaga wcześniejszego uzgodnienia z WTiJBD-LD","do uzgodnienia "]
["* Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia przeciwwagi, niezbędnej do wykonania badania                                                                               "]
["Uwaga!                                                                                                                                                                                                                                                                Uwaga! Badania akredytowane wyróżniono kolorem żółtym, kolorem pomarańczowym oznaczono metody badawcze nieakredytowane dla których laboratorium deklaruje spełnienie wymagań normy akredytacyjnej, pozostałe badania oznaczono kolorem szarym\n             "]

{"sheet":"Zakres działalności","index":5,"n_rows":55,"n_cols":5,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,0,53,4],[54,0,54,4],[29,0,37,0],[29,1,37,1],[38,0,44,0],[38,1,44,1],[45,0,52,0],[45,1,52,1],[22,0,28,0],[22,1,28,1],[0,3,0,4],[1,0,1,4],[3,0,12,0],[3,1,21,1],[13,0,21,0]]}
[null,null,null,"Załącznik nr 2 do Księgi Jakości , wydanie 1 z dnia 18.04.2025"]
["Zakres działalności Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg– Laboratorium Drogowe\nGDDKiA Oddział w Warszawie dla której spełnione są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018"]
["Przedmiot\nbadania","Zespół","Lp.","Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe","Dokument odniesienia"]
["mieszanka mineralno-asfaltowa","Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych (ZAiMMA)",1,"Pobór próbki mma ","PN-EN 12697-27:2017-07 p. 4.1, 4.3"]
[null,null,2,"Uziarnienie mieszanki mineralnej, zakres:(0 - 31,5) mm","PN-EN 12697-2+A1:2019-12\n PN-EN 933-1:2012"]
[null,null,3,"Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, zakres: (2 -10) %","PN-EN 12697-1:2020-08 p. B.1.7"]
[null,null,4,"Gęstość objętościowa mma, metoda A, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3","PN-EN 12697-6:2020-07 p. 9.2"]
[null,null,5,"Gęstość objętościowa mma, metoda B, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3","PN-EN 12697-6:2020-07 p. 9.3"]
[null,null,6,"Gęstość objętościowa mma, metoda D, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3","PN-EN 12697-6:2020-07 p. 9.5"]
[null,null,7,"Gęstość mma, metoda A, zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3","PN-EN 12697-5:2019-01"]
[null,null,8,"Zawartość wolnych przestrzeni w mma (z obliczeń)","PN-EN 12697-8:2019-01 p. 4"]
[null,null,9,"Odporność na działanie wody i mrozu, metoda A ","PN-EN 12697-12:2008 oraz wg WT-2 2014, załącznik 1"]
[null,null,10,"Odporność na deformacje trwałe na uformowanych płytach z mieszanki mineralno-asfaltowej - metoda B w powietrzu, zakres: (0-20) mm\n(temp. 60 °C, 10 000 cykli, mały aparat)","PN-EN 12697-22+A1:2008             (norma nieaktualna)"]
[" nawierzchnia asfaltowa, asfalt",null,11,"Pobór próbki rdzeniowej z warstwy asfaltowej ","PN-EN 12697-27:2017-07, p. 4.7"]
[null,null,12,"Gęstość objętościowa próbki pobranej z warstwy asfaltowej, metoda B  zakres (2,100 - 3,000) Mg/m3","PN-EN 12697-6:2020-07 p. 9.3"]
[null,null,13,"Wskaźnik zagęszczenia warstwy asfaltowej (z obliczeń)","PN-EN 13108-20:2016-07 pkt C.4"]
[null,null,14,"Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie (z obliczeń)","PN-EN 12697-8:2019-01 p. 4"]
[null,null,15,"Grubość warstwy asfaltowej. Pomiar niszczący, zakres: do 500 mm","PN-EN 12697-36:2022, p. 6.1"]
[null,null,16,"Odporność na deformacje trwałe na próbkach rdzeniowych pobranych z warstwy -  metoda B w powietrzu , zakres: (0-20) mm                             (temp. 60 °C, 10000 cykli, mały aparat)","PN-EN 12697-22+A1:2008                   (norma nieaktualna)"]
[null,null,17,"Sczepność międzywarstwowa warstw asfaltowych wg metody Leutnera","Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności. wyd. Politechnika Gdańska, 31.08.2014"]
[null,null,18,"Penetracja igłą, zakres: (0 - 330 x 0,1) mm","PN-EN 1426:2015-08 (norma nieaktualna)"]
[null,null,19,"Temperatura mięknienia Metoda Pierścień i Kula, zakres: (28 - 150)°C"," PN-EN 1427:2015-08"]
["kruszywo\nmieszanka niezwiązana \nmieszanka związana spoiwem hydraulicznym","Zespół Kruszyw (ZK)\n",20,"Pobranie kruszywa do badania ze składowiska ","PN-EN 932-1:1999 p. 8.8"]
[null,null,21,"Oznaczenie składu ziarnowego, zakres: (0 - 31,5) mm","PN-EN 933-1:2012"]
[null,null,22,"Wskaźnik przepływu kruszywa drobnego, zakres: (0,063 - 2,0) mm \n","PN-EN 933-6:2014-07 (norma nieaktualna)"]
[null,null,23,"Oznaczenie kształtu ziarn - wskaźnik kształtu, zakres: (4 - 63) mm ","PN-EN 933-4:2008"]
[null,null,24,"Metoda oznaczania odporności na rozdrabnianie (Los Angeles)","PN-EN 1097-2:2020-09"]
[null,null,25,"Mrozoodporność w wodzie, zakres: (4 - 63) mm","PN-EN 1367-1:2007"]
[null,null,26,"Mrozoodporność w obecności soli (1%NaCl), zakres: (4 - 63) mm","PN-EN 1367-6:2008"]
["mieszanka betonowa, cement, beton, prefabrykaty betonowe","Zespół Betonu i Materiałów Wiążących (ZBiMW)",27,"Pobór próbek mieszanki betonowej","PM-EN 12350-1:2019-07"]
[null,null,28,"Mrozoodporność metodą zwykłą","PN-88/B-06250"]
[null,null,29,"Mrozoodporność metodą zwykłą","PN-B-06265:2022-08 zał. N"]
[null,null,30,"Nasiąkliwość","PN-88/B-06250 p. 6.4"]
[null,null,31,"Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań, zakres siły: (100 - 2900) kN","PN-EN 12390-3:2019-07"]
[null,null,32,"Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu, zakres: (100 - 500 kN)","PN-EN 12390-6:2011 (norma nieaktualna)"]
[null,null,33,"Penetracja wody pod ciśnieniem na trzech próbkach ","PN-EN 12390-8:2019-08"]
[null,null,34,"Betonowa kostka brukowa - badanie nasiąkliwości","PN-EN 1338:2005+AC:2007 + zał. E"]
[null,null,35,"Betonowy krawężnik - nasiąkliwość","PN-EN 1340:2004+AC2007"]
["grunty, geotechniczne badania terenowe","Zespół Gruntów i Geotechniki (ZGiG)",36,"Wskaźnik zagęszczenia Is (akredytowana metoda cylindra wciskanego)","BN-77/8931-12 p.4\nPN-88/B-04481 p.5.2.6 (norma nieaktualna)"]
[null,null,37,"Moduł odkształcenia, badanie VSS, zakres obciążenia: (0,01 – 0,45) MPa","PN-S-02205:1998 zał. B"]
[null,null,38,"Pobranie próbek z wykonanej warstwy","procedura własna PB/04 wydanie 1 z dnia 17.04.2020"]
[null,null,39,"Wilgotność naturalna","PN-B-04481:1988 p.5.1                (norma nieaktualna)"]
[null,null,40,"Maksymalna gęstość objętościowa, zakres: (1,2 - 2,5) g/cm3 i wilgotność optymalna, zakres: (3 - 15) %","PN-B-04481:1988 p. 8                   (norma nieaktualna)"]
[null,null,41,"Zawartość części organicznych (metoda utleniania), zakres (0 - 10) %    ","PN-B-04481:1988 (norma nieaktualna)"]
[null,null,42,"Wskaźnik piaskowy, zakres: (0 - 4) mm","BN-64-8931-01"]
["cechy eksploatacyjne nawierzchni","Zespół Diagnostyki Nawierzchni (ZDN)",43,"Równość podłużna - Profile podłużne (nierowności) Metoda: profilometryczna urzadzenie typu inercyjnego profilograf laserowy Międzynarodowy wskaźnik Równości podłużnej IRI, zakres (0 – 20) cm ","PN-EN 13036-6:2008  \nDz.U. z 2016 r. poz. 124\nDz.U. z 2019 r. poz. 1643\nDz.U. z 2019 r. poz. 1644                           Dz.U. z 2022 r. poz. 1518; WR-D 64"]
[null,null,44,"Równość poprzeczna - profilograf laserowy RSP","PN-EN 13036-6:2008  \nDz.U. z 2016 r. poz. 124\nDz.U. z 2019 r. poz. 1643\nDz.U. z 2019 r. poz. 1644                           Dz.U. z 2022 r. poz. 1518; WR-D 64"]
[null,null,45,"Pomiar właściwości przeciwpoślizgowych (współczynnik tarcia) - zestaw SRT-3, zakres (0,1-0,9).","Dz.U. z 2016 r. poz. 124                           Dz.U. z 2019 r. poz. 1643\nDz.U. z 2019 r. poz. 1644\nDz.U. z 2022 r. poz. 1518; WR-D 64"]
[null,null,46,"Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd (alternatywny do ß) - ręczny retroreflektometr Metoda na sucho,za pomocą urządzenia przenośnego, zakres: (1 - 318) mcd m2·lx-1","PN-EN 1436:2018-02, Załącznik A"]
[null,null,47,"Współczynnik odblasku RL - ręczny retroreflektometr Metoda na sucho,za pomocą urządzenia przenośnego, zakres: (1 - 2 000) mcd· m2·lx-1","PN-EN 1436:2018-02 Załącznik B"]
[null,null,48,"Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd- dynamiczny retroreflektometr Metoda: na sucho, za pomocą urządzenia zamontowanego na pojeździe","PN-EN 1436:2018-02, Załącznik A"]
[null,null,49,"Współczynnik odblasku RL - dynamiczny retroreflektometr Metoda: na sucho, za pomocą urządzenia zamontowanego na pojeździe","PN-EN 1436:2018-02 Załącznik B"]
[null,null,50,"Współczynnik odblasku RA oznakowania pionowego","PN-EN 12899-1:2010"]
[]
["Uwaga! Badania akredytowane wyróżniono kolorem żółtym, kolorem pomarańczowym oznaczono metody badawcze nieakredytowane dla których laboratorium deklaruje spełnienie wymagań normy akredytacyjnej  "]

{"sheet":"Zestawy","index":6,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Rodzaj badań (stałe wartości)","Typ badań (stałe wartości)","Obiekt badań (indywidualne wartości w zależności od potrzeb)"]
["akceptacyjne","laboratoryjne na próbkach pobranych przez Zleceniobiorcę","Mieszanka mineralno-asfaltowa"]
["kontrolne","laboratoryjne na próbkach pobranych przez Zleceniodawcę","Nawierzchnia drogowa"]
["kontrolne dodatkowe","polowe / terenowe","Asfalt"]
["arbitrażowe","inne","Mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE"]
["gwarancyjne",null,"Kruszywo, mieszanka niezwiązana, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym"]
["inne",null,"Wypełniacz"]
[null,null,"Sól  drogowa, piasek do ZUD"]
[null,null,"Mieszanka betonowa"]
[null,null,"Cement, beton, prefabrykaty betonowe"]
[null,null,"Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym "]
[null,null,"Geotechniczne badania terenowe"]
[null,null,"Grunty"]
[null,null,"Cechy eksploatacyjne nawierzchni\nbadania do odbioru"]
[null,null,"inne"]