GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON W OSTRÓDZIE

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno pakowanej w worki   
w ilości 20t (20 000 kg) dla GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejonu w Ostródzie”**

**Ostróda, styczeń 2026**

**1.Wstęp**

1.1. Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania dotyczące dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno pakowanej w worki wraz z transportem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie:

* Rejon w Ostródzie: ul. Paderewskiego 3, 14-100 Ostróda

1.2. Zakres stosowania OPZ

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi podstawę opracowania wyceny dostaw mieszanki mineralno-asfaltowej pakowanej w worki.

1.3. Zakres dostaw objętych OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotyczą zasad prowadzenia dostaw związanych   
z wykonywaniem i odbiorem mieszanki mineralno-asfaltowej pakowanej w worki. **Worki powinny posiadać wagę nie przekraczającą 30 kg ± 3 kg.**

Wymagania:

* Wykonawca zobowiązany jest do dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno własnym transportem oraz do rozładunku mieszanki w miejscu wskazanym przy zleceniu dostawy przez Zamawiającego, tj. **GDDKiA O/Olsztyn** Rejon w Ostródzie zgodnie z wystawionym zleceniem.
* Wykonawca zabezpieczy opakowania masy na zimno objęte zamówieniem przed uszkodzeniem podczas dostawy (transport + rozładunek).
* Maksymalny okres realizacji dostawy przez Wykonawcę wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia zlecenia (zapotrzebowania).
* **Dostawy należy realizować** w godzinach pracy Zamawiającego od 700 do 1400 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, **po uprzednim telefonicznym powiadomieniu Rejonu (min. 2 dni wcześniej) przez Wykonawcę o planowanym terminie dostawy.**
* Dostawa będzie realizowana na zlecenie przez Zamawiającego przesłane drogą elektroniczną
* Odbiór zostanie dokonany i potwierdzony po uprzednim sprawdzeniu ilości dostarczonej masy, zgodności z wymaganiami opisanymi w niniejszym OPZ, na podstawie dowodu WZ.

**2. Przeznaczenie i zakres stosowania**

Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno ma mieć zastosowanie pod kątem całorocznych robót utrzymaniowych bitumicznych nawierzchni drogowych miejskich i zamiejskich. Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno ma zapewniać szybkie i trwałe naprawy nawierzchni bitumicznych przy jej użyciu (przygotowana do bezpośredniego zastosowania z opakowania) oraz doskonałą przyczepność do podłoża i wypełnienia ubytków. Nie powinna wymagać stosowania przy remoncie nawierzchni ciężkiego sprzętu drogowego. Ma być odporna na deformacje i wykruszenia. Wyremontowane nawierzchnie mogą być oddane do ruchu natychmiast po zabiegu, przy czym obciążenie ruchem jest korzystne zwłaszcza w okresie pierwszych dwóch tygodni, tzn. w okresie dojrzewania mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno. Wbudowanie ma nie wymagać smarowania krawędzi ubytków nawierzchni oraz nadawania regularnego kształtu krawędziom.

**3. Materiały**

2.1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczona mieszanka jest wysokiej jakości i posiada wymaganą przez Zamawiającego polską aprobatę techniczną lub krajową deklarację zgodności.

2.2. Zmawiający w każdym czasie może zlecić badania laboratoryjne jakości dostarczonej mieszanki.

2.3. Wystąpienie istotnych odstępstw od wymaganej przez Zmawiającego jakości dostarczonej mieszanki, stwierdzonych wynikami badań laboratoryjnych, stanowić będzie podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

2.4 Wykonawca udziela na dostarczone wyroby gwarancji wg deklaracji zgodności.

**4**. **Do każdej odbieranej partii MMA na zimno Wykonawca załączy następujące dane:**

- nazwę wyrobu,

- nazwę i adres producenta,

- masę netto,

- datę produkcji i okres przydatności do stosowania,

- zalecenia BHP i zalecenia zgodne z Atestem Higienicznym PZH,

- informacje, że wyrób został wyprodukowany w oparciu o (np. aprobatę techniczną IBDiM lub Atest zgodny z normami)

**5. Gwarancje i instrukcje**

##### Wykonawca mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określić trwałość wyrobu, warunki gwarancji, instrukcje wbudowania, szczegółowe dane o ewentualnych ograniczeniach stosowania wyrobów. Okres gwarancji powinien wynosić min. 12 m-cy i liczony jest od daty dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej do Zamawiającego.

1. **Jednostka obmiarowa**

Jednostką obmiarową jest 1 tona dostarczanego materiału zgodnego z dokumentami przewozowymi i oceną na podstawie dostarczonych dokumentów zgodnie z pkt 4 OPZ.

1. **Cena jednostki obmiarowej**

Cena dostawy jednej tony mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje:

- produkcja MMA;

- pakowanie MMA w worki;

- dostawa do Zamawiającego zamówionej partii materiału;

- rozładunek zamówionej partii MMA.

1. **Wynagrodzenie i podstawa płatności**

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot zamówienia na własny koszt. Rozliczenie za odebrany materiał następować będzie fakturą, złożoną do Rejonu   
w Ostródzie, wystawioną przez Dostawcę za zlecenie otrzymane z Rejonu.