|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | | Jm | Ilość |  |
|  |  | **I PRACE PRZYGOTOWAWCZE** | |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0354/07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 | | szt | 5,000 |  |
| 2 | KNR 4-04 0102/02 | Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu  ((1,60+1,00+0,85+5,17+1,90+4,20+4,80+2,70+0,22)\*3,00+1,20\*2,20)\*0,30  razem | | m3 | 20,988 |  |
| m3 | 20,988 |  |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Rozbiórka sufitu 5,34\*1,90 | razem | m2 | 10,146 |  |
| m2 | 10,146 |  |
| 4 | KNR 2-02 2003/02 | Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo  (6,10+2,26+3,61+2,19+1,82+5,43+1,96)\*3,00  razem | | m2 | 70,110 |  |
| m2 | 70,110 |  |
| 5 | KNR 2-02 2007/04 | Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych  5,34\*1,90 | razem | m2 | 10,146 |  |
| m2 | 10,146 |  |
| 6 | KNR 2-02 2011/01 | Okładziny gipsowo-kartonowe 5,34\*1,90 | razem | m2 | 10,146 |  |
| m2 | 10,146 |  |
| 7 | KNR 2-02 0126/05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,50\*3 | razem | m | 4,500 |  |
| m | 4,500 |  |
| 8 | KNR 2-02 1001/05 | Okna PCV, trzyszybowe budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, jednodzielne o powierzchni do 1,0m2  0,52\*2,20\*2 | razem | m2 | 2,288 |  |
| m2 | 2,288 |  |
| 9 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 16,30\*6,08+4,15\*9,45 | razem | m2 | 138,322 |  |
| m2 | 138,322 |  |
| 10 | KNR 2-02 1112/02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Lentex z warstwą izolacyjną 16,30\*6,08+4,15\*9,45 | razem | m2 | 138,322 |  |
| m2 | 138,322 |  |
| 11 | KNR 0-23 2611/02 | Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  sufit 16,30\*6,08+4,15\*9,45  ściana (16,30\*4+6,08\*6+4,15\*4)\*3,00 | razem | m2 m2 | 138,322  354,840 |  |
| m2 | 493,162 |  |
| 12 | KNR 2-02 0815/04 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  sufit 16,30\*6,08+4,15\*9,45  ściana (16,30\*4+6,08\*6+4,15\*4)\*3,00  razem | | m2 m2 | 138,322  354,840 |  |
| m2 | 493,162 |  |
| 13 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  sufit 16,30\*6,08+4,15\*9,45  ściana (16,30\*4+6,08\*6+4,15\*4)\*3,00 | razem | m2 m2 | 138,322  354,840 |  |
| m2 | 493,162 |  |
| 14 | KNR 2-02 1104/01 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych 1,60\*1,51 | razem | m2 | 2,416 |  |
| m2 | 2,416 |  |
| 15 | KNR 2-02 0822/02 | Licowanie ścian płytkami terakotowymi (1,60\*2+1,51\*2)\*3,00 | razem | m2 | 18,660 |  |
| m2 | 18,660 |  |
| 16 | KNR 2-02 1017/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 | | m2 | 6,000 |  |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | Montaż elementów dekoracyjnych (mech"0,60m2"; brzozy 4szt "3m"; rury "90 szt" | | kpl | 1,000 |  |

**PRZEDMIAR** Strona 2/3

POMIESZCZENIE BIUROWE I SOCJALNE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |
|  |  | **II PRACE ELEKTRYCZNE** |  |  |  |
| 18 | Kalkulacja indywidualna | Rozporwadzenie instalacji pod nowe oświetlenie | kpl | 1,000 |  |
| 19 | KNR 5-08 0508/02 | Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp.\* | szt | 24,000 |  |
| 20 | KNR 5-08 0309/02 | Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegsasasunowych w puszkach\*. | szt | 24,000 |  |
| 21 | KNR 5-08 0307/02 | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej\* | szt | 10,000 |  |
|  |  | **III PRACE HYDRAULICZNE** |  |  |  |
| 22 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejących urządzeń (miska ustępowa, pisuar, umywalka) | kpl | 1,000 |  |
| 23 | Kalkulacja indywidualna | Przygotowanie instalacji wod-kan pod nowe urządzenia (miska ustępowa, umywalka, zlewozmywak) | kpl | 1,000 |  |
| 24 | Kalkulacja indywidualna | Montaż urządzeń (miska ustępowa, umywalka) | kpl | 1,000 |  |

Prace elektryczne

\*Lampy, gniazda i wyłączniki prądowe zakupione zostaną przez zamawiającego.

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Roboty budowlane polegające na poprawie funkcjonalności sekretariatu i innych pomieszczeń biura na parterze Zał.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|  | **I PRACE PRZYGOTOWAWCZE** |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 | szt | 5,000 |  |  |
| 2 | KNR 4-04 0102/02 Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu | m3 | 20,988 |  |  |
| 3 | Kalkulacja indywidualna Rozbiórka sufitu | m2 | 10,146 |  |  |
| 4 | KNR 2-02 2003/02 Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo | m2 | 70,110 |  |  |
| 5 | KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych | m2 | 10,146 |  |  |
| 6 | KNR 2-02 2011/01 Okładziny gipsowo-kartonowe | m2 | 10,146 |  |  |
| 7 | KNR 2-02 0126/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 4,500 |  |  |
| 8 | KNR 2-02 1001/05 Okna PCV, trzyszybowe budownictwa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, jednodzielne o powierzchni do 1,0m2 | m2 | 2,288 |  |  |
| 9 | KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 138,322 |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1112/02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Lentex z warstwą izolacyjną | m2 | 138,322 |  |  |
| 11 | KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 493,162 |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0815/04 Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 493,162 |  |  |
| 13 | KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 493,162 |  |  |
| 14 | KNR 2-02 1104/01 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych naklejanych | m2 | 2,416 |  |  |
| 15 | KNR 2-02 0822/02 Licowanie ścian płytkami terakotowymi | m2 | 18,660 |  |  |
| 16 | KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 | m2 | 6,000 |  |  |
| 17 | Kalkulacja indywidualna Montaż elementów dekoracyjnych (mech"0,60m2"; brzozy 4szt "3m"; rury "90 szt" | kpl | 1,000 |  |  |
|  | **II PRACE ELEKTRYCZNE** |  |  |  |  |
| 18 | Kalkulacja indywidualna Rozporwadzenie instalacji pod nowe oświetlenie | kpl | 1,000 |  |  |
| 19 | KNR 5-08 0508/02 Montaż na gotowym podłożu opraw zawieszanych dla lamp\* | szt | 24,000 |  |  |
| 20 | KNR 5-08 0309/02 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach\* | szt | 24,000 |  |  |
| 21 | KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej | szt | 10,000 |  |  |
|  | **III PRACE HYDRAULICZNE** |  |  |  |  |
| 22 | Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejących urządzeń (miska ustępowa, pisuar, umywalka) | kpl | 1,000 |  |  |
| 23 | Kalkulacja indywidualna Przygotowanie instalacji wod-kan pod nowe urządzenia (miska ustępowa, umywalka, zlewozmywak) | kpl | 1,000 |  |  |
| 24 | Kalkulacja indywidualna Montaż urządzeń (miska ustępowa, umywalka) | kpl | 1,000 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |
|  | **Ogółem kosztorys** |  |  |  |  |

Prace elektryczne

\*Lampy, gniazda i wyłączniki prądowe zakupione zostaną przez zamawiającego.