Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Opis Przedmiotu Zamówienia
na zaprojektowanie, wykonanie i montaż recepcji w budynku B Ministerstwa Infrastruktury

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż recepcji w holu na parterze w budynku B (rotunda) w Ministerstwie Infrastruktury przy ulicy Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

· wykonanie wizualizacji aranżacji recepcji wraz ze wstępnym opisem technicznym prac niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej i technicznej,
· wykonanie, transport i montaż zabudowy oraz wyposażenia,

· przekazanie kompletnej, gotowej do użytkowania przestrzeni.

2. Założenia ogólne
1. Aranżacja powinna mieć charakter nowoczesny I reprezentacyjny. Do realizacji należy zastosować materiały wysokiej jakości, o podwyższonej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne oraz intensywne użytkowanie.
2. Wszystkie elementy muszą tworzyć spójną koncepcję materiałową i estetyczną. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów i inwentaryzacji przed rozpoczęciem projektowania.
4. Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca powinien przedstawić szczegółową wycenę materiałów i robocizny.
3. Ograniczenia realizacyjne
1. Obiekt posiada istniejącą posadzkę wykonaną z mozaiki kamiennej, podlegającą zachowaniu w stanie nienaruszonym.
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz:

· wiercenia,

· kotwienia,

· jakiejkolwiek ingerencji w posadzkę.

3. Wszystkie elementy muszą być:

· wolnostojące lub

· mocowane do ścian / konstrukcji pionowych.
4. Elementy wykonania projektowego:
1. Okładziny ścian i sufitów 
· Wykonane z naturalnego kamienia (np. marmur biały typu Statuarietto lub równoważny) grubość ok. 2 cm, łączone pod odpowiednim kątem po łuku. Istniejące schody wykonane są z marmuru i ich nie zmieniamy. Kolor marmuru należy dobrać jak najbardziej zbliżony do marmuru na istniejących schodach.
2. Lada recepcyjna:
· Lada z mozaiki z kamienia naturalnego  montowana na konstrukcji stalowej, z otwieranym blatem i pojemnikiem na rzeczy (wyłożonym aksamitem wewnątrz). Wykonawca zapewni, aby lada recepcyjna w holu wejściowym dostosowana była do potrzeb osób                                             z niepełnosprawnościami, w tym posiadała obniżoną część kontuaru pozwalającą na swobodny dojazd i komunikację osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim (o maksymalnej wysokości 90 cm od posadzki).
· Wykończenie: kamień naturalny (np. granit lub równoważny) polerowany grubość 2 cm (ok 60%) i szczotkowany grubość 2 cm (ok. 40%), blaty granit lub równoważny poler grubość 2 cm.
· Kolorystyka czarna z wyraźnym użyleniem/przebarwieniami zawierającymi akcenty zieleni (nawiązującymi do posadzki holu).
· Lada powinna zawierać część roboczą i przestrzeń do przechowywania.

3. Logo i identyfikacja wizualna:
· Zamontować na stałe z dystansami do kamienia (lada),
· Materiał: metal (np. mosiądz lub równoważny),
· Wykończenie: złoto stare / szczotkowane,
· System montażu:

· litery wsuwane w szyny,
· możliwość zmiany treści bez wykonywania nowych otworów,
· dodatkowo, aby wzmocnić stabilność liter w szynach należy zamontować magnes,
· konstrukcja musi zapewniać trwałość i estetykę,
· logo ma być wykonane zgodnie ze standardami, wymogami i proporcjami wynikającymi z ustaleń rządowych dotyczących logotypu Ministerstwa Infrastruktury,
· logo w wersji poziomej – po lewej stronie orzełek, po prawej napis MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY z wyrównaniem czcionki do lewej strony,
· wymiary logo: wysokość orzełka ok. 80 cm, szerokość orzełka ok. 68 cm, wysokość pojedynczej litery w logo około 17 cm. Długość szyny po łuku 262 cm. Ilość szyn – 3 szt.

4. Zielona ściana:
· Zielona ściana wykonana z wysokiej jakości roślin sztucznych ( np. mech płaski, kępkowy, chrobotek. W projekcie zielonej ściany należy przewidzieć rośliny wkomponowane między mech leśny, aby forma ogrodu była bujna. 
· Wymagane atesty trudnopalności / nierozprzestrzeniania ognia.
· Kompozycja gęsta, naturalna wizualnie.
· Konstrukcja trwała, niewymagająca pielęgnacji.
· Całość oparta na konstrukcji z profili aluminiowych z otworami. Profile aluminiowe zamontować do ściany nośnej za pomocą kołków rozporowych typu Molly. Na końcach zielonej ściany zamontować profile aluminiowe zamykające  L-kształtne z aluminiowej blachy malowanej proszkowo na kolor RAL 9003 lub RAL 9010 (kolor należy dobrać do koloru białego marmuru już po wybraniu konkretnego kamienia).
5. Zabudowa pod schodami:

· Zabudowa szafkowa wykonanana na wymiar, dopasowana do kształtu pomieszczenia oraz przestrzeni pod schodami, z maksymalnym wykorzystaniem dostępnej powierzchni. Szafki przeznaczone do przechowywania rzeczy osobistych, zamykane indywidualnie na kluczyk.
· Materiał: kamień naturalny (np. marmur biały typu Statuarietto lub równoważny).
· Wysoka jakość detalu:
· łączenia pod kątem,
· estetyczne wykończenia.
· Bez ingerencji w posadzkę.

6. Donice z roślinami:
· Donice wolnostojące, wyposażone w wewnętrzny system drenażowo-retencyjny (z podwójnym dnem i rezerwuarem wody).
· Materiały: 

· marmur biały oraz/lub kamień ciemny (np. granit),
· grubość ok. 2 cm.
· łączenia pod kątem 45°.
· Konstrukcja stabilna, bez kotwienia do podłogi.
· Forma spójna z ladą i zabudową.
· Dobór roślin: Rośliny o kondycji doskonałej, wolne od chorób i szkodników, dostosowane do

      warunków oświetleniowych panujących w recepcji rotundy. Wykończenie powierzchni ziemi
      wokół roślin należy zamaskować estetyczną warstwą dekoracyjną (np. gładki żwir marmurowy)

7. Obudowy grzejników:

· Należy zaprojektować i wykonać obudowy grzejników jako element aranżacji.
· Obudowy powinny nawiązywać formą, materiałem i detalem do ozdobnej kratki metalowej balustrady znajdującej się na spoczniku istniejących schodów budynku Rotundy.
· Obudowy muszą zapewniać:
· właściwą cyrkulację powietrza,
· dostęp serwisowy.
· Montaż bez ingerencji w posadzkę, mocowanie do ściany
· Ilość - 9 szt.

8.  Zabudowa bramki / portal 
zabudowa bramki do wykrywania metali oraz taśmy prześwietlającej bagaże
· Obudowa bramki w formie portalu architektonicznego.
· Konstrukcja: stalowa.
· Wykończenie: kamień naturalny (np. marmur biały lub równoważny).
· Portal powinien:
· maskować elementy techniczne,
· umożliwiać dostęp serwisowy,
· zachować funkcjonalność urządzenia.
· Wysoka jakość wykonania (łączenia pod kątem).
· Bez ingerencji w posadzkę.
9.  Strefa odpoczynku dla gości (meble ruchome):
· 4 fotele jednoosobowe typu  VANK Dronn DR300100 lub równoważny. Stelaż stalowy malowany proszkowo w kolorze czarnym S-BK. Ślizgi do podłóg twardych. Podłokietniki ze sklejki w okleinie naturalnej kolor orzech. Tapicerka naturalna skóra kolor czarny 050 (IV grupa materiałowa). Wymiary fotela: wysokość 77 cm, głębokość 74 cm, szerokość 112 cm.

·  2 stoliki kawowe typu Nobonobo Bibia, na stelażu metalowym malowanym proszkowo w kolorze czarny mat. Blat stolików z forniru dębowego w kolorze orzech amerykański. Wymiary stolików: średnica blatu 60 cm, wysokość 34 cm.

·  3 krzesła biurowe typu Kare Labora, na konstrukcji z drewna topolowego. Podstawa krzeseł biurowych z tworzywa sztucznego (nylon) w kolorze czarnym. Tapicerka z poliestru w kolorze białym. Wypełnienie krzeseł obrotowych z pianki poliestrowej 20kg/m3 (siedzisko), 18 kg/m3 (oparcie). Podłokietniki ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym. Wymiary krzeseł biurowych: głębokość 62 cm, szerokość 59 cm, wysokość 109 cm.
· 3 kontenerki typu IKEA IDASEN, stalowe z epoksydową/poliestrową powłoką proszkową w kolorze ciemnoszarym,  na kółkach wraz z wbudowanym amortyzatorem, aby szuflada zamykała się cicho i delikatnie. Wymiary: szerokość 42 cm, wysokość 61 cm, głębokość 47 cm. 
5. Pozostałe wymagania:

· Wszystkie wymiary podane przez Zamawiającego zamieszczone na rzucie powierzchni, Wykonawca uzna za orientacyjne, służące jedynie do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.
· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych, szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji zamówienia podczas wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.
· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone wskutek wykonywania czynności objętych realizacją zamówienia.
· Złożona przez Wykonawcę oferta musi być kompletna w zakresie całego zamówienia.
· W złożonej ofercie należy uwzględnić wszelkie możliwe koszty związane z realizacją zamówienia, między innymi koszty dojazdów.  Oferta nie może zawierać innych (dodatkowych lub ukrytych) kosztów.
· Zamawiający wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej na wzorze stosowanym w Ministerstwie.
· Wykonawca przygotuje koncepcję, wizualizacje i dobór materiałów.
· Wykonawca odpowiada za transport, montaż i zabezpieczenie prac.
· Prace nie mogą powodować uszkodzeń istniejących elementów.
· Wszystkie wskazane wymagania stanowią minimalny standard.
· Dopuszcza się rozwiązania równoważne.
· W zakres zamówienia wchodzą wszystkie elementy niezbędne do wykonania kompletnej aranżacji, nawet jeśli nie zostały wskazane wprost.

6. Termin realizacji:
    Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 20 tygodni od dnia zawarcia umowy, w tym:
1. opracowanie i uzgodnienie dokumentacji wykonawczej – do 4 tygodni,
2. wykonanie, dostawa oraz montaż elementów aranżacji – do 16 tygodni od akceptacji dokumentacji. 
7.  Gwarancja 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na całość przedmiotu zamówienia, obejmującą wszystkie dostarczone i zamontowane elementy aranżacji, w tym m. in. Zabudowy meblowe, okładziny kamienne, elementy metalowe, oświetlenie, donice, elementy dekoracyjne oraz zieloną ścianę, na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Załączniki do OPZ

załącznik nr 1 do OPZ – rzut powierzchni,

załączniki nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E  do OPZ – fotografie powierzchni

Załączniki nr 2 do OPZ - poglądowe rzuty i wizualizacje oczekiwanego wnętrza.
