**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zmówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudów meblowych na wymiar do poszczególnych pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Ministerstwa Rozwoju przy placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

ZAMAWIAJĄCY przewiduje kilka (2) typów zabudów meblowych:

1. Zabudowa biurowa – z przeznaczeniem na dokumenty (segregatory) oraz inne artykuły i wyposażenie pokoi biurowych. Zabudowa składać się będzie z szafek niskich i wysokich. Integralną częścią zabudowy będzie blat roboczy. Należy przewidzieć również możliwość wykonania do sekretariatów dodatkowych biurek z nietypowymi blatami, szafek typu kontener biurowy oraz innych nietypowych mebli do zabudowy i wolnostojących.

W takiej zabudowie przewidziana jest również przestrzeń na rzeczy osobiste użytkowników w tym szafa na ubrania a wyposażeniem w drążek lub wieszak wysuwany.

2. Zabudowa kuchenna (pomieszczenie socjalne) – z przeznaczeniem na przechowywanie wyposażenia kuchennego i artykułów spożywczych oraz przygotowywanie drobnych posiłków z możliwością ich spożywania. Zabudowa składać się będzie z szafek kuchennych stojących dolnych i wiszących górnych. Integralną częścią zabudowy będzie blat kuchenny, oraz wyłożenie płytą meblową ścian, a także ułożenie wykładziny typu np. Tarket. Należy przewidzieć również możliwość wykonania dodatkowego blatu/stolika z przeznaczeniem na spożywanie posiłków.

Ilość poszczególnych elementów w każdej z typu zabudów i ich rodzaj będzie zależeć od wymagań użytkowników.

1. **Podstawowe wymagania techniczne – materiały, konstrukcja i wyposażenie**
2. Elementy konstrukcyjne całości zabudów oraz poszczególnych szafek, takie jak: boki, wieńce, przegrody, półki – wykonane z płyty laminowanej o grub. nie mniej niż 18 mm wykończone na obrzeżach doklejką PVC o grub. 1 lub 2 mm. Plecy szafek z płyty hdf 3,2 mm lub z płyty laminowanej 10 lub 18 mm w zależności od wymagań.
3. Blaty robocze w zabudowach biurowych oraz blaty biurek z płyty pogrubianej do 22-28 mm o zwiększonej oporności na ścieranie. Wykończone na obrzeżach doklejką PVC o grub.2 mm
4. Blaty kuchenne z płyty postforming o zwiększonej odporności do użytkowania w trudnych warunkach, pokryte laminatem typu CPL lub HPL. Odporne na: zawilgocenie, działanie pary wodnej, kontakt z wysoką temperaturą, działanie promieni UV, działanie detergentów oraz zarysowania, wgniecenia i ścieranie. Blaty grub. 28-38 mm
5. Szafki i szafy w zabudowach zamykane drzwiami uchylnymi. Zawiasy puszkowe z samodomykaczem i cichym domykiem z możliwością zastosowania systemu bez uchwytowego, równoważne z jakością zawiasów typu blum. Należy przewidzieć w jednostkowych sytuacjach zastosowanie innego typu drzwi do szaf i szafek takich jak przesuwne czy żaluzjowe. Część zabudowy może być otwarta w postaci regałów lub pojedynczych półek.
6. Meble skręcane na wkręty typu konfirmat lub zamiennik umożliwiające przynajmniej 3 krotny demontaż i montaż. Pozostałe okucia takie jak specjalne złącza meblowe i podpórki pod półki systemowe. Otwory po wkrętach zamaskowane zaślepkami w kolorze zabudowy.
7. W zabudowie biurowej wszystkie szafki, a w zabudowie kuchennej jedna lub dwie szafki wyposażone w zamek systemowy na kluczyk. Kontenerki z szufladami zamykane na zamek centralny.
8. W zabudowie kuchennej szafki dolne stojące ustawione na nóżkach regulowanych 8-15 cm.

Uchwyty i gałki meblowe - metalowe.

Dodatkowe wymagania materiałowe i wyposażenia w poszczególnych wariantach jakościowych dla zabudów biurowych i kuchennych.

Wariant I. - podstawowy

* fronty zabudów - z płyty laminowanej
* prowadnice szuflad kulkowe

Wariant II - ekonomiczny

* fronty zabudów - z płyty laminowanej z wykończeniem w półpołysku lub drewnopodobnej
* prowadnice szuflad o podwyższonej jakości - równoważne z prowadnicami blum; z zastosowaniem dociągu z cichym domykiem

Wariant III - podwyższony

* fronty zabudów - z płyty akrylowej z wykończeniem w połysku lub z płyty fornirowanej i lakierowanej lakierem bezbarwnym
* prowadnice szuflad o podwyższonej jakości - równoważne z prowadnicami blum; z zastosowaniem dociągu z cichym domykiem

Ponadto:

- kolory płyt na zabudowy oraz kolor i rodzaj uchwytów meblowych

do uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM na etapie realizacji

- przed przystąpieniem do realizacji wykonania poszczególnej zabudowy dokonać pomiarów pomieszczeń i uzgodnień z ZAMAWIAJĄCYM, a następnie przedstawić projekty lub szkice robocze w postaci rysunków warsztatowych do akceptacji

-     materiały dostarczone przez Wykonawcę przed zamontowaniem muszą być odpowiednio składowane i zabezpieczone, muszą posiadać świadectwa dopuszczające do stosowania zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Dostawa obejmuje także wizję lokalną pomieszczeń, pomiary z natury, uzgodnienie kolorystyki, oraz uzgodnienie kolorystyki przed wykonaniem przedmiotu zamówienia, transport na miejsca przeznaczenia.

**III. Istotne warunki w zakresie wykonywania prac**

1. Zakres prac, terminy oraz wymagania dotyczące jakości wykonania i materiałów będą każdorazowo określone w zleceniu wystawionym w formie pisemnej (bądź e-mail) przez Zamawiającego.
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym
3. Materiały konieczne do wykonania zleconych prac, po uzgodnieniu z Zamawiającym rodzaju i jakości potrzebnych materiałów będą w ilościach niezbędnych do realizacji zlecenia, kupowane i dostarczane przez Wykonawcę.
4. Po wykonaniu zlecenia Zamawiający dokona odbioru technicznego wykonanych prac, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę.
5. W przypadkach wystąpienia na terenie budynku zdarzeń nieprzewidzianych, losowych, spowodowanych działaniem sił wyższych, Wykonawca jest zobowiązany na zlecenie Zamawiającego przystąpić do usuwania ich skutków. Czas reakcji Wykonawcy powinien nastąpić w ciągu 1 godziny od otrzymania telefonicznego wezwania od Zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, aż do zakończenia i odbioru robót.
7. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników realizujących zamówienie w jednakową odzież roboczą z umieszczonym w widocznym miejscu znakiem firmowym.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczania i utrzymywania w należytym stanie terenu wykonywania robót w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego.
9. W czasie wykonywania robót miejsce prowadzenia prac należy tak zabezpieczyć, aby uniknąć wszelkich przypadkowych uszkodzeń ludzi i mienia.
10. Prace należy wykonać ostrożnie, tak aby nie uszkodzić istniejących przewodów elektrycznych i istniejącego okablowania strukturalnego oraz innych instalacji w budynku.
11. Prace muszą być wykonywane w sposób niezakłócający funkcjonowanie budynku Ministerstwa.
12. Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich wykonywanie.
13. W trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac i wokół tego miejsca, a po zakończeniu realizacji – do sprzątnięcia obszaru, na którym wykonywana była praca (dotyczy również wywiezienia gruzu, materiałów rozbiórkowych oraz przywrócenia stanu instalacji i wyposażenia do pierwotnego).
14. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami   
    w zakresie BHP, p.poż. i prawa budowlanego.
15. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypadki związane z wykonywaniem prac ( w tym również wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu wykonania prac).
16. **Termin realizacji robót i okres gwarancji**

Listopad 2019 – sierpień 2020

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

**Kod CPV**

39150000-8

**Nazwa kodu CPV**

Różne meble i wyposażenie