


Załącznik nr 3 do RFI

Odpowiedź na zapytanie o informację


W odpowiedzi na zapytanie o informację dotyczące:
[bookmark: _Hlk9421246]Dostawy przełączników z oprogramowaniem oraz serwisem posprzedażnym, przesyłamy poniżej następujące informacje.

	Pełna nazwa (firma) Wykonawcy:
	
	
	
……………………………………………………………………………………………

	Siedziba Wykonawcy:
	
	
	
…………………………………………………………………………………………

	NIP:  
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres e-mail:
	
	
	……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

	
	
	


	[bookmark: _Hlk233454867]Dostawa przełączników wraz z oprogramowaniem 
(gwarancja na 12 miesięcy, 
usuwanie awarii – następnego dnia roboczego, 
usuwanie usterek w ciągu 5 dni roboczych) 


	Lp.
	Produkt
	Ilość
(szt.)
	Cena jednostkowa netto za 1 szt. (w zł)*
	Stawka podatku VAT
(w %)
	Łączna cena netto (w zł)*
(kol.3 x kol.4)
	Wartość VAT
(w zł)*
(kol.5 x kol.6)
	Łączna cena brutto
(w zł)*
(kol.6 + kol.7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Dostawa przełącznika Typ 1 wraz z elementami
Producent: ………………….
model: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	12
	………
	………
	………
	………
	………

	2.
	Dostawa przełącznika Typ 2 wraz 
z elementami
Producent: ………………….
model: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	14
	………
	………
	………
	………
	………

	3.
	Dostawa przełącznika Typ 3 wraz z elementami
Producent: ………………….
model: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	30
	………
	………
	………
	………
	………

	4.
	Dostawa przełącznika Typ 4 wraz z elementami
Producent: ………………….
model: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	16
	………
	………
	………
	………
	………

	5.
	Dostawa modułów Typ 1
Producent: ………………….
model: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	26
	………
	………
	………
	………
	………

	6.
	Dostawa modułów Typ 2
Producent: ………………….
model: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	4
	………
	………
	………
	………
	………

	7.
	Dostawa oprogramowania wraz z pracami wdrożeniowymi
Producent: ………………….
Nazwa oprogramowania: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	………
	………
	………
	………
	………
	………



UWAGA:
* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku




	Dostawa przełączników wraz z oprogramowaniem 
(gwarancja na 36 miesięcy, 
usuwanie awarii – następnego dnia roboczego, 
usuwanie usterek w ciągu 5 dni roboczych) 


	Lp.
	Produkt
	Ilość
(szt.)
	Cena jednostkowa netto za 1 szt. (w zł)*
	Stawka podatku VAT
(w %)
	Łączna cena netto (w zł)*
(kol.3 x kol.4)
	Wartość VAT
(w zł)*
(kol.5 x kol.6)
	Łączna cena brutto
(w zł)*
(kol.6 + kol.7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Dostawa przełącznika Typ 1 wraz z elementami
Producent: ………………….
model: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	12
	………
	………
	………
	………
	………

	2.
	Dostawa przełącznika Typ 2 wraz 
z elementami
Producent: ………………….
model: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	14
	………
	………
	………
	………
	………

	3.
	Dostawa przełącznika Typ 3 wraz z elementami
Producent: ………………….
model: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	30
	………
	………
	………
	………
	………

	4.
	Dostawa przełącznika Typ 4 wraz z elementami
Producent: ………………….
model: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	16
	………
	………
	………
	………
	………

	5.
	Dostawa modułów Typ 1
Producent: ………………….
model: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	26
	………
	………
	………
	………
	………

	6.
	Dostawa modułów Typ 2
Producent: ………………….
model: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	4
	………
	………
	………
	………
	………

	7.
	Dostawa oprogramowania wraz z pracami wdrożeniowymi
Producent: ………………….
Nazwa oprogramowania: ………………..…….

Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1.
	………
	………
	………
	………
	………
	………



UWAGA:
* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Czas dostarczenia przełączników wynosi ……….. dni kalendarzowych


	Serwis posprzedażny dla dostarczonych przełączników
oraz oprogramowania do zarządzania przełącznikami 
(12 miesięcy)


	Lp.
	Produkt
	Ilość miesięcy
	Cena
jednostkowa netto za 1 miesiąc* (w zł)
	Stawka podatku VAT
(w %)
	Łączna cena netto (w zł)*
(kol.3 x kol.4)
	Wartość VAT
(w zł)*
(kol.5 x kol.6)
	Łączna cena brutto
(w zł)*
(kol.6 + kol.7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[bookmark: _Hlk233454671]1.
	Serwis posprzedażny dla dostarczonych  przełączników Typ 1
	12
	………
	………
	………
	………
	………

	2.
	Serwis posprzedażny dla dostarczonych  przełączników Typ 2
	12
	………
	………
	………
	………
	………

	3.
	Serwis posprzedażny dla dostarczonych  przełączników Typ 3
	12
	………
	………
	………
	………
	………

	4.
	Serwis posprzedażny dla dostarczonych  przełączników Typ 4
	12
	………
	………
	………
	………
	………

	5
	Serwis posprzedażny dla dostarczonego i wdrożonego oprogramowanie do zarządzania przełącznikami
	12
	………
	………
	………
	………
	………



UWAGA:
* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Cena serwisu posprzedażnego nie może przekroczyć 5% wartości dostarczonych przełączników i oprogramowania do zarządzania przełącznikami



	Serwis posprzedażny dla dostarczonych przełączników
oraz oprogramowania do zarządzania przełącznikami 
(36 miesięcy)


	Lp.
	Produkt
	Ilość miesięcy
	Cena
jednostkowa netto za 1 miesiąc* (w zł)
	Stawka podatku VAT
(w %)
	Łączna cena netto (w zł)*
(kol.3 x kol.4)
	Wartość VAT
(w zł)*
(kol.5 x kol.6)
	Łączna cena brutto
(w zł)*
(kol.6 + kol.7)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Serwis posprzedażny dla dostarczonych  przełączników Typ 1
	36
	………
	………
	………
	………
	………

	2.
	Serwis posprzedażny dla dostarczonych  przełączników Typ 2
	36
	………
	………
	………
	………
	………

	3.
	Serwis posprzedażny dla dostarczonych  przełączników Typ 3
	36
	………
	………
	………
	………
	………

	4.
	Serwis posprzedażny dla dostarczonych  przełączników Typ 4
	36
	………
	………
	………
	………
	………

	5
	Serwis posprzedażny dla dostarczonego i wdrożonego oprogramowanie do zarządzania przełącznikami
	36
	………
	………
	………
	………
	………



UWAGA:
* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Cena serwisu posprzedażnego nie może przekroczyć 5% wartości dostarczonych przełączników i oprogramowania do zarządzania przełącznikami









Tabela nr 1. Wymagania dla przełączników i oprogramowania
	OPIS (wymagane parametry techniczne)
	Spełnienie wymogów oferowanych przełączników i oprogramowania
podkreślić spełnia lub nie spełnia

	Opis urządzenia typ 1
	1. Minimum 48 porty 100/1000BastT umieszczonych z przodu obudowy
2. Minimum 4 porty 1/10-gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy. 
3. Przepustowość: minimum 175 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika) 
4. Wydajność: minimum 98 Mp/s
5. Bufor pakietów: minimum 1,5 MB
6. Minimum 512MB pamięci operacyjnej
7. Minimum 64MB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (eMMC, CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash).
8. Dedykowany port konsoli USB-C lub RJ45 
9. Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)
10. Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji
11. Obsługa Jumbo Frames
12. Obsługa sFlow lub Netflow
13. Obsługa REST API
14. Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)
15. Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN
16. Obsługa standardu 802.1v
17. Obsługa protokołu MVRP
18. Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv2/3
19. Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)
20. Obsługa Secure FTP lub SCP
21. Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)
22. Obsługa SNTPv4 lub NTP
23. Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping)
24. Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
25. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ
26. Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x 
27. Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS
28. Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+
29. Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+
30. Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP
31. Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego
32. Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)
33. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP 
34. Zakres pracy od 0 do 45°C
35. Zasilacz zintegrowany pobierający maksymalnie 480W ( z PoE) 
36. Do 370 W mocy PoE klasy 4
37. Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 31 cm.
38. Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania
	spełnia / nie spełnia

	Opis urządzenia typ 2
	1. Minimum 4 porty 1/10-gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy. 
2. Przepustowość: minimum 175 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika) 
3. Wydajność: minimum 98 Mp/s
4. Bufor pakietów: minimum 1,5 MB
5. Minimum 512MB pamięci operacyjnej
6. Minimum 64MB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (eMMC, CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash).
7. Dedykowany port konsoli USB-C lub RJ45 
8. [bookmark: _Hlk150155563]Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)
9. Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji
10. Obsługa Jumbo Frames
11. Obsługa sFlow lub Netflow
12. Obsługa REST API
13. Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)
14. Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN
15. Obsługa standardu 802.1v
16. Obsługa protokołu MVRP
17. Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv2/3
18. Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)
19. Obsługa Secure FTP lub SCP
20. Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)
21. Obsługa SNTPv4 lub NTP
22. Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping)
23. Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
24. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ
25. Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x 
26. Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS
27. Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+
28. Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+
29. Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP
30. Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego
31. Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)
32. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP 
33. Zakres pracy od 0 do 45°C
34. Zasilacz zintegrowany pobierający maksymalnie 57W
35. Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 31 cm.
36. Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania
	spełnia / nie spełnia

	Opis urządzenia typ 3
	1.	Minimum 24 porty 100/1000BastT umieszczonych z przodu obudowy
2.	Minimum 4 porty 1/10-gigabitowe SFP+ umieszczone z przodu obudowy. 
3.	Przepustowość: minimum 127 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika) 
4.	Wydajność: minimum 95 Mp/s
5.	Bufor pakietów: minimum 1,5 MB
6.	Minimum 512 MB pamięci operacyjnej
7.	Minimum 64 MB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash).
8.	Dedykowany port konsoli USB-C lub RJ45 
9.	Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB)
10.	Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji
11.	Obsługa Jumbo Frames
12.	Obsługa sFlow lub Netflow
13.	Obsługa REST API
14.	Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)
15.	Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN
16.	Obsługa standardu 802.1v
17.	Obsługa protokołu MVRP
18.	Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv2/3, 
19.	Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)
20.	Obsługa Secure FTP lub SCP
21.	Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)
22.	Obsługa SNTPv4 lub NTP
23.	Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping)
24.	Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
25.	Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ
26.	Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x 
27.	Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS
28.	Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+
29.	Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+
30.	Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP
31.	Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego
32.	Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)
33.	Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP 
34.	Zakres pracy od 0 do 45°C
35.	Zasilacz zintegrowany pobierający maksymalnie 40W
36.	Urządzenie musi posiadać pasywne chłodzenie bez wentylatorów
37.	Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 26 cm.
38.	Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania
	spełnia / nie spełnia

	Opis urządzenia typ 4
	1. Minimum 8 porty 100/1000BastT umieszczonych z przodu obudowy
2. Minimum 2 porty 1 gigabitowe SFP umieszczone z przodu obudowy. 
3. Przepustowość: minimum 20 Gb/s (pełna prędkość, tzw. wire-speed, na wszystkich portach przełącznika) 
4. Wydajność: minimum 23 Mp/s
5. Bufor pakietów: minimum 512KB
6. Minimum 256MB  pamięci operacyjnej
7. Minimum 32MB wewnętrznej pamięci nieulotnej typu Flash (CF, SSD, SD, eUSB, SPI Flash).
8. Dedykowany port konsoli USB-C  lub RJ45 
9. Tablica adresów MAC o wielkości minimum 8000 pozycji
10. Obsługa Jumbo Frames
11. Obsługa sFlow lub Netflow
12. Obsługa REST API
13. Obsługa RMON (minimum grupy 1,2,3 i 9)
14. Obsługa 4094 tagów IEEE 802.1Q oraz 4094 jednoczesnych sieci VLAN
15. Obsługa standardu 802.1v
16. Obsługa protokołu MVRP
17. Dostęp do urządzenia przez konsolę szeregową, HTTPS, SSHv2, SNMPv3, dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne 
18. Obsługa Rapid Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)
19. Obsługa Secure FTP lub SCP
20. Obsługa łączy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)
21. Obsługa SNTPv4 lub NTP
22. Wsparcie dla IPv6 (IPv6 host, dual stack, MLD snooping, ND snooping)
23. Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
24. Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ, 
25. Obsługa uwierzytelniania użytkowników zgodna z 802.1x 
26. Obsługa uwierzytelniania użytkowników w oparciu o adres MAC i serwer RADIUS
27. Obsługa autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+
28. Obsługa autoryzacji komend wydawanych do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+
29. Obsługa blokowania nieautoryzowanych serwerów DHCP
30. Obsługa mechanizmu wykrywania łączy jednokierunkowych typu Device Link Detection Protocol (DLDP), Uni-Directional Link Detection (UDLD), lub równoważnego
31. Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree (BPDU port protection)
32. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) bazujących na porcie lub na VLAN z uwzględnieniem adresów, MAC, IP i portów TCP/UDP 
33. Zakres pracy od 0 do 45°C
34. Urządzenie musi posiadać pasywne chłodzenie bez wentylatorów
35. Zasilacz zintegrowany pobierający maksymalnie 170W (z PoE)
36. Do 139 W mocy PoE klasy 4
37. Przełącznik w obudowie 19”. Maksymalna wysokość obudowy 1U, maksymalna głębokość obudowy 26 cm.
38. Jeżeli do działania któregokolwiek z wymienionych protokołów i funkcji wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania
	spełnia / nie spełnia

	Dodatkowe  wymagania dla urządzeń
	1) Wszystkie dostępne w przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji.  
2) Wszystkie urządzenia działają w sieci zamkniętej bez dostępu do Internetu i nie mogą łączyć się z Internetem.
3) Wszystkie urządzenia umożliwiają wgranie własnego certyfikatu (własne CA) do zabezpieczenia połączenia po https (zarządzanie)
4) Wszystkie urządzenia mają mieć możliwość utworzenia, co najmniej dwóch kont o poziomie administracyjnym 
5) Wszystkie przełączniki mają umożliwiać zarządzanie tj. modyfikację ustawień oraz aktualizację z jednego punktu, który będzie zainstalowany w siedzibie zamawiającego w postaci dedykowanego urządzenia lub dedykowanej maszyny wirtualnej działającej na wirtualizatorze ESXi lub oprogramowaniu instalowanym na serwerze z systemem Windows lub systemem dostarczonym przez oferenta.
6) Producent przełącznika musi być sklasyfikowany w co najmniej 5 ostatnich (w tym w ostatnim opublikowanym przed terminem składania wycen) raportach Gartnera „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i znajdować się w kwadracie Leaders lub Challengers.   
(https://www.gartner.com/en/documents/6649634)  
(https://www.hpe.com/us/en/networking.html)
(https://www.nomios.pl/en/news-blog/2025-gartner-magic-quadrant-enterprise-wired-wireless-lan-infrastructure/)
7) W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa sieciowego i ochrony danych, Zamawiający wymaga, aby producent oferowanego sprzętu teleinformatycznego posiadał siedzibę na terytorium państwa, które jest członkiem NATO lub EOG.  Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty, usługi lub procesy ICT nie były powiązane z podmiotami uznanymi za dostawcę wysokiego ryzyka w rozumieniu przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa lub oficjalnych rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących bezpiecznych dostawców technologii. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, że żadne z oferowanych rozwiązań sprzętowych i programowych nie pochodzi od producentów sklasyfikowanych jako dostawcy wysokiego ryzyka pod rygorem odrzucenia oferty.
	spełnia / nie spełnia

	Wymagania dla oprogramowania
	1) Oprogramowanie w postaci dedykowanego urządzenia lub dedykowanej maszyny wirtualnej działającej na wirtualizatorze ESXi lub oprogramowaniu instalowanym na serwerze z systemem Windows lub systemem dostarczonym przez oferenta
2) Oprogramowanie musi posiadać następujące funkcjonalności:
a) Centralne wykrywanie urządzeń – automatyczne wyszukiwanie przełączników, tworzenie map topologii L2/L3 oraz inwentaryzacja sprzętu. 
b) Monitorowanie stanu sieci – podgląd obciążenia portów, wykorzystania CPU i pamięci, temperatury, zasilaczy oraz innych parametrów w czasie rzeczywistym z możliwością generowania alarmów. 
c) Zarządzanie konfiguracją: 
· tworzenie kopii zapasowych konfiguracji, 
· porównywanie wersji (diff), 
· przywracanie konfiguracji, 
· wdrażanie szablonów konfiguracji na wielu przełącznikach jednocześnie, 
· kontrola zmian i audyt. 
d) Aktualizacja firmware – centralne przechowywanie obrazów systemu i planowanie aktualizacji oprogramowania dla pojedynczych lub wielu przełączników jednocześnie. 
e) Zarządzanie VLAN i portami – możliwość centralnego stosowania polityk, konfiguracji VLAN-ów i ustawień portów na grupach urządzeń. 
f) Monitorowanie wydajności – zbieranie danych historycznych, wykresy, raporty oraz definiowanie progów alarmowych. 
g) Obsługa wielu producentów – zarządzanie heterogeniczną siecią z jednego interfejsu. 
h) Kontrola dostępu administratorów (RBAC) – role użytkowników, uprawnienia i pełny audyt działań administracyjnych
3) Zapewni obsługę minimum 200 urządzeń sieciowych (przełączników)
4) Zapewni możliwości zarządzania obecnie eksploatowanymi przełącznikami tj.:
a) Firmy HP modele 6000, 6100
b) Firmy Cisco modele Catalyst 9300
c) Firmy Juniper modele  E3400-48P
	spełnia / nie spełnia
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                 (miejscowość, data)				(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)







