Last saved by: Konto Microsoft

1.	Wykonać świetlik dachowy z funkcją przewietrzenia  
2.	Wstawić drzwi oddzielenia ppoż min. REI 30 w istniejący otwór 
3.	Wykonać drzwi 90cm (przełożenie instalacji elektrycznej zasilania awaryjnego + bednarka)
4.	Zabudować rozdzielnicę elektryczną bloczkiem 7cm wstawić drzwi (w powstałym pomieszczeniu musi być możliwość otwarcia szaf elektrycznych, wykonać oświetlenie)
5.	Zamurować drzwi 
6.	Wykonać toaletę (przebicie z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej + wstawienie drzwi)
7.	Wykonać prysznice (przebicie z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej + wstawienie drzwi)
8.	Wymienić drzwi
9.	Wykonać ogrzewanie – grzejniki (w pomieszczeniu toalet i pryszniców drabinka)
10.	Cwu w toalecie – podgrzewacz elektryczny
11.	Cwu w prysznicach wykonać z kotłownie (elektryczny lub połączyć z instalacją – w pomieszczeniu kotłowni jest miejsce) 
12.	Wykonać posadzkę (w pomieszczeniach wymagany jeden poziom) 
13.	W oraz Wel wykonać wentylację w pomieszczeniach 
14.	wykonać daszek nad drzwiami 
15.	wykonać przyłącze elektryczne do komory dymowej 
16.	w pomieszczeniach wykonać sufity podwieszane z klipsami dociskowymi od góry 
17.	wykonanie gniazdek elektrycznych