OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 
„OZNAKOWANIE OBSZARÓW NATURA 2000 I REZERWATÓW PRZYRODY 
 W MAŁOPOLSCE – EDYCJA III”
Nazwa i kod według słownika CPV: 30195000-2 Tablice
Zamówieniem objęte jest:
zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic do oznaczenia granic rezerwatów przyrody i Obszarów Natura 2000 w Małopolsce. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

1. Projekt tablic urzędowych
1) Wykonanie projektu graficznego tablic urzędowych informujących o formie ochrony i  nazwie danej formy ochrony przyrody należy wykonać zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. Nr 268,  poz. 2665) w szczególności:
a) tło czerwone z godłem państwowym oraz nazwą w kolorze białym,
b) rodzaj czcionki: Times New Roman (drukowane litery proste),
c) w górnej części tablicy należy symetrycznie umieścić wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm,
d) 8 cm poniżej wizerunku orła należy umieścić symetrycznie napis informujący o formie ochrony przyrody o wysokości liter 8 cm, 
e) 2 cm poniżej napisu o formie ochrony przyrody należy umieścić symetrycznie napis informujący o nazwie własnej danej formy ochrony przyrody o wysokości liter 8 cm, 
f) należy zachować odstępy pomiędzy wizerunkami orła w koronie, a górną krawędzią tablicy i napisami od krawędzi dolnej powinny wynosić 3 cm,
g) wielkość tablicy: tablica ma mieć kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1, dopasowana do  słupów nośnych (pojedynczego lub podwójnego) stelaża tablicy, tak aby całość była stabilna i trwała,
h) nośnik: dibond lub blacha aluminiowa o grubości minimum 0,8 mm,
i) druk solventowy o rozdzielczości minimum 700 dpi, z laminatem UV i  umożliwiającym zmycie napisów (antygraffiti).

2. Tabliczka informacyjna o źródle finansowania 
a) wymiary: 7 na 5 cm,
b) nośnik: polichlorek winylu o grubości 0,5 mm,
c) druk: solventowy o rozdzielczości minimum 700 dpi,
d) wzór tablicy zgodnie z zasadami promocji WFOŚiGW w Krakowie określonymi na stronie internetowej: https://www.wfos.krakow.pl/oferta/warunki-wsparcia-finansowego/zasady-promocji/ 

3. Stelaż z daszkiem do zawieszenia tablic  
3.1. Dotyczy pozycji 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 z tabeli poniżej

a) 1 słup nośny z drewna drzew iglastych (jodła, świerk, modrzew),
b) daszek dwuspadowy z drewna modrzewiowego, połączony ze słupem nośnym w miejscu styku belki dachu z górną powierzchnią słupa,
c) poszycie dachu powinno być wykonane z desek ułożonych na zakładkę, przy szerokości jednej połaci daszka około 30 cm,
d) wszystkie elementy konstrukcyjne powinny mieć gładką szlifowaną powierzchnię,
e) wszystkie drewniane elementy powinny być poddane impregnacji zanurzeniowej (kąpiel drewna w impregnacie) przez 3-4 dni barwy ciemny brąz,
f) słup nośny z belki drewnianej tzw. krawędziaka o grubości minimum 9,5 na 9,5 cm, krawędzie słupów powinny być frezowane,
g) długość słupa do 250 cm,
h) tablica, o której mowa w pkt. 1 należy umieścić na blacie ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 6 mm i włożyć w mocne frezowane ramy o przekroju prostokątnym, ramy należy skręcić wkrętami i tak przygotowaną tablicę należy przymocować do słupa nośnego za pomocą wkrętów z zaokrąglonym łbem,
i) górna krawędź najwyżej położonej tablicy powinna znajdować się tuż pod dolną krawędzią daszku,
j) tabliczkę informacyjną o źródle finansowania projektu należy przybić do słupa nośnego na wysokości około 130 cm na poziomem terenu.

3.2. Dotyczy pozycji 2, 13 – 30 z tabeli poniżej

a) 2 słupy nośne i belka poprzeczna z drewna drzew iglastych (jodła, świerk, modrzew),
b) daszek dwuspadowy z drewna modrzewiowego, połączony ze słupem nośnym w miejscu styku belki dachu z górną powierzchnią słupa,
c) poszycie dachu powinno być wykonane z desek ułożonych na zakładkę, przy szerokości jednej połaci daszka około 30 cm,
d) wszystkie elementy konstrukcyjne powinny mieć gładką szlifowaną powierzchnię,
e) wszystkie drewniane elementy powinny być poddane impregnacji zanurzeniowej (kąpiel drewna w impregnacie) przez 3-4 dni barwy ciemny brąz,
f) słupy nośne z belki drewnianej tzw. krawędziaka o grubości minimum 9,5 na 9,5 cm, krawędzie słupów powinny być frezowane
g) długość słupów do 250 cm,
h) tablica, o której mowa w pkt. 1 należy umieścić na blacie ze sklejki wodoodpornej o grubości minimum 6 mm i włożyć w mocne frezowane ramy o przekroju prostokątnym, ramy należy skręcić wkrętami i tak przygotowaną tablicę należy przymocować do słupa nośnego za pomocą wkrętów z zaokrąglonym łbem,
i) górna krawędź najwyżej położonej tablicy powinna znajdować się tuż pod dolną krawędzią daszku,
j) tabliczkę informacyjną o źródle finansowania projektu należy przybić do słupa nośnego na wysokości około 130 cm na poziomem terenu.

4. Montaż tablic w terenie
a) tablice wraz ze stelażami należy trwale umieścić w wyznaczonych miejscach (współrzędne lokalizacyjne w tabeli poniżej),
b) słupy nośne tablicy należy przykręcić do kotw mocujących osadzonych na fundamencie czterema śrubami M10, lub w przypadku pozycji 2 i 13 – 30 do istniejących kotw jeśli są w dobrym stanie,
c) w przypadku montażu na istniejących kotwach należy je oczyścić i pomalować farbą antykorozyjną,
d) kotwa mocująca w formie ceownika zwykłego 100x40x3 i długości nie mniejszej niż 80 cm, słup nośny z ceownikami należy zabetonować betonem klasy B20 na głębokość nie mniejszą niż 80 cm, należy tak wykonać montaż tablic aby zapewnić pełną stabilność tablic,
e) jeżeli w pobliżu miejsca lokalizacji tablic rosną drzewa lub krzewy, których gałęzie będą ograniczały widoczność tablic, wówczas należy przyciąć gałęzie zasłaniające tablice,
f) po zamontowaniu tablic w terenie, należy zajęty teren pod prace montażowe doprowadzić do stanu pierwotnego,
g) po zawarciu umowy Wykonawcy zostaną przekazane numery telefonów służbowych do wskazanych pracowników leśnictw odpowiedzialnych za poszczególne rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000,
h) Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego telefonicznego uzgodnienia ze wskazanymi pracownikami leśnictw terminu montażu tablic.

5.  Demontaż i utylizacja starych tablic i stelaży drewnianych
Dotyczy to pozycji 15 - 27 i 29 – 30 z tabeli poniżej
Termin realizacji zamówienia:
a) Do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedstawienie projektu graficznego tablic
b) Do 16 listopad 2026 realizacji umowy – wykonanie i montaż tablic w wyznaczonych lokalizacjach.
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	L.p.
	Forma Ochrony Przyrody
	Nazwa
	Lokalizacja
	Współrzędne
	Stelaż
	Uwagi

	1.
	Obszar Natura 2000
	Łąki koło Kasiny Wielkiej PLH120082
	Dz. ewid. nr 4288/2 Kasina Wielka, gm. Mszana Dolna, pow. limanowski
	49°42'26.9"N 20°07'34.5"E

	1 słup nośny
	Możliwość dojazdu drogą polną, obok pomnika pamięci żołnierzy 24 Pułku Ułanów


	2
	Obszar Natura 2000
	Ochotnica PLH120050
	Dz. ewid. nr 2470/1 Ochotnica Dolna, gm. Ochotnica Dolna, pow. nowotarski
	49°31'32.6"N 20°19'57.9"E

	2 słupy nośne
	Przy parkingu kościelnych- na skarpie. Dokładną lokalizację montażu tablicy wskaże Ksiądz Proboszcz Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego
w Ochotnicy Dolnej po uprzednim umówieniu terminu montażu tablicy


	3
	Rezerwat Przyrody
	Okopy Konfederackie
	Dz. ewid nr 294/6, obręb Muszynka, gm. Krynica-Zdrój, pow. nowosądeckim
	49°22'10.342"N 21°5'3.751"E

	1 słup nośny
	Dojazd drogą polną

	4
	
	
	
	49°22'5.262"N 21°5'9.777"E

	1 słup nośny
	

	5
	Rezerwat Przyrody
	Lubogoszcz
	Dz. ewid nr 10854/2, obręb Kasina Wielka, gm. Mszana Dolna, pow. limanowski
	49°42'47.8"N 20°06'12.1"E

	Istniejąca tablica – 2 słupy nośne
	W terenie istniejąca tablica dla obszaru Natura 2000 Lubogoszcz. Montaż na tym stelażu. Dojście szlakiem pieszym lub dojazd quadem lub samochodem terenowym. Po uprzednim kontakcie z leśniczym Leśnictwa Lubogoszcz

	6
	Rezerwat Przyrody
	Źródliska Wisłoki
	Obręb Radocyna, gmina Sękowa, pow. gorlicki
	-
	1 słup nośny
	Możliwy dojazd. Obok istniejące tablice dla Obszaru Natura 2000. Konkretne lokalizacje zostaną wskazane przez pracowników Nadleśnictwa Gorlice po uprzednim umówieniu terminu montażu tablic.

	7
	
	
	
	-
	1 słup nośny
	

	8
	Rezerwat Przyrody
	Panieńska Góra
	Obręb Wielka Wieś, gm. Wojnicz, pow. tarnowski
	-
	1 słup nośny
	Możliwy dojazd drogą leśną. Lokalizacja zostanie wskazana przez leśniczego Leśnictwa Melsztyn, po uprzednim kontakcie.

	9
	Rezerwat Przyrody
	Wilczy Grunt
	dz. ewid. nr 4138 Strzelce Wielkie, gm. Szczurowa 
	50°04'41.0″N 20°35'23.6″E
	1 słup nośny
	Nowa tablica, dojazd drogą leśną

	10
	
	
	
	50°04'37.4″N 20°35'39.9″E
	1 słup nośny
	Nowa tablica, dojazd drogą leśną

	11
	
	
	
	50°04'20.9″N 20°35'29.1″E
	1 słup nośny
	Nowa tablica, dojazd drogą leśną

	12
	
	
	
	50°04'33.6″N 20°35'14.0″E
	1 słup nośny
	Nowa tablica, dojazd drogą leśną

	13
	Obszar Natura 2000

	Puszcza Niepołomicka PLB120002

	dz. ewid. nr 2556/5, Wola Batorska, gm. Niepołomice
	50°01'55.9"N 20°16'37.1"E

	2 słupy nośne
	Przy drodze

	14
	
	
	dz. ewid. nr 1944 Kłaj, gm. Kłaj,
	50°02'08.3"N 20°19'12.8"E
	2 słupy nośne
	Obok leśniczówki Przyborów, przy parkingu

	15
	
	
	dz. ewid. nr 2095/1 Drwinia, gm.Drwinia
	50°05'04.3"N 20°21'24.7"E

	2 słupy nośne
	Do usunięcia istniejąca tablica, przy drodze

	16
	
	
	dz. ewid. nr 703 Ispina, gm.Drwinia
	50°06'42.4"N 20°22'40.3"E

	2 słupy nośne
	Do usunięcia istniejąca tablica, przy drodze

	17
	
	
	dz. ewid. nr 4126/5 Niepołomice, gm. Niepołomice
	50°01'21.9"N 20°14'03.7"E
	2 słupy nośne
	Do usunięcia istniejąca tablica, przy drodze

	18
	
	
	dz. ewid. nr 319/2 Szarów, gm. Kłaj
	50°00'10.9"N 20°16'02.8"E

	2 słupy nośne
	Do usunięcia istniejąca tablica, przy drodze

	19
	Rezerwat Przyrody
	Gibiel
	dz. ewid. nr 1917 Kłaj, gm. Kłaj,
	50°03'02.9"N 20°22'00.9"E

	2 słupy nośne
	Do usunięcia istniejące tablice, nowe tablice bliżej drogi, przy drodze

	20
	
	
	
	50°03'02.6"N 20°21'57.4"E

	2 słupy nośne
	

	21
	Rezerwat Przyrody
	Lipówka
	dz. ewid. nr 2099 Drwinia, gm. Drwinia
	50°05'30.6"N 20°22'08.3"E
	2 słupy nośne
	Do usunięcia istniejąca tablica, przy drodze

	22
	
	
	
	50°05'08.1"N 20°22'17.9"E

	2 słupy nośne
	

	23
	Rezerwat Przyrody
	Wiślisko Kobyle
	dz. ewid. nr 297 Ispina, gm. Drwinia
	50°06'11.8"N 20°21'31.9"E
	2 słupy nośne
	Do usunięcia istniejąca tablica, przy drodze

	24
	Rezerwat Przyrody
	Koło w Puszczy Niepołomickiej

	dz. ewid. nr 1763 Zabierzów Bocheński, gm. Niepołomice
	50°05'18.0"N 20°18'00.8"E
	2 słupy nośne
	Do usunięcia istniejąca tablica, przy drodze

	25
	Obszar Natura 2000
	Koło Grobli PLH120008

	dz. ewid. nr 1768/8 Zabierzów Bocheński, gm. Niepołomice
	50°04'41.9"N 20°18'07.8"E
	2 słupy nośne
	Do usunięcia istniejąca tablica, przy drodze

	26
	Rezerwat Przyrody
	Długosz Królewski

	dz. ewid. nr 1182 Stanisławice, gm. Bochnia
	50°00'04.6"N 20°21'21.3"E
	2 słupy nośne
	Do usunięcia istniejąca tablica, przy drodze

	27
	
	
	
	50°00'23.1"N 20°21'04.6"E
	2 słupy nośne
	Do usunięcia istniejąca tablica, przy drodze

	28
	
	
	
	50°00'25.6"N 20°21'18.6"E
	2 słupy nośne
	Nowa tablica, przy drodze

	29
	Obszar Natura 2000 
	Armeria PLH120091
	dz. ewid. nr 1618/124 Bolesław, gm. Bolesław, pow. olkuski
	50°16'53.9"N 19°28'57.8"E

	2 słupy nośne
	Do usunięcia istniejąca tablica, przy drodze

	30
	Obszar Natura 2000
	Pleszczotka PLH120092
	dz. ewid. nr 1618/77 Bolesław, gm. Bolesław, pow. olkuski
	50°17'29.7"N 19°28'32.6"E

	2 słupy nośne
	Do usunięcia istniejąca tablica, przy drodze


Dla pozycji 13 - 28 możliwy jest wjazd na teren Puszczy Niepołomickiej po uprzednim kontakcie z przedstawicielami Nadleśnictwa Niepołomice.
Podsumowanie:
	
	ilość
	Pozycje

	Stelaż o 1 słupie nośnym
	10
	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

	Stelaż o 2 słupach nośnych
	19
	2, 13 – 30

	Wydruk tablicy urzędowej
	1
	5

	Demontaż i utylizacja starych drewnianych tablic
	15
	15 – 27, 29 - 30
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