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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem niniejszego OPZ są wymagania dotyczące opracowania:
Geodezyjne pomiary wysokościowe odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Opolu.
Celem przedmiotu zamówienia jest wykonanie geodezyjnych pomiarów wysokościowych punktów kontrolnych zlokalizowanych na wybranych obiektach mostowych w celu pomiaru ich odkształceń i przemieszczeń.

2. Zakres usług objętych zamówieniem.

2.1 
Zakres usług objętych zamówieniem obejmuje:

2.1.1
pomiar wysokościowy przemieszczeń pionowych elementów konstrukcyjnych (podpór i ustrojów nośnych),

2.1.2 
uzupełnienie brakujących lub wymiana uszkodzonych punktów kontrolnych 
 osadzonych na obiekcie,

2.1.3
wymiana uszkodzonych lub założenie nowego punktu odniesienia
2.1.4
sporządzenie operatów geodezyjnych,

obiektów zlokalizowanych na sieci dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA Oddział w Opolu – w załączeniu poglądowy wykaz obiektów przewidzianych do wykonania pomiarów geodezyjnych w okresie obowiązywania umowy.
2.2 Pomiary geodezyjne zlecane będą sukcesywnie w trakcie obowiązywania Umowy, stosownie do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych Wykonawcy e-mailem.

3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
a także z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii.

3.1. Celownik - zastabilizowane urządzenie pomocnicze wskazujące miejsce celowania lunetą teodolitu lub aliniometru w postaci metalowych lub plastikowych sygnałów
3.2. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, 
a w przypadkach mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia, mierzona w osi jezdni drogowej.
3.3. Dylatacja (szczelina dylatacyjna) - odstęp pomiędzy elementami konstrukcji pozwalający na swobodne odkształcanie się tych elementów,
3.4. Dźwigar - element konstrukcyjny ustroju nośnego przenoszący na podpory  obciążenia.
3.5. Filar - podpora pośrednia przenosząca obciążenia z ustroju nośnego na fundament.
3.6. Konstrukcja oporowa - budowla, utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. Funkcje konstrukcji oporowych mogą spełniać: mury kamienne, ceglane, betonowe, żelbetowe, ściany z gruntu zbrojonego, ściany z prefabrykatów żelbetowych, konstrukcje oporowe quasi skrzyniowe itp.
3.7. Księga obiektu mostowego - prowadzona dla obiektu księga, zawierająca następujące dane:
3.7.1 informacje identyfikacyjne obejmujące dane użytkowe i techniczne                        o obiekcie, 
3.7.2 informacje historyczne,
3.7.3 informacje eksploatacyjne np. ograniczenia nośności i ruchu
3.7.4 ocenę przydatności eksploatacyjnej obejmującą opisy badań konstrukcji, wyniki badań odkształceń i przemieszczeń, przeglądów technicznych i rewizji konstrukcji stalowej,
3.7.5 informacje hydrologiczne,
3.7.6 szkic obiektu z jego zasadniczymi wymiarami,
3.7.7 wpisy dotyczące remontów.

3.8. Łożysko - konstrukcja, której zadaniem jest przeniesienie sił z przęsła na podporę, umożliwiająca jednocześnie obroty przekrojów podporowych przęsła i ewentualnie przemieszczenia przęsła w płaszczyźnie podparcia.

3.9. Odkształcenie obiektu - zmiana kształtu lub objętości albo zmiana kształtu                    i objętości obiektu powodująca zmiany wzajemnych odległości jego punktów.
3.10. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
3.11. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
3.12. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń I odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych.
3.13. Podpora - filar lub przyczółek.
3.14. Pomiar okresowy - pomiar tych samych wielkości wykonywany co pewien okres czasu w celu wyznaczenia zmian tych wielkości.
3.15. Pomiar wyjściowy - pierwszy pomiar okresowy, z którego wynikami porównuje się wyniki następujących po nim pomiarów okresowych.
3.16. Przemieszczenie obiektu - zmiana położenia obiektu polegająca na przesunięciu, albo obrocie lub przesunięciu i obrocie, przy której wzajemne odległości wszystkich punktów obiektu nie ulegają zmianie.
3.17. Przemieszczenie punktu - wielkość opisująca w funkcji czasu zmianę położenia punktu w przestrzeni, zdefiniowana przyjętym układem odniesienia.
3.18. Przęsło - część ustroju nośnego wraz z pomostem, znajdująca się między osiami sąsiednich podpór.
3.19. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór
3.20. Punkty kontrolowane - punkty sieci kontrolnej zasygnalizowane na powierzchni obiektu, których położenie jest wyznaczane okresowo w celu wyznaczenia odkształceń  i przemieszczeń tego obiektu.
3.21. Punkty odniesienia - punkty sieci kontrolnej umożliwiające wyznaczenie przemieszczeń punktów kontrolowanych w układzie odniesienia oraz wyznaczające położenie tego układu.
3.22. Punkty pomiaru temperatury - wybrane punkty zlokalizowane w przestrzeni badanego obiektu, w których prowadzone są pomiary temperatury dostarczające informacji ułatwiających Interpretację wyników pomiarów odkształceń                                   i przemieszczeń.
3.23. Reper - zasadniczy element znaku wysokościowego lub samodzielny znak wysokościowy (np. reper ścienny) wykonany najczęściej z metalu i mający jednoznacznie określony charakterystyczny punkt, którego wysokość jest wyznaczona.
3.24. Sieć kontrolna (sieć obserwacyjna) - zespół punktów odniesienia i punktów kontrolowanych powiązanych ze sobą okresowo mierzonymi wielkościami                      w sposób umożliwiający wyznaczenie odkształceń i przemieszczeń obiektu.
3.25. Skrzydełko (skrzydło) - część przyczółka spełniająca rolę konstrukcji oporowej                         w stosunku do nasypu drogowego na dojeździe do obiektu.
3.26. Stanowisko pomiarowo-kontrolne - miejsce przeznaczone do wykonania okresowych pomiarów służących do wyznaczania odkształceń lub przemieszczeń, zaopatrzone w urządzenie ustawcze przyrządu mierniczego lub zainstalowany na stałe przyrząd mierniczy.
3.27. Szerokość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju nośnego wraz z pomostem.
3.28. Ustrój nośny (niosący) - główny element konstrukcyjny obiektu przenoszący wszelkie obciążenia na łożyska.

4. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy.

4.1. Odpowiedzialność Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodności ich wykonania                               z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz wymaganiami Zamawiającego. Niniejszy OPZ oraz inne dodatkowe dokumenty są istotnymi elementami zamówienia i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest równie wiążące, jak gdyby występowało we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek błędów lub braków w dokumentach Zamawiającego na swoją korzyść. W przypadku wykrycia błędów Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne korekty i uzupełnienia. 

4.2. Ochrona własności.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W razie spowodowania szkód w trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia lub wypłaty stosownego odszkodowania. Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż był przed powstaniem szkody.
4.3. Bezpieczeństwo wykonywanych prac.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace prowadzone na drogach publicznych. Przyjmuje się, że koszty związane z bezpieczeństwem oraz ochroną życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę umowną. 

4.4. Wewnętrzna kontrola jakości prac.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na wszystkich etapach wykonywanych prac wewnętrzne kontrole jakości. Kontrolę należy zorganizować tak, aby na bieżąco eliminować nieprawidłowości i zapobiegać przenoszeniu błędów na dalsze etapy prac. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę (obie osoby wymienione w ofercie). Jeżeli w wyniku kontroli końcowej Zamawiający stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych czynności, Wykonawca wykona te czynności we własnym zakresie i na swój koszt.
4.5. Kontrola wykonanych prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli poprawności wykonania prac oraz do oceny zgodności ich wykonania z warunkami podanymi w niniejszym OPZ.

4.6. Odbiór prac.

Odbioru poszczególnych raportów z pomiarów geodezyjnych dokonuje Zamawiający w swojej siedzibie. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że konieczne jest dokonanie poprawek lub uzupełnień w odbieranej dokumentacji, przerywa czynności odbioru, określając jego kolejny termin. Dokumentami stanowiącymi podstawę odbioru prac będą:

4.6.1. Raport z pomiarów geodezyjnych,
4.6.2. Protokół zdawczo-odbiorczy.

4.6.3. Pomiar geodezyjny w obowiązującym układzie współrzędnych,

4.6.4. Pomiar geodezyjny w globalnym WGS84

Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury.
5. Wymagania dotyczące osób realizujących przedmiot zamówienia.
Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w trakcie realizacji usług następujących osób:
5.1. Geodeta – 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie 4  
(geodezyjna obsługa inwestycji),
5.2. Geodeta – 1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia geodezyjne w zakresie 1                          
(geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne 
i inwentaryzacyjne).

Poprzez uprawnienia geodezyjne rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne                     i kartograficzne.

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu pomiarów odkształceń obiektów mostowych. Zamawiający wymaga wykazania, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wykonał pomiary odkształceń dla co najmniej 3 obiektów mostowych. Za spełnienie warunku uznaje się wykonanie minimum jednego cyklu pomiarowego dla każdego z wykazywanych obiektów.

6. Materiały i sprzęt.

6.1. Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spełniać wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych,                            a ewentualne odstępstwa należy uzgadniać z Zamawiającym.
6.2. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli                             na osiągnięcie wymaganych dokładności zarówno przy pracach pomiarowych, jak                   i przy opracowaniach obliczeniowych i kartograficznych. Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w przepisach obowiązujących w geodezji i kartografii, ale jednocześnie nie gorsze niż określone w niniejszym OPZ. Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznych i okresowo sprawdzany.
6.3. Przy wykonywaniu  prac pomiarowych należy zastosować sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych:
6.3.1. Niwelator precyzyjny o dokładności pomiaru 0,3 mm/km,
6.3.2. Łaty precyzyjne inwarowe jednoczęściowe
6.4. Materiały do prac polowych: 
6.4.1. Znaki naziemne – słupki betonowe, kamienne i inne
6.4.2. Znaki podziemne – płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,
6.4.3. Znaki wysokościowe – głowice metalowe,
6.4.4. Znaki pomocnicze – rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

6.5. W celu ustalenia rodzaju znaków dla osnów poziomych i wysokościowych należy korzystać odpowiednio z Instrukcji geodezyjnych. Słupy obserwacyjne powinny posiadać wymiary dostosowane do metody pomiarów oraz rodzaju gruntów,                       w których będą stabilizowane.
6.6. Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary dostosowane do potrzeb.

7. Wykonanie prac.

7.1. Dokładność pomiarów.

Dokładność pomiarów służących do wyznaczania wysokościowych przemieszczeń i odkształceń określona granicznym błędem wyznaczania przemieszczeń pionowych powinna wynosić                       +/- 0,7 mm.
7.1.1 Instrumenty pomiarowe do pomiarów wysokościowych przemieszczeń 
i odkształceń powinny być sprawdzone w odpowiednich procedurach 
z odpowiednią do precyzji instrumentu dokładnością i posiadać aktualne świadectwo atestacji (ważne 1 rok).

7.1.2.
Średni błąd niwelacji na jedno stanowisko niwelatora wyznaczonego 
z niezamknięć obwodnic niwelacyjnych – m0 ≤± 0,15mm.
7.1.3
Sprzęt pomocniczy taki jak: „kulki centrujące” służące do precyzyjnego powiązania instrumentów geodezyjnych z płytą stalową na punkcie odniesienia o dokładności centrowania 0,2mm.

7.1.4
Wyznaczenie przemieszczeń pionowych należy wykonać zgodnie z teorią wyrównania ścisłego sieci geodezyjnej z zastosowaniem metody najmniejszych kwadratów. Niezbędne jest przeprowadzenie analizy stałości punktów odniesienia przed wyznaczeniem wartości przemieszczeń.
7.2. Prace przygotowawcze.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania oraz szczegółowymi zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego.

7.3. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien zapoznać się z informacjami o położeniu punktów odniesienia, stanowiskach pomiarowo-kontrolnych, punktach kontrolnych oraz                         ze szczegółowymi danymi z wcześniej wykonanych pomiarów geodezyjnych na obiektach.                     W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający udostępni posiadane pomiary geodezyjne.

7.4. Analiza zebranych materiałów.

Przy analizie i ocenie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na następujące czynniki:
7.4.1. Metody raz wyniki poprzednich prac związanych z pomiarami przemieszczeń,
7.4.2.Możliwości skorzystania z istniejącej sieci kontrolnej lub z punktów wykorzystywanych w pracach realizacyjnych i powykonawczych.

7.5. Wywiad terenowy.

Zaleca się aby prace związane z pomiarami odkształceń i przemieszczeń były poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu:

7.5.1. Zapoznanie się z obiektem,
7.5.2. Odszukanie punktów istniejącej sieci kontrolnej, tj. punktów odniesienia                                     i punktów kontrolowanych,
7.5.3. Ustalenie ich stanu technicznego oraz aktualizację opisów topograficznych,
7.5.4. Określenie zasięgu i rozmiaru usług towarzyszących
7.6 Prace polowe.

7.6.1 Stabilizacja i zabezpieczenie punktów odniesienia

Punkty odniesienia powinny być zastabilizowane znakami geodezyjnymi zapewniającymi ich stałość. Znaki powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem. Głowice stabilizowanych punktów odniesienia muszą być posadowione minimum 60 cm poniżej powierzchni gruntu
 i zabezpieczone przed korozją. Dla każdego punktu powinien być sporządzony opis topograficzny. Zaleca się określić współrzędne tych punktów w państwowym systemie odniesień przestrzennych poprzez nawiązanie jednopunktowe. 
Punkty odniesienia należy lokalizować w miejscach ograniczających ryzyko ich zniszczenia lub przemieszczenia. Punkty narażone na uszkodzenia mechaniczne należy zabezpieczyć poprzez wykonanie trwałych elementów ochronnych (np. rur osłonowych, studzienek geodezyjnych lub innych rozwiązań równoważnych). Konstrukcja zabezpieczenia nie może utrudniać wykonywania pomiarów, wpływać na stateczność punktu odniesienia, ani utrudniać wykonywanie prac utrzymaniowych pasa drogi np. koszenia. Położenie punktów powinno zostać oznaczone                      w terenie w sposób umożliwiający ich łatwe odszukanie podczas kolejnych kampanii pomiarowych.
7.6.2.  Stabilizacja i zabezpieczenie punktów kontrolowanych
Jeśli przy obiekcie nie ma, nie zostały one zastabilizowane, punkty kontrolne wówczas należy to zrobić przed rozpoczęciem pierwszych prac związanych z pomiarami odkształceń 
i przemieszczeń, zwracając uwagę na trwałą ich stabilizację i zabezpieczenie,                          a w szczególności na ich wodoszczelne osadzenie.

Celowniki, a także repery powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych                           i kwasoodpornych. Oznaczenie i położenie każdego punktu kontrolowanego powinno być szczegółowo opisane (opis topograficzny), tak, aby w każdej chwili można było punkty te odszukać.

7.6.3 Instalacja punktu pomiarowego.
Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Zamawiającym lokalizację punktów odniesienia.

Wszelkie prace montażowe należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geodety (IV zakres uprawnień- geodezja inwestycyjna).

Podczas wykonywania otworów (instalacja reperów ziemnych, słupów pomiarowych)  wymagane jest prowadzenie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z obowiązującymi normami.
Po wykonaniu i ustabilizowaniu punktu pomiarowego należy wykonać :
· Pomiar geodezyjny w obowiązującym układzie współrzędnych,

· Pomiar geodezyjny w globalnym WGS84,

· Sporządzić opis topograficzny lokalizacji punktów zarówno dla punktów nowozakładanych, odtwarzanych i adoptowanych,
· Punkty odniesienia należy nawiązać do punktów państwowej podstawowej lub szczegółowej osnowy wysokościowej metodą niwelacji precyzyjnej. Należy zapewnić wyznaczenie rzędnych punktów odniesienia z błędem nie większym niż ±1 mm.

· Należy wykonać pomiar wyjściowy tzw. „0”

7.6.3. Technologia pomiaru

Wykonawca opracuje technologię pomiaru zapewniającą uzyskanie ustalonych dokładności. Opracowana technologia powinna uwzględniać rodzaj i wielkość obiektu. Pomiary kontrolne na obiektach należy wykonywać w dni pochmurne w warunkach dobrej widoczności przy temperaturze od 0oC do +25oC przy wietrze o prędkości mniejszej niż 6 m/s. Należy każdorazowo wykonywać pomiary temperatury otoczenia przed i po pomiarach geodezyjnych. Jako punkty pośrednie    w trakcie pomiaru należy używać sferycznych trzpieni klinów lub żabek niwelacyjnych. Pomiar metodą niwelacji geometrycznej należy wykonać na każdym stanowisku dwukrotnie ze zmianą wysokości osi celowej według schematu:
wstecz, w przód – zmiana wysokości – w przód, wstecz.

Różnica między wynikami tych pomiarów nie może przekroczyć 0,00018 m przy długości celowej do 20 m i 0,00024 m przy długości celowej powyżej 20 m, z zachowaniem warunku, że odległość między instrumentem, a mierzonym punktem nie przekracza 50 m.
7.7. Prace kameralne.

7.7.1. Opracowanie wyników pomiarów 
Sieć kontrolną należy wyrównać metodami ścisłymi, a opracowane wyniki (wyznaczone współrzędne, ugięcia, przemieszczenia itp.) muszą posiadać ocenę dokładnościową. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania geodezyjnej interpretacji wyników pomiarów. Interpretacja ta powinna obejmować następujące zagadnienia: 

7.7.1.1.obliczenie błędu średniego pojedynczego spostrzeżenia, 
7.7.1.2. obliczenie błędów średnich wyznaczenia punktów kontrolowanych oraz identyfikację punktów najlepiej i najgorzej wyznaczonych pod względem dokładności pomiaru
7.7.1.3. określenie trendu czasowego odkształceń i przemieszczeń dla wybranych punktów sieci kontrolnej, 
7.7.1.4. sformułowanie wniosków odnośnie ewentualnych zmian w zakresie konstrukcji znaków i sieci kontrolnej. 

W sprawozdaniu technicznym podać należy informacje o punktach przyjmowanych wcześniej za stałe, a które aktualnie utraciły cechy stałości, o punktach wznawianych w związku z ich uszkodzeniem, o punktach nowych, (zagęszczających sieć), wreszcie, o wynikających z tych okoliczności sugestiach, co do kształtu sieci kontrolnej i sposobie prowadzenia kolejnych pomiarów okresowych. 

7.8. Skompletowanie dokumentacji dla Zamawiającego 
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów do odbioru prac i powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona
w odpowiednich teczkach, z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 

W zależności od sposobu i techniki wykonania prac należy skompletować następujące materiały: 

7.8.1. sprawozdanie techniczne z wykonanych pomiarów i obliczeń,
7.8.2. określenie przedmiotu i zakresu pomiaru, 
7.8.3. projekt sieci kontrolnej i technologię pomiaru, 
7.8.4. szkice przeglądowe sieci kontrolnej, 
7.8.5. wykazy współrzędnych i wysokości punktów sieci kontrolnej,
7.8.6. opisy topograficzne punktów odniesienia, punktów kontrolowanych i punktów pomiaru temperatury, 
7.8.7. wyniki danego pomiaru okresowego, z informacjami o warunkach towarzyszących mających znaczenie dla interpretacji tych wyników, między innymi wyniki pomiarów temperatury, 
7.8.8. zestawienie wyznaczonych odkształceń i przemieszczeń, zawierające kompletne wyniki końcowe ze wszystkich pomiarów okresowych oraz graficzną ilustrację wyników, 
7.8.9. rzędne reperów wraz z ich numerami Wykonawca naniesie na szkice widoku obiektu z góry i na szkicach widoków bocznych obiektów sporządzonych z obu stron, a w przypadku potrzeby na szkicach widoków podpór np. dla podpór słupowych, 
7.8.10. Geodezyjną interpretację wyników. 

Operat techniczny prac niwelacyjnych na każdy obiekt mostowy osobno powinien być opracowany w 1 egzemplarzu i w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, a wszystkie tabele wchodzące w skład operatów dodatkowo w formie plików edytowalnych w formacie programu EXCEL. 

7.9. Wyznaczanie punktów wysokościowych.

Wszystkie punkty wysokościowe i repery muszą być nawiązane do reperów państwowych. Wykonawca powinien założyć nowe punkty wysokościowe, ustalić ich wysokość  w stosunku do reperów państwowych. Punkty wysokościowe należy umieścić poza granicami obiektu                     w miejscach dostępnych, nie ulegających zniszczeniu. Po założeniu nowych punktów wysokościowych Wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą.

8. BHP w trakcie wykonywania pomiarów.

Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby uczestniczące w pomiarach po stronie Wykonawcy.

Osoby wykonujące prace muszą mieć aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości. 

Urządzenia wysięgnikowe muszą być sprawne technicznie, posiadać wymagane badania okresowe i eksploatacyjne, ich obsługa będzie zapewniona przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia. 

W czasie wykonywania czynności w pobliżu linii kolejowych wymaga się ścisłego przestrzegania zaleceń i uzgodnień wydanych przez zarządców tych linii. 

9. OBMIAR PRAC 

9.1 Jednostki obmiarowe 
Przy pomiarach wysokościowych odkształceń i przemieszczeń przyjmuje się następujące jednostki: jeden punkt. 
10. ODBIÓR PRAC 
10.1.  Zasady odbioru 

Odbioru prac geodezyjnych pomiarów odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu zakończenia prac przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

10.2. Dokumenty do odbioru prac 

Dokumentami stanowiącymi podstawę do odbioru prac są: zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu etapu lub całości prac, skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego. 

11. Termin wykonania usługi. 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na wykonanie pomiarów geodezyjnych zgodnie                       z niniejszym OPZ na okres 36 miesięcy  od dnia podpisania umowy.
Wykonanie geodezyjnych pomiarów punktów kontrolnych na danych obiekcie mostowym wraz                             z kompletnym opracowaniem wyników będzie poprzedzone pisemnym zleceniem                                   od Zamawiającego. W przedmiotowym zleceniu Zamawiający wskaże obiekt mostowy do przeprowadzenia pomiarów wraz z terminem realizacji. 
12. Warunki płatności.

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w Formularzy ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania zamówienia i obejmują w szczególności:

1) Koszty materiałów wraz z kosztami zakupu,
2) Koszty dojazdu, transportu i sprzętu,
3) Koszty pośrednie (w tym m.in. koszty ośrodka dokumentacji, koszty odszkodowań               za zniszczenia, koszty związane z zabezpieczeniem i bhp),
4) Koszty wykonania ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych,
5) Koszty wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,
6) Prace pomiarowe,
7) Opracowanie wyników,
8) Przygotowanie dokumentacji z pomiarów,
9) Przygotowanie wersji elektronicznej dokumentacji,
10) Koszty innych czynności niewymienionych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą ilość pomierzonych punktów na wskazanym przez Zamawiającego obiekcie mostowym. 
13.  Oferta.

Formularz ofertowy należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatopole@gddkia.gov.pl                                   i do wiadomości rsniegon@gddkia.gov.pl.
Oferta powinna być przygotowana na załączonym formularzu ofertowym. 
Termin składania ofert: 28.07.2026r. do godziny 13:30.
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