Specyfikacja techniczna (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Dostawa wraz z montażem regałów metalowych do pomieszczeń piwnicznych budynku biurowego GDDKiA Oddziału w Kielcach przy ul. Paderewskiego 43 / 45 ”.

Specyfikacja regałów:

- wymiar poszczególnego regału (H\*S\*G) 2000 \* 940 \* 500 [mm],

- stalowe nogi jednolite na całej wysokości gr. min. 1, 75 mm,

- nogi o wym. min. 35 \* 35 [mm] zakończone zatyczką ochronną,

- możliwość regulacji półek co ~ 35 mm,

- półki blacha stalowa gr. min. 1 mm.

- półka montowana do nóg na 8 śrub,

- każdy regał wyposażony w 5 półek,

- półki po zamontowaniu w regale w odstępie od siebie osiowo 48 cm (45 cm załadunek)

- nośność regału minimum 80 kg na półkę,



- regały malowane proszkowo kolor Szary RAL 7035,

- regały skręcone ze sobą (poszczególne moduły) na śruby M5


Zestawienie ilości:


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp: | Lokalizacja | Ilość sztuk |
| 1. | Piwnica Nr 1. | 12 |
| 2. | Piwnica Nr 3. | 9 |
| 3. | Piwnica Nr 10. | 16 |
| 4. | Piwnica Nr 11. | 11 |
| 5. | Piwnica Nr 14. | 14 |
| Razem: | | **62** |

Proponowane ustawienie regałów w piwnicy:


** Piwnica Nr 1 Piwnica Nr 3**

**Piwnica Nr 10 Piwnica Nr 11**

****

****

**Piwnica Nr 12**

****

**Dokumentacja fotograficzna:**

W celu zachowania estetyki wnętrz proponuje się, aby dostarczone regały metalowe były wykonane w takiej samej: technologii, detalach jak regały znajdujące się już na wyposażeniu części pomieszczeń piwnicznych Oddziału GDDKiA w Kielcach.

Regały znajdujące się obecnie na wyposażeniu Oddziału (zdjęcie poglądowe).

**Uwagi ogólne:**

- Zadziory i ostre krawędzie przy regałach niedopuszczalne.

- Podane wymiary są orientacyjne dopuszcza się tolerancję wymiaru + / - 40 mm, należy

jednak wziąć pod uwagę wymiar pomieszczenia, wyposażenie danej piwnicy w instalacje

(grzejniki, rury c.o.) oraz ilość założonych przez Zamawiającego regałów w dostawie.

- Regały przeznaczone będą do składowania dokumentacji w paczkach.

Orientacyjny wymiar 1 paczki (G\*S\*H) 52-40 / 34-30 / 36-42 cm.

- W cenie regałów Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie włącznie

z kosztami transportu, zmontowaniem i ustawieniem regałów w wyznaczonych

pomieszczeniach.

- W celu wykonania dokładnych pomiarów, ustalenia szczegółów przed przystąpieniem

do realizacji przedmiotu Zamówienia Zamawiający zaleca wizję lokalną.

- Regały muszą być fabrycznie nowe, skręcone i przygotowane do użytkowania.

- Wymagany okres gwarancji na dostarczone meble wynosi 36 miesięcy licząc od dnia

podpisania protokołu odbioru regałów.

- W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposażenia w pomieszczeniach Zamawiający

ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń w zakresie jakości, kompletności

dostarczanych regałów.

- Prace montażowe prowadzone będą w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym w

sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem biura (od 800 – 1500 )