SA.270.11.2026                                                                                                                    Załącznik nr 1 do Zaproszenia
SA.270.11.2026                                                                                        Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2; 58-372 Boguszów-Gorce  
OFERTA

Ja (My), niżej podpisany(-ni) _____________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

_____________________________________________________________________________________________________________________

(pełna nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________________________________________________________________

 (adres siedziby wykonawcy)

zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym ______________________________________________________________________________________________________________________
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ______________________________________________ wysokość kapitału zakładowego ____________________________________________________________*

lub wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*

NIP _______________________________________, 
REGON _____________________________________

e-mail: _______________________________________________________________________________
W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert, prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 2 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych z dnia 11.01.2021 r. w sprawie planowania i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Nadleśnictwie Wałbrzych oraz zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, dla zamówienia pn. „Prace naprawcze związane z usuwaniem szkód powodziowych i przywróceniem funkcjonalności obiektów infrastrukturalnych znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych”, składam (-my) niniejszym ofertę:  
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w Zaproszeniu, za cenę:
 ______________________________________    zł brutto,
1A. Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1 powyżej, wynika z poniższego Kosztorysu Ofertowego i stanowi sumę wartości całkowitych brutto za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia:
	Lp.
	Obiekt

Zakres robót
	Jedn. Miary
	Ilość
	cena netto w zł
	Stawka podatku VAT
	cena
brutto w zł (kol. 5+6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Zbiornik Z03/4 Cysterska Woda nr inw. 225/1743, nr obiektu w projekcie 4.805.38.56.c:
· roboty przy grobli bocznej zbiornika powyżej lustra wody, polegające na uzupełnieniu niewielkiej wyrwy gruntem spoistym nie zawierającym gliny, wraz z zagęszczeniem warstwami po 30cm – 1,46m3,

· usunięciu z czaszy zbiornika materiału ziemnego pochodzącego z miejsca, w którym powstała wyrwa – 2,40m3.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	2
	Zbiornik Z03/4 Cysterska Woda nr inw. 225/1741, nr obiektu w projekcie 4.805.36.56.d:
· wykonanie nowej palisady z drewna modrzewiowego okrągłego o średnicy 15cm i długości bali 1,20m, na łącznej długości 5,30m, w miejscu palisady uszkodzonej,

· usunięcie z czaszy zbiornika naniesionego rumoszu wraz z wywozem urobku,

· odmulenie doprowadzalnika wraz z wywozem urobku,

· uzupełnienie wymytego dna potoku w obrębie doprowadzalnika oraz poniżej odtwarzanej palisady rumoszem usuniętym z czaszy zbiornika, do poziomu umożliwiającego zasilanie zbiornika w wodę za pomocą odmulonego uprzednio doprowadzalnika i podparcia palisady,

· odtworzenie punktowe umocnienia dna i skarp potoku narzutem kamiennym.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	3
	Zbiornik Z02/3 Odlot Sikorek nr inw. 225/1733, nr obiektu w projekcie 2.805.23.93.a:
· odtworzenie punktowe grobli zbiornika osadnikowego polegające na uzupełnieniu wyrw gruntem spoistym nie zawierającym gliny, wraz z zagęszczeniem warstwami po 30cm, humusowaniu i obsianiu trawą odtworzonych fragmentów grobli,

· usunięcie całego osadu ze zbiornika osadnikowego, w tym materiału z oberwanych fragmentów grobli,

· uzupełnienie spoin bruku kamiennego doprowadzalnika po uprzednim oczyszczeniu spoinowanych miejsc.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	4
	Przepust P03/8 Cysterska Woda nr inw. 220/1744, nr obiektu w projekcie 4.805.33.67_120:
· uzupełnienie wymycia dna potoku poniżej palisady podtrzymującej umocnienie dna wykonane z kamienia.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	5
	Przepust P02/6 Odlot Sikorek nr inw. 220/1731, nr obiektu w projekcie 2.805.18.91.a:
· usunięcie naniesionego rumoszu i błota z rozlewiska od strony wylotu z przepustu (odsłonięcie narzutu kamiennego).
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	6
	Przepust P02/5 Odlot Sikorek nr inw. 220/1735, nr obiektu w projekcie 2.805.17.90.c:
· odtworzenie fragmentu narzutu kamiennego układanego na betonie od strony wlotu do przepustu – 1,60m2,

· odtworzenie fragmentu umocnienia kamiennego dna potoku od strony wylotu wraz z uzupełnieniem geowłókniny – 9,52m2.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	7
	Przepust P02/4 Odlot Sikorek nr inw. 220/1734, nr obiektu w projekcie 2.805.16.87_90:
· odtworzenie fragmentu umocnienia kamiennego dna potoku od strony wylotu wraz z uzupełnieniem geowłókniny – 6,82m2,

· odtworzenie fragmentu brukowania skrzydełka przepustu od strony wlotu – 0,66m2,

· uzupełnienie wymycia w skarpie za prawym skrzydełkiem przepustu od strony wlotu – 0,18m3. 
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	8
	Bród B03/12 Cysterska Woda nr inw. 224/1752, nr obiektu w projekcie 4.805.31.119_120:
· odmulenie płyty brodu poprzez usunięcie naniesionego rumoszu – 2,5m3.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	9
	Bród B03/11 Cysterska Woda nr inw. 224/1751, nr obiektu w projekcie 4.805.30.119.d:
· uzupełnienie nawierzchni najazdu na bród z tłucznia 0-31,5 mm z zagęszczeniem – 0,25m3,
· uzupełnienie wymytego dna cieku do rzędnej, na której wykonano bystrze kamienne i podparcie bystrza kamiennego na odcinku o dł. 3,0m,

· odtworzenie podparcia bystrza kamiennego z kamienia łamanego fr. 100-400 mm, gr. warstwy 0,50m na odcinku o dł. 1,0m,

· odtworzenie bystrza kamiennego za płytą brodu z kamienia o wymiarach powyżej 0,50m na odcinku o dł. 1,0m i sz. 1,0m.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	10
	Bród B03/10 Cysterska Woda nr inw. 224/1750, nr obiektu w projekcie 4.805.29.67.b:
· usunięcie z płyty brodu naniesionego rumoszu wraz z przerzutem – 1,4m3,

· uzupełnienie nawierzchni najazdu na bród z tłucznia 0-63mm (uzupełnienie w geokracie) – 0,36m3,

· uzupełnienie nawierzchni najazdu na bród z tłucznia 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem – 1,44m3.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	11
	Bród B03/9 Cysterska Woda nr inw. 224/1749, nr obiektu w projekcie 4.805.28.66_117:
· usunięcie z płyty brodu naniesionego rumoszu wraz z przerzutem – 2,8m3,

· uzupełnienie nawierzchni najazdu na bród z tłucznia 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem – 0,76m3.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	12
	Bród B03/8 Cysterska Woda nr inw. 224/1748, nr obiektu w projekcie 4.805.27.66_116:
· naprawa (przełożenie) fragmentu gurtu kamiennego płyty brodu wykonanego z kamienia budowlanego 0,20m x 0,20m x x0,40m na odcinku o dł. 1,5m,

· odtworzenie bystrza kamiennego z kamienia powyżej 130-200mm, za płytą brodu wg rzędnej określonej w projekcie, o powierzchni 4,65m3,

· odtworzenie umocnienia kamiennego (podparcia bystrza) z kamienia łamanego fr. 100-400mm – 2,42m3.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	13
	Bród B03/7 Cysterska Woda nr inw. 224/1746, nr obiektu w projekcie 4.805.25.65_116:
· naprawa (przełożenie) bruku na fragmencie płyty brodu wraz z fragmentem gurtu kamiennego płyty brodu wykonanego z kamienia budowlanego 0,20m x 0,20m x 0,40m – 1,44m2,

· odtworzenie bystrza kamiennego z kamienia powyżej 130-200mm, za płytą brodu wg rzędnej określonej w projekcie, o powierzchni 5,18m3,

· odtworzenie umocnienia kamiennego (podparcia bystrza) z kamienia łamanego fr. 100-400mm – 4,35m3.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	14
	Bród B03/6 Cysterska Woda nr inw. 224/1747, nr obiektu w projekcie 4.805.26.66_116:
· usunięcie z płyty brodu naniesionego rumoszu wraz z przerzutem – 0,7m3,

· uzupełnienie nawierzchni najazdu na bród z tłucznia 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem – 0,29m3.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	15
	Bród B02/3 Odlot Sikorek nr inw. 224/1728, nr obiektu w projekcie 2.805.13.74_75:
· uzupełnienie nawierzchni najazdu na bród z tłucznia 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem – 5,76m3
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	16
	Bród B02/2 Odlot Sikorek nr inw. 224/1730, nr obiektu w projekcie 2.805.15.75_93:
· przełożenie bruku na płycie brodu po uprzednim uzupełnieniu warstw podbudowy do wysokości rzędnej określonej w projekcie – 7,5m2,

· uzupełnienie ubytków w dnie potoku za palisadą drewnianą podtrzymującą bystrze kamienne za płytą brodu, oraz ubytków w skarpie przy użyciu zwietrzeliny skalnej – 10,31m3.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	17
	Mostek M03/2 Potok Chwaliszówka nr inw. 223/1738, nr obiektu w projekcie 4.805.35.55_64:
· uzupełnienie wyrwy na lewym brzegu przed mostem (odsłonięta kaszyca) przy użyciu zwietrzeliny skalnej – 13,65m3,

· ułożenie narzutu kamiennego z kruszywa fr. 150-300mm, grubość warstwy 0,35m na geowłókninie poniżej palisady drewnianej za mostem – 5,25m3.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	18
	Zbiornik Z01/1 Azaliowe Marzenie nr inw. 225/1783, nr obiektu w projekcie 1.805.11.26.acd:
· uzupełnienie fragmentu brzegu doprowadzalnika przy użyciu zwietrzeliny skalnej – 5,25m3,

· uzupełnienie narzutu kamiennego z kamienia hydrotechnicznego fr. 130-200mm gr. warstwy 0,30m – 3,15m3.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	19
	Zbiornik U Adasia i Jędrzeja nr inw. 225/1720:
· wykonanie warstwy wyrównawczej dna odprowadzalnika pod uzupełnienie umocnienia kamiennego na odcinku dł. 10,8m i szerokości 0,80m, śr. grubość warstwy 0,4m po zagęszczeniu, z wykorzystaniem zwietrzeliny skalnej,

· uzupełnienie umocnienia kamiennego odprowadzalnika z kamienia fr. min. 200mm na odcinku dł. 10,8m, szerokości w dnie 0,80m, szerokości w koronie 1,70m (nachylenie skarp 1:1)
	
	
	
	23%
	

	20
	Droga leśna w Leśnictwie Biały Kamień nr inw. 220/213:

· uzupełnienie kolein kruszywem frakcji 0-31,5mm wraz z zagęszczeniem – 25,06m3,

· zagęszczenie rozsegregowanej nawierzchni drogi wykonanej z kruszywa fr. 0-31,5mm na powierzchni 59,60m2.
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	21
	Zbiornik małej retencji z funkcją ppoż. nr inw. 225/879:
· Ułożenie bruku kamiennego z kamienia łamanego warstwa 20cm na betonie C25/30 w ilości 1,20m2,

· Wykonanie narzutu z kamienia łamanego układanego na betonie C20/25 w ilości 3,60m3,

· Uzupełnienie narzutu z kamienia łamanego na bystrzu w ilości 2,0m3
	Kpl.
	1
	
	23%
	

	Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia


	
	23%
	


1B. oraz oferujemy następujące stawki robocizny i wskaźniki narzutów:

	Stawka roboczogodziny [zł]
	

	Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M [%]
	

	Koszty pośrednie [Kp] [% R+S]
	

	Zysk [Z] [% R+S+Kp (R+S)]
	


Uwaga: Pola szare wypełnia Wykonawca.
2. Informujemy, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT):___________________________________________________. Wartość ww. towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowy Zamawiającego, bez kwoty podatku od towarów i usług (VAT) wynosi: _________________________________________ PLN. Stawka podatku od towaru i usług (VAT), która zgodnie z naszą wiedzą będzie miała zastosowanie to ___________%
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do składania ofert, w tym także z projektem umowy i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do składania ofert.
Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na:
e-mail: _________________________________________________________________, 
Osoba do kontaktu :_________________________________________________kom.___________________________________
5. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”). 
6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
	Lp.
	Nazwa załącznika

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	


* - niepotrzebne skreślić

……………………………….…………, dnia…………………......2026 r.

   ………………………………………








                       (podpis Wykonawcy) 
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