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Załącznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Celem realizacji zamówienia jest zakup i dostawa kontenerów niedźwiedzioopornych dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Zamówienie prowadzone na potrzeby projektu nr FENX.01.05-IW.01-0038/25 pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego”
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i transport fabrycznie nowych, nieużywanych pojemników komunalnych (kontenerów) na odpady.
2. Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na 2 części: 
1) część I – zakup i dostawa kontenerów o pojemności 1100 l.
2) część II - zakup i dostawa stalowych pojemników (kontenerów) na śmieci (szaf)  100 jednokomorowych oraz trzykomorowych.
II. TERMIN REALIZACJI I HARMONOGRAM DOSTAWY
Wykonawca dokona dostawy zgodnie z następującym harmonogramem:
[bookmark: _Hlk80346727]1. W zakresie części I:
1) do 4.12.2026 r. – dostawa 40 szt. kontenerów na śmieci 1 100 l;
2) od dnia 1 do 30 czerwca 2027 r. dostawa 60 szt. kontenerów na śmieci 1 100 l.
3. W zakresie części II:
1) do 4.12.2026 r. – dostawa 50 szt. kontenerów na śmieci jednokomorowych oraz 50 szt. trzykomorowych;
2) od dnia 1 do 30 czerwca 2027 r. dostawa 50 szt. kontenerów jednokomorowych oraz 240 szt. kontenerów na śmieci trzykomorowych. 
4. Dostawa w zakresie części 1 - 2  na teren gmin: Czarna, Baligród, Lutowiska, Solina, Cisna.
Ze względu na trwające ustalenia w zakresie docelowych ilości, które będą przekazywane dla poszczególnych gmin szczegółowe lokalizacje odbiorców zostaną przekazane Wykonawcy przez przedstawicieli Zamawiającego najpóźniej do 2 listopada 2026 r.
III. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA
1. Część I - Kontener na śmieci o pojemności 1100 l. 
1) Zgodność z Polską Normą: Kontener musi bezwzględnie spełniać normę PN-EN 840-2:2020-10 (Ruchome pojemniki na odpady — Część 2: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z płaską pokrywą do urządzeń załadowczych z czopami i/lub grzebieniowych — Wymiary i konstrukcja). 
2) Kompatybilność załadowcza: Przystosowany do podnośników z systemem DIN i mechanizmów grzebieniowych/czopowych. Budowa musi umożliwiać manewrowanie urządzeniem przez jedną osobę, nawet przy maksymalnym zapełnieniu. 
3)  Materiał: Blacha stalowa DC01 ocynkowana ogniowo o grubości min. 2 mm (płaszcz i pokrywa). Wzmocnienia konstrukcyjne pojemnika i klapy w postaci kształtowników (teowników lub profili zamkniętych). Wytłoczenia wzmacniające na bokach.
4) Pokrywa, której ciężar jest równoważony np. sprężynami.
5) Elementy funkcjonalne i zabezpieczenia:
a. Pochylone boki ułatwiające opróżnianie oraz ergonomiczne uchwyty do manewrowania (zgodne z wymaganiami ergonomii PN-EN 840-6),
b. Koła obrotowe koła o dużej nośności, z możliwością pełnego obrotu i z blokadą obrotu,
c. Mechanizm podtrzymujący półotwartą pokrywę,
d. Uchwyt do rozładunku (odpowiednia ilość do przetaczania),
e. Otwór spustowy w dnie do mycia, wyposażony w szczelną, gwintowaną zakrętkę.
f. Blokada: Zamknięcie np. klamra uniemożliwiająca otwarcie klapy zwierzęciu 
z dodatkową blokadą po bokach z np. pręta o grubości min. 20 mm – do uzgodnienia 
z Zamawiającym, 
g. Dodatkowe zabezpieczenie/ wzmocnienie klapy umożliwiające łatwe odblokowanie klapy oraz ograniczenie elementów ułatwiających niedźwiedziowi wygięcie lub ruszenie klapy pazurami.

2. Część II: 
1) Kontener na śmieci jednokomorowy stalowy:
a) Jednokomorowy (szafo-skrzynia) zabezpieczony wewnętrznym metalowym stelażem, podtrzymującym i usztywniającym konstrukcję, tak aby niemożliwe było jego przedarcie pazurami ani zniekształcenie bryły, 
b) Górna część (tzw. dachowa) z jedną klapą o grubości min. 2 mm,
c) Górna część (tzw. dachowa) o spadzie umożliwiającym spływ wody i zsuwanie śniegu, 
d) Mechanizm otwarcia klapy zabezpieczony przed zwierzęciem np. blacha ochronna nad mechanizmem otwierania,
e) Konstrukcja powinna swobodnie pomieścić standardowy pojemnik z tworzywa sztucznego na odpady o poj. 120 litrów,
f) Wyposażony w otwierane drzwi wraz z zamknięciem umożliwiające wyjęcie kontenera.

2) Kontener na śmieci trzykomorowy stalowy:
a) Trzykomorowy (szafo-skrzynia) zabezpieczony wewnętrznym metalowym stelażem, podtrzymującym i usztywniającym konstrukcję, tak aby niemożliwe było jego przedarcie pazurami ani zniekształcenie bryły, 
b) Górna część (tzw. dachowa) z trzema niezależnymi klapami o grubości min. 2 mm.,
c) Górna część (tzw. dachowa) o spadzie umożliwiającym spływ wody i zsuwanie śniegu,
d) Mechanizm otwarcia klapy zabezpieczony przed zwierzęciem np. blacha ochronna nad mechanizmem otwierania,
e) Konstrukcja powinna swobodnie pomieścić 3 standardowe pojemniki z tworzywa sztucznego na odpady o poj. 120 litrów.
f) Otwierane drzwi niezależne dla każdej komory osobno wraz z zamknięciem, umożliwiające wyjęcie kontenera.

W ramach zamówienia Wykonawca wyposaży kontenery w dodatkowe zabezpieczania przed niedźwiedziami, których sposób wykonania zostanie uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA  
1. Polskie i Europejskie Normy oraz Standardy (Wspólne wymagania formalne)
Wszystkie dostarczane pojemniki i elementy konstrukcyjne chwytaków załadowczych muszą bezwzględnie odpowiadać wymogom zharmonizowanych Polskich Norm oraz przepisom bezpieczeństwa:
1) Certyfikacja i oznakowanie: Wszystkie urządzenia i pojemniki ruchome muszą posiadać widoczne oznakowanie CE potwierdzające zgodność z dyrektywami bezpieczeństwa UE, deklarację zgodności producenta oraz atest higieny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB. 
2) Seria norm PN-EN 840: Urządzenia muszą spełniać aktualne wytyczne techniczne serii norm „Ruchome pojemniki na odpady” w zakresie wymiarów, konstrukcji, nośności oraz metod badań.
3) Kompatybilność z systemami rozładunku: Budowa listew i czopów chwytakowych musi zapewniać bezproblemową współpracę ze standardowymi pojazdami bezpylnymi (śmieciarkami) wyposażonymi w mechanizmy załadowcze zgodne z systemem DIN.
2. Wymagania konstrukcyjne 
Wszystkie kontenery muszą bezwzględnie spełniać poniższe kryteria):
1) Zasada szczeliny: Żadne elementy ruchome (drzwi, klapy, zawiasy) w pozycji zamkniętej nie mogą tworzyć większych szczelin. Zapobiega to wciśnięciu pazura lub zęba niedźwiedzia i podważeniu konstrukcji. Elementy powinny być zlicowane a szczelina w wyjątkowych sytuacjach powinna mieć szerokość do 3 mm.  
2) Gładka powłoka zewnętrzna: Wszystkie łączenia, krawędzie styku drzwi i klap muszą być zlicowane z konstrukcją lub całkowicie osłonięte, eliminując punkty zaczepienia pazurem lub zębem dla zwierząt.
3) Osłona mechanizmów ryglowania: Wszystkie zamki, rygle i skoble muszą być schowane wewnątrz obrysu konstrukcji lub osłonięte stalowymi kołnierzami z blachy min. 2 mm, uniemożliwiając ich mechaniczne uszkodzenie przez zwierzęta (uderzenia, rozgięcie).
4) Zawiasy: powinny być solidne toczone lub skrzydełkowe min 4 na 1mb lub taśmowe (solidne).
5) Wzmocnienia strukturalne: Ściany i dachy urządzeń muszą być usztywnione profilami zamkniętymi lub przetłoczeniami odpornymi na nacisk i szarpania zwierzęcia o wadze ok. 400 kg.
6) Redukcja bodźców zapachowych: Krawędzie klap muszą nachodzić na obudowę w sposób labiryntowy (podwójne zagięcie blachy), ograniczając swobodne ulatnianie się zapachów. Wszelkie otwory wentylacyjne muszą mieć formę perforacji o średnicy oczka max. 8 mm.
7) Zabezpieczenie antykorozyjne i estetyka: Całość konstrukcji stalowych w zakresie części I musi być poddana cynkowaniu ogniowemu, części II lakierowana proszkowo farbą fasadową odporną na promieniowanie UV i uszkodzenia mechaniczne w kolorze brązowym (RAL 8017).
3. Kontenery muszą zostać oznakowane naklejką informującą o dofinansowaniu zakupu o wielkości ok. 10 x 16 cm (+/- 10 cm). Szczegółowe wytyczne Zamawiającego zostaną przekazane po podpisaniu umowy. 
	

V. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia na własny koszt.
3. Wszystkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy (np. ubezpieczenie dostawy, opakowanie, opłaty importowe itp.) wliczone są w cenę oferty.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z przedstawicielami Zamawiającego wskazanymi w umowie.
5. Wykonawca telefonicznie lub e-mailowo ustali z osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego termin dostawy przedmiotu umowy.
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