1. Stan obecny:
2. Schody wykonane z materiału lastryko, wymiary stopni, podstopnic różnią się od siebie.
3. Spocznik pokryty lastryko.
4. W stopniach zamontowana barierka o wysokości 110 cm i długości 335 cm, którą należy zdemontować.
5. Wymiary obecne stopni (cm):
6. 110x28,7 szt. 1;
7. 105x27, szt. 2;
8. 105x27,5, szt. 3;
9. 105x28,5, szt. 2;
10. 105x26,7, szt. 1.
11. Wymiary obecne podstopnic (cm):
12. 105 x 16, szt. 2;
13. 105 x 15, szt. 4;
14. 105 x 15,5, szt. 1;
15. 105 x 14, szt. 2;
16. 109 x 19, szt. 1.
17. Zamawiający przewiduje montaż:
18. stopni o zbliżonych wymiarach:
19. 111x32x2, w ilości 8 szt.;
20. 114x32x2, w ilości 1 szt.
21. podstopnic o zbliżonych wymiarach:
22. 109x16x2, w ilości 10 szt.;
23. Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie stopni, podstopnic   
    jest:
24. granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana ( czółka w przypadku stopni), reszta boków cięta.