1. Stan obecny:
2. Schody wykonane z materiału lastryko, wymiary stopni, podstopnic różnią się od siebie.
3. Spocznik pokryty lastryko.
4. W stopniach zamontowana barierka o wysokości 110 cm i długości 325 cm, którą należy zdemontować.
5. Wymiary obecne stopni (cm):
6. 120x27, szt. 1;
7. 119x28, szt. 1;
8. 118x28,5, szt.1;
9. 117x27,5, szt. 4;
10. 117x26,5, szt. 2.
11. Wymiary obecne podstopnic (cm):
12. 120x13, szt. 1;
13. 119x13, szt. 1;
14. 118x15, szt. 1;
15. 117x15, szt. 1;
16. 117x14, szt. 6;
17. Wymiary obecne spocznika (cm):
18. 224x151, szt. 1.
19. Zamawiający przewiduje montaż:
20. stopni o zbliżonych wymiarach:
21. 124x32x2, w ilości 9 szt.;
22. podstopnic o zbliżonych wymiarach:
23. 122x12x2, w ilości 10 szt.;
24. Spocznika o zbliżonych wymiarach:
25. 234x155x2, szt. 1.
26. Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie stopni, podstopnic   
    i spocznika jest:
27. granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana ( czółka w przypadku stopni), reszta boków cięta.