1. Stan obecny:
2. Cokoliki wykonane z zaprawy betonowej od parteru do II piętra.
3. Wysokość cokolików na spocznikach:
4. między parterem a I piętrem 5 cm gr. 2 cm;
5. między I piętrem a II piętrem 5 cm gr. 2 cm;
6. wysokość cokolików przy stopniach średnio około 15 cm, grubość 2 cm, długość biegu schodów średnio około 3 m ;
7. cokoliki wykonane niedbale, nie mają równych wymiarów.
8. Zamawiający przewiduje montaż cokolików o zbliżonych wymiarach:
9. wysokość 8 cm , grubość 2 cm;
10. Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie cokolików jest:
11. granit szary prosty, powierzchnia przednia płomieniowana, reszta boków cięta;