Opis Przedmiotu Zamówienia:

„Naprawa bramy wjazdowej na teren OD Skarżysko- Kamienna.”

Opis:

- fundament betonowy szer. 45 cm z betonu B-15, głębokość posadowienia 120 cm poniżej terenu,

- słupki murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej M5 z rdzeniem żelbetowym 14x14 cm,

zbrojenie podłużne rdzenia stanowią 4 pręty Ø 12 poprzeczne strzemiona Ø6 co 15 cm, wykończenie

tynkiem cementowo – wapiennym, czapka na słupkach prefabrykowana z betonu kolorowego,

- rama i rygle bramy o przekroju 60 x40 x 3 mm

- szczeble z profili kwadratowych 14 x 14 mm zakończone grotem mocowane na zewnątrz

konstrukcji nośnej,

- przeciwwaga – rama z rur kwadratowych o przekroju 40 x 40 x 3 mm,

-szyna górna – profil półzamknięty 50 x 30 x 3 mm,

- szyna dolna – profil półzamknięty 80 x 80 x 5 mm,

- szczegółowy rysunek techniczny znajduje się na końcu opracowania

Zakres prac do wykonania :

- demontaż bramy wjazdowej,

- transport bramy,

- wymiana szyny jezdnej bramy na 110 x100 x 5,5 mm

- wymiana profila ramowego bramy,

- wycięcie skorodowanych elementów bramy i wstawienie – wspawanie w to miejsce nowego

elementu

- piaskowanie bramy

- ocynk ogniowy i malowanie bramy

- montaż nowego układu jezdnego bramy

- montaż bramy wraz z regulacją

- demontaż starego napędu i założenie nowego - napęd obsługujący bramy do 1400kg: Zasilanie  230V Moc znamionowa 650W Pobór prądu 2.8A Kondensator 16 mikro faradów Prędkość przesuwu 10m/min Koło zębate Z16 do modułu 4 Stopień ochrony IP44

Awaryjne rozblokowanie napędu do pracy ręcznej zabezpieczone wkładką z kluczykiem

Zestaw powinien zawierać:

- napęd,

- parę fotokomórek zabezpieczające światło przejazdu,

- centralę sterującą,

- kluczyk do awaryjnego rozblokowania

- lampa sygnalizacyjna LED.

- usunięcie z terenu prowadzenia robót wszelkich odpadów w tym uszkodzonych część wraz z ich utylizacją,

Informacja o terenie prowadzonych prac :

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie prowadzonych prac. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. Od daty protokolarnego przejęcia terenu prowadzonych prac , aż do chwili odbioru robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

Termin realizacji : do 15.06.2025 r.

Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej przedmiotowej bramy

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą i napęd bramy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | |
|  |
|  |
|  |
|  |

