**Znak spr. S.270.3.2.2021 Załącznik nr 2 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **WYMAGANIA** | **OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o spełnieniu wymaganych/** |
| 1. | Samochód osobowo-terenowy | w nadwoziu pick-up, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2021, kierownica po lewej stronie, kolor metalik |  |
| 2. | Silnik wysokoprężny | pojemności min. 1800 ccm, moc min 150 KM, moment obrotowy min. 350Nm |  |
| 3. | Napęd 4x4 | stały lub dołączany ze skrzynią redukcyjną |  |
| 4. | Rozstaw osi | Nie mniej niż **3050 mm** |  |
| 5. | Prześwit podłużny | Nie mniej niż **225 mm** |  |
| 6. | Kąty (w stopniach) | natarcia – **29 stopni** (nie mniej)  zejścia – **25 stopni** (nie mniej) |  |
| 7. | Ładowność | Min. 1000 kg |  |
| 8. | Nadwozie | ilość drzwi 4 lub 5 z częścią ładunkową |  |
| 9. | Układ przeniesienia napędu | skrzynia biegów 6-cio stopniowa wraz z biegiem wstecznym |  |
| 10. | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, system stabilizacji toru jazdy | Wymagany |  |
| 11. | Kontrola zjazdu ze wzniesienia | Wymagany |  |
| 12. | Szyby tylne przyciemnione | Wymagany |  |
| 13. | System wspomagania ruszania pod wzniesienia | Wymagany |  |
| 14. | Immobiliser | Wymagany |  |
| 15. | Centralny zamek sterowany pilotem | Wymagany |  |
| 16. | Autoalarm | funkcja monitoringu wnętrza + niezależna syrena |  |
| 17. | Zawieszenie | przód podwójne wahacze poprzeczne, stabilizator, tył resory piórowe |  |
| 18. | 3 punktowe pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń, napinacze pirotechniczne | Wymagany |  |
| 19. | 3 punktowe tylne pasy bezpieczeństwa | Wymagany |  |
| 20. | Tapicerka wnętrza czarna skórzana | Wymagany |  |
| 21. | Aluminiowe felgi z oponami o rozmiarze min. 255/60 R18 rok produkcji opon nie wcześniej niż 2021 | Wymagany |  |
| 22. | Klimatyzacja | sterowana elektroniczne min. jednostrefowa |  |
| 23. | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu | Wymagane |  |
| 24. | Kamera cofania z wyświetlaczem min. 5 cali | Wymagane |  |
| 25. | Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne | Wymagane |  |
| 26. | Przednie światła przeciwmgielne | Wymagane |  |
| 27. | Skórzana regulowana kierownica wielofunkcyjna (obsługująca radioodtwarzacz, telefon GSM) | Wymagana |  |
| 28. | Dolna osłona silnika | Wymagana |  |
| 29. | System audio wraz z głośnikami (minimum 6 szt.), system głośnomówiący - Bluetooth dla telefonów GSM, z wyjściem USB | Wymagany |  |
| 30. | Tempomat | Wymagany |  |
| 31. | Apteczka pierwszej pomocy | Wymagany |  |
| 32. | Gaśnica, linka holownicza | Wymagany |  |
| 33. | Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa 2szt. | Wymagany |  |
| 34. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagany |  |
| 35. | pełnowymiarowe koło zapasowe, klucz do kół, podnośnik | Wymagany |  |
| 36. | Emisja zanieczyszczeń | Zgodnie z normą Euro 6 |  |
| 37. | Zużycie paliwa | w cyklu mieszanym nie więcej niż 11,0l/100 |  |
| 38. | Średnie zużycie energii | max. 4,0 MJ/km |  |
| 39. | Średnia emisja dwutlenku węgla: CO2 | max. 300 g/km (w cyklu mieszanym) |  |
| 40. | Emisja zanieczyszczeń: THC + NOx | max 122 mg/km |  |
| 41. | Cząstki stałe | max. 1,45 mg/km |  |
| 42. | Kolor | metalic, zielony, brązowy bądź srebrny | Oferowane kolory nadwozia: …………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………. |
| **parametry 39-41 zmierzono wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych,**  **- pkt. 38 – *obliczono zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. Nr 96 poz. 559) jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) w cyklu łączonym (wartość uśredniona) i wartości energetycznej paliwa równej 36 MJ/l.”*** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI** | **Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji:** |
| 1. | Minimalny okres gwarancji fabrycznej na silnik i podzespoły 36 miesięcy lub 100 000 km w zależności od tego co nastąpi wcześniej |  |
| 2. | Min. 36 miesięcy na lakier nadwozia i 12 miesięcy na skrzynię ładunkową |  |
| 3. | Min. 6 lat na perforację blachy nadwozia i 3 lata na skrzynię ładunkową |  |
|  | **STACJE ASO** | **OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o spełnieniu wymaganych/** |
| 4. | Ilość autoryzowanych stacji obsługi w odległości 150 km od siedziby Zamawiającego – Runowo Krajeńskie 55, 89-421 Runowo Krajeńskie (minimum 1) – w przypadku braku ASO w wymaganym promieniu km Wykonawca pokrywa koszty transportu samochodu do najbliżej położonej stacji ASO. Zwrot kosztów transportu dotyczy zarówno przeglądów gwarancyjnych jak i wszelkiego rodzaju napraw w okresie gwarancji. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **DODATKOWE WYPOSAŻENIE/ WYMAGANIA** | **OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o spełnieniu wymaganych/** |
| 1. | Wyciągarka elektryczna wraz z montażem i płytą montażową; uciąg min. 2 000 kg; dźwignia sprzęgła: podnieś-obróć; hamulec: 100 % automatyczny poza bębnem; lina stalowa, pilot sterowania na kablu, wbudowany w karoserię bądź bezprzewodowy. Kompatybilna z proponowanym modelem samochodu. Homologacja producenta pojazdu. |  |
| 2. | Hak holowniczy 13 pin, kompatybilny z proponowanym modelem samochodu. Homologacja producenta pojazdu. |  |
| 3. | Osłona skrzyni biegów stalowa malowana proszkowo waga max. 9 kg kompatybilny z proponowanym modelem samochodu. Homologacja producenta pojazdu. |  |
| 4. | Osłona zbiornika paliwa stalowa malowana proszkowo waga max 12 kg kompatybilna z proponowanym modelem samochodu. Homologacja producenta pojazdu. |  |
| 5. | Osłona silnika stalowa, waga max 12 kg, malowana proszkowo, kompatybilna z proponowanym modelem samochodu. Homologacja producenta pojazdu. |  |
| 6. | Wykładzina skrzyni ładunkowej z tworzywa kompatybilna z proponowanym samochodem. Homologacja producenta pojazdu. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI - DODATKI** | **Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji:** |
| 1. | Min. 24 miesiące na dodatki w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. |  |