[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Hlk230161769][bookmark: _Hlk230161770]Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa serwera na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Lublinie” o nr sprawy: OLU.Z-5.2431.15.2026
Zał. nr 1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

	      Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia 
oraz wymagań stawianych Wykonawcy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, sprawnego technicznie serwera na potrzeby
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zamówienia.

Nr CPV: 
48820000-2 - Serwery

Specyfikacja Techniczna.

Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (w oryginalnym opakowaniu), sprawny technicznie  i spełniać niżej podane parametry techniczne. 
Parametry zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu, Zamawiający będzie miał możliwość 
sprawdzić na stronie WWW producenta tego sprzętu (Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest 
zobowiązany do podania dokładnego linka WWW do strony producenta na której można będzie potwierdzić parametry zaoferowanego sprzętu).
Wszystkie wymagania opisane w poniższych pozycjach są wymaganiami minimalnymi 
- dopuszcza się sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności 
i wydajności urządzeń będących przedmiotem zamówienia. 

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.


	Lp.
	Typ sprzętu
	Ilość sztuk

	1
	Serwer 
	1



Minimalne parametry techniczne:

	1.1
	Obudowa 
	rack 2U

	1.2
	Procesor
	1. ilość procesorów: 1
2. procesor jest zaprojektowany do pracy w serwerach, 
o dużej wydajności ocenianej na co najmniej 45 000 pkt. w teście 
PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie
      http://www.cpubenchmark.net (wynik max. na 14 dni przed 
złożeniem oferty) – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wydruk z w/w strony potwierdzający wynik w teście i parametry procesora)
3. taktowanie: minimum 2.0 GHz
4. ilość rdzeni / wątków:  24 / 48
5. pamięć podręczna L3: 45 MB 
6. obsługa sprzętowych technologii wirtualizacji

	1.3
	Pamięć RAM
	1. minimum 64 GB (zainstalowane jako cztery moduły po 16 GB, 
lub dwa moduły po 32 GB, nie dopuszcza się  jednej kości 64 GB 
lub innych konfiguracji)
2. Typ/rodzaj: DDR5 ECC RDIMM
3. prędkość przesyłania danych: minimum 4 400 MT/s 
4. minimalna liczba gniazd DIMM: 16 (obsługa co najmniej 8-kanałowej architektury pamięci DDR5 ECC)



	1.4
	Kontroler RAID
	1. typ kontrolera: sprzętowy kontroler RAID wyposażony w minimum 
8 GB pamięci cache
2. poziomy RAID: 0/1/5/10/50/60
3. rodzaje dysków: 12 Gb/s, SAS/SATA 
4. pamięć podręczna: 8 GB 
5. wspierane systemy: Windows Server

	1.5
	Dyski i napędy
	Zatoki na dyski: serwer wyposażony w minimum 12 wewnętrznych zatok dyskowych Hot-Plug, obsługujących dyski SAS lub SATA w formacie 
2,5” lub 3,5".
W oferowanej konfiguracji serwer musi umożliwiać utworzenie 
sprzętowej macierzy RAID 10 o pojemności użytkowej nie mniejszej 
niż 48 TB

	1.6
	Dyski (zainstalowane)
	1. [bookmark: _Hlk231991717]2 x 1,92 TB SSD SAS 12 Gb/s, Hot-Plug klasy Enterprise, zainstalowane w konfiguracji RAID 1;
2. 8 x 12 TB HDD 7 200 obr./min., SAS 12 Gb/s, Hot-Plug klasy 
Enterprise, zainstalowane w konfiguracji RAID 10
3. dyski twarde muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad oraz w pełni kompatybilne z oferowanym serwerem i kontrolerem RAID. Przez pełną kompatybilność rozumie się bezproblemową 
współpracę z kontrolerem RAID oraz systemem zarządzania 
serwerem, bez konieczności modyfikacji firmware dysków, kontrolera RAID lub serwera. Dyski muszą znajdować się na liście kompatybilności producenta oferowanego serwera lub być oferowane przez producenta serwera jako wyposażenie dedykowane dla danego modelu.
4.  zainstalowane dyski muszą być w pełni autoryzowane/certyfikowane   
 przez producenta oferowanego serwera i posiadać oprogramowanie 
 układowe (firmware) do niego dedykowane,
5.  dyski muszą prawidłowo raportować swój stan, temperaturę 
 oraz parametry S.M.A.R.T. w systemie zarządzania oraz nie mogą 
 powodować wyświetlania komunikatów o błędach lub ostrzeżeń 
 o braku certyfikacji dysku,
6.  Wykonawca gwarantuje, że zamontowane dyski nie wpływają 
 na zaoferowaną gwarancję producenta oferowanego serwera 
i będzie ona realizowana dla dysków na takich samych warunkach 
jak gwarancja dostarczonego serwera

	1.7
	Zintegrowane karty sieciowe
	1. Standard złącza: OCP 3.0
2. Porty: 4 x SFP28,
3. Przepustowość:  25 Gb/s na każdy port, 

	1.8
	Zdalne zarządzanie
	1. Niezależny od systemu operacyjnego, działający bezagentowo
2. Funkcjonalność (Musi umożliwiać co najmniej): 
- monitorowanie bieżących parametrów pracy serwera,
- przeglądanie i eksportowanie logów zdarzeń,
- zdalne zarządzanie zasilaniem serwera (włączanie, wyłączanie, 
  restart),
- zdalną aktualizację oprogramowania układowego (firmware),
- wysyłanie powiadomień za pomocą poczty elektronicznej (e-mail),
- dostęp do interfejsu zarządzania poprzez przeglądarkę internetową.

	1.9
	Zasilanie
	1. serwer musi być wyposażony w minimum dwa redundantne 
zasilacze Hot-Plug pracujące w konfiguracji 1+1,
2.  awaria jednego zasilacza nie może powodować przerwy w pracy   
serwera. 
3. zasilacze muszą posiadać sprawność minimum 80 PLUS Platinum 
lub równoważną.

	1.10
	Ramka zabezpieczająca 
(maskownica)
	tak (dopuszczalna bez wyświetlacza)

	1.11
	Szyny montażowe
	tak (ruchome - wysuwane)

	1.12
	Okablowanie
	Serwer musi zostać dostarczony z kompletem przewodów zasilających 
o długości minimum 2 m, kompatybilnych z oferowanymi zasilaczami 
oraz stosowanymi przez zamawiającego listwami PDU.

	1.13
	System operacyjny 
	Producent serwera musi zapewniać wsparcie dla systemu Microsoft 
Windows Server 2025.

	1.14
	Gwarancja 
	1. gwarancja producenta minimum 36 miesięcy.
wsparcie techniczne 24x7x365.
2. zgłoszenia serwisowe przyjmowane przez producenta w języku 
polskim
3. zgodnie z wymaganiami określonymi w części „Warunki dostawy 
i gwarancji” 



Warunki dostawy i gwarancji:

1. [bookmark: _Hlk236640086]Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego tj. do budynku przy 
ul. Technicznej 4, 20-151 Lublin (ze wskazaniem pomieszczenia przez Zamawiającego, 
gdzie zostanie złożony dostarczany sprzęt), będącym siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.
2. Termin dostawy – do 35 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
3. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu sprzęt 
w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych fabrycznie przez producenta sprzętu. 
4. [bookmark: _Hlk230610351]Odbiór będzie uważany za całkowity dopiero po podpisaniu przez obie strony protokołu 
odbioru końcowego z zachowaniem terminu określonego w pkt. 2.
5. [bookmark: _Hlk230164001]Na dostarczony sprzęt Wykonawca udziela minimum 36 miesięcy gwarancji producenta sprzętu (stosowną dokumentację należy dołączyć do oferty).
6. [bookmark: _Hlk230164159][bookmark: _Hlk230164209]Czas reakcji na zgłoszenie nie przekroczy 4 godzin. Naprawa realizowana będzie w trybie Onsite. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 8 godzin od momentu 
zgłoszenia Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż 
uszkodzony w czasie kolejnych 8 godzin.
7. Zgłoszenia Zamawiającego w okresie gwarancji będą odbierane przez Wykonawcę 
w trybie 24x7x365 (nieprzerwanie), tj. gotowość Wykonawcy przez 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu, przez wszystkie 365 dni w roku (w latach przestępnych – 366 dni).
8. [bookmark: _Hlk230610396]W przypadku uszkodzenia (awarii) nośników danych (w szczególności dysków twardych HDD, SSD, modułów flash lub innych nośników zawierających dane Zamawiającego) ich naprawa będzie wykonywana w miejscu użytkowania lub będą one wymieniane na nowe bez odbioru 
uszkodzonych (uszkodzony sprzęt pozostaje własnością Zamawiającego - wymagane jest stosowane oświadczenie podmiotu realizującego serwis).
9. [bookmark: _Hlk230610423]W przypadku, gdy naprawa elementu, komponentu lub podzespołu serwera potrwa dłużej 
niż 14 dni lub gdy ten sam element, komponent lub podzespół serwera będzie naprawiany więcej niż 3 razy w okresie gwarancji, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania jego bezkosztowej wymiany na nowy, wolny od wad, o parametrach technicznych 
nie gorszych niż wymieniany element, komponent lub podzespół.
     Jeżeli pomimo dokonanej wymiany nie będzie możliwe przywrócenie pełnej funkcjonalności serwera lub charakter awarii będzie wskazywał na trwałą wadę urządzenia jako całości, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania bezkosztowej wymiany serwera na nowy, taki sam lub o parametrach technicznych nie gorszych niż dostarczony w ramach realizacji Umowy.
     Termin wymiany elementu, komponentu, podzespołu lub serwera wynosi maksymalnie 
14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania wymiany.
10. Naprawy realizowane będą w miejscu instalacji sprzętu z wyjątkiem przypadków 
uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru sprzętu, 
jego naprawy i ponownej dostawy na koszt własny.
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