Załącznik nr 2 do umowy nr ……/L/2026
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przemysłowy generator ozonu o wydajności nie mniejszej niż 64 g/h
Pola w formularzu powinny być wypełnione realnymi danymi oferowanego sprzętu.

	L.p.
	Parametr
	Wymagania minimalne
	Parametry oferowane

	1. 
	Nazwa urządzenia
	Fabrycznie nowy przemysłowy generator ozonu o wydajności nie mniejszej niż 64 g/h
	Wskazać  nazwę/  TYP /model /

	2. 
	Karta katalogowa / strona www
	Dołączenie karty katalogowej lub wskazanie strony internetowej producenta
	Wskazać  adres strony

	3. 
	Produkcja seryjna
	Wyrób pochodzący z produkcji seryjnej
	

	4. 
	Przeznaczenie
	Przemysłowy generator ozonu przeznaczony do wytwarzania ozonu z powietrza atmosferycznego, do zastosowań technicznych w pomieszczeniach, halach, magazynach i innych obiektach, zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa
	

	5. 
	Rok produkcji
	Nie wcześniej niż 2025 r., fabrycznie nowy i nieużywany
	

	6. 
	Zakres zamówienia
	Dostawa 10 szt. generatorów wraz z kompletnym wyposażeniem producenta
	

	7. 
	Metoda wytwarzania ozonu
	Wyładowania koronowe lub technologia równoważna
	

	8. 
	Medium robocze
	Powietrze atmosferyczne
	

	9. 
	Wydajność ozonu
	Nie mniejsza niż 64 g/h
	

	10. 
	Wydajność przepływu powietrza

	Wykonawca poda wydajność przepływu powietrza oferowanego urządzenia w m³/h. Parametr informacyjny – bez określenia wartości minimalnej.
	

	11. 
	Zasilanie
	230 V AC / 50 Hz
	

	12. 
	Praca urządzenia
	Możliwość pracy ciągłej lub cyklicznej
	

	13. 
	Programator czasu pracy
	Tak
	

	14. 
	Regulacja wydajności
	Wymagana
	

	15. 
	Licznik czasu pracy
	Tak
	

	16. 
	Sterowanie
	Elektroniczne lub mikroprocesorowe
	

	17. 
	Obudowa
	Metalowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne
	

	18. 
	Zabezpieczenia
	Minimum przeciwporażeniowe oraz zabezpieczenie przed nieuprawnionym uruchomieniem lub równoważne
	

	19. 
	Wyposażenie
	Komplet wyposażenia przewidzianego przez producenta, niezbędnego do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem
	

	20. 
	Dokumentacja
	Instrukcja obsługi w języku polskim, obejmująca zasady bezpiecznej eksploatacji urządzenia, wymagania dotyczące warunków jego użytkowania oraz postępowania po zakończeniu pracy urządzenia
	

	21. 
	Deklaracja zgodności
	Deklaracja zgodności UE lub inny wymagany dokument potwierdzający zgodność urządzenia z właściwymi wymaganiami – jeżeli dotyczy
	

	22. 
	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
	

	23. 
	Serwis
	Serwis na terenie Polski oraz dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat
	

	24. 
	Instruktaż
	Instruktaż dla minimum 2 pracowników Zamawiającego podczas odbioru, obejmujący obsługę urządzenia, zasady bezpiecznej eksploatacji, podstawowe czynności eksploatacyjne oraz postępowanie po zakończeniu pracy urządzenia
	

	25. 
	Temperatura pracy
	Zgodnie z wymaganiami producenta
	

	26. 
	Wyposażenie ochronne
	Jeżeli zgodnie z instrukcją producenta do bezpiecznej eksploatacji urządzenia wymagane są środki ochrony indywidualnej – ich dostarczenie wraz z urządzeniem
	


Instrukcja do wypełnienia tabeli
W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane techniczne lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”. W przypadku parametrów, dla których Zamawiający wymaga podania konkretnej wartości, samo wpisanie „spełnia” jest niewystarczające.

Uwagi dodatkowe
Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.
Odbiór nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Zamawiający zweryfikuje kompletność dostawy, zgodność z ofertą i Specyfikacją Techniczną.
W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.
Wykonawca przekaże dokumentację techniczną, karty katalogowe oraz wymagane deklaracje zgodności.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wszystkie wymagania funkcjonalne i techniczne.
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