|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **ilość** | **kwota netto** |
| **Remont schodów i poręczy do budynku ZUD Bilsko** | | | | | |
| **1** |  | **Schody do budynku** | | | |
| 1 d.1 | KNR-W 7-12 0301-01 9906-1 | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - powłoka o II st. zniszczenia **9,61+(9,65\*0,35)** | m2 | 12,988 |  |
| 2 d.1 | KNR 2-02 1102-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm zatarte na gładko  **9,61+(9,65\*0,35)** | m2 | 12,988 |  |
| 3 d.1 | KNR 2-02 1121-05 analogia | Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (stopnie z gotowych blatów na całą długość i szerokość)  **3,96** | m2 | 3,960 |  |
| 4 d.1 | KNR 2-02 1121-05 | Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (podstopnie i spoczniki)  **6,75** | m2 | 6,750 |  |
| 5 d.1 | KNR-W 4-03 1109-05 z.o. 3.1. 9901-11 | Demontaż rur stalowych czarnych spawanych o śr. do 75 mm ułożonych w bruzdach na podłożu ceglanym lub betonowym bez wykucia bruzd - (rozebranie istniejących poręczy na schodach)  **9,65** | m | 9,650 |  |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0701-03 | Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m - balustrada na schodach  **9,65** | m | 9,65 |  |
| 7 d.1 | KNP 02 0113-01.01 | Obsadzenie balustrad schodowych i balkonowych - wyznaczenie i wykucie gniazd w betonie  **7,00** | gniazd. | 7,000 |  |
| 8 d.1 | KNP2 0113- 01.02 0113- 01.02 | Obsadzenie balustrad schodowych i balkonowych - zaprawienie gniazda zaprawą po ustawieniu balustrady **7,00** | gniazd. | 7,000 |  |
| **RAZEM NETTO** |  |
| **VAT…%** |  |
| **BRUTTO** |  |

**Załącznik 1.1. Kosztorys ofertowy**

Kwota brutto: …………………………………………………………………… zł (*należy przenieść do Formularza ofertowego)*

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..