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Przedmiar robót

Zakres prac:
1. Prace rozbiórkowe:
· demontaż urządzeń sanitarnych:
- demontaż WC – 2 kpl
- demontaż umywalki porcelanowej z syfonem – 3 kpl
- demontaż baterii ściennych – 3 kpl
· skucie i usunięcie płytek ceramicznych ze ścian (ok. 48 m2) i podłóg (ok. 16 m2)
· demontaż (wyrwanie) istniejących futryn/drzwi wraz z ościeżnicami – szt. 4
· dostosowanie istniejącego otworu wejściowego w murze do wymiarów nowej, szerszej futryny – szt. 1
· skucie (usunięcie) istniejących ścianek działowych (grubość 12 cm) – ok 10 m2
· zrzut gruzu z kondygnacji poprzez zsyp budowlany prowadzony z okna do kontenera podstawionego przy budynku.
· oczyszczenie i przygotowanie powierzchni do dalszych prac remontowych.
1. Prace remontowo – budowlane:
· wykonanie pomiarów i wytyczenie nowych ścian oraz punktów instalacyjnych,
· naprawa i wyrównanie podłoża po skuciu płytek oraz wykonanych rozbiórkach,
· wyrównanie sufitu poprzez wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych i stelaża metalowego,
· przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej (podejścia pod WC, umywalki, odpływy),
· modernizacja istniejącego obiegu ciepłej wody użytkowej (CWU) w pomieszczeniu piwnicznym poprzez wycięcie nieużywanego odcinka instalacji, ułożenie nowego bypassu oraz wpięcie w istniejący pion/rurociąg metalowy – ok 8 mb., rura PP PN 16
· przeróbki instalacji elektrycznej (nowe punkty, gniazda, oświetlenie w suficie podwieszanym, wentylacja, zasilanie urządzeń), - do uzgodnienia podczas prac
· wykonanie nowej ścianki w systemie suchej zabudowy z profili wzmocnionych (drzwiowych) wraz z poszyciem z płyt GK oraz wypełnieniem wełną akustyczną,
· montaż nowych ościeżnic (najlepiej ościeżnic regulowanych po wykonaniu warstw wykończeniowych), szt. 4: 
- nowo powstała łazienka dla niepełnosprawnych ościeżnica pod drzwi o szer. 100 cm, 
- drzwi wejściowe ościeżnica pod drzwi o szer. 80 cm, 
- małe toalety ościeżnica pod drzwi wejściowe o szer. 60 cm – 2 x)
· wykonanie tynków i napraw ścian po instalacjach w tym tynku,
· gruntowanie powierzchni ścian i podłóg,
· szpachlowanie i wygładzenie ścian oraz zabudów GK,
· szlifowanie, gruntowanie międzywarstwowe i przygotowanie pod wykończenie,
· wykonanie warstw wyrównujących pod posadzki (masa samopoziomująca, jeśli wymagana),
· zakup i układanie płytek ściennych (do wysokości ok 2,1 m, +/- 15 cm – wielokrotność płytki)  i podłogowych,
· wyrównanie na ścianach powierzchni nad płytkami do sufitu tynkiem lekkim
· fugowanie i silikonowanie,
· malowanie powierzchni nieobjętych okładzinami,
· zakup i montaż stolarki drzwiowej (skrzydła drzwiowe) – 
szer. 100 – 1szt; 
szer. 60 – 2 szt.; 
szer. 80 – 1 szt.
· zakup i montaż urządzeń sanitarnych 
- WC podwieszany – 3 kpl
- umywalki porcelanowej z syfonem – 2 kpl
- uchwyty dla niepełnosprawnych
- akcesoria:
uchwyty na papier, pojedyncze wieszaki, lusterko, dozowniki płynu, podajnik elektryczny papieru do rąk typu ZZ),
· zakup i montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, łączniki, oprawy oświetleniowe w suficie podwieszanym, kinkiet),
· zakup i montaż kratek wentylacyjnych,
· sprzątanie i wywóz odpadów po zakończeniu prac.

1. Prace końcowe (biały montaż):
· montaż misek WC wraz ze stelażami i przyciskami spłukującymi,
· montaż umywalek wraz z bateriami, syfonami i podłączeniem do instalacji wod.-kan,
· montaż akcesoriów sanitarnych (lustra, dozowniki, uchwyty, wieszaki itp.),
· montaż i podłączenie osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki, oprawy oświetleniowe),
· wykonanie uszczelnień silikonowych przy urządzeniach sanitarnych,
· próby szczelności, regulacja i uruchomienie zamontowanych urządzeń,
· końcowe czyszczenie pomieszczeń po wykonanych pracach.

