[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 1
RAMOWY OPIS ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: „Wykonanie placu pod komorę dymową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi”
Miejsce realizacji: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, ul. Legnicka 49, 59-500 Złotoryja.
W ramach realizacji zamówienia należy wykonać w szczególności:
1. Przygotowanie terenu pod wykonanie placu, w tym: 
· usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości ok. 20 cm, 
· wywóz powstałego urobku, 
· wykonanie i wyprofilowanie skarp. 
2. Wykonanie podbudowy placu, obejmujące: 
· mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
· stabilizację podłoża cementem, 
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
· wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego. 
3. Wykonanie obrzeży betonowych, w tym: 
· wykonanie ław betonowych pod obrzeża, 
· montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30 × 8 cm, 
· długość obrzeży – około 110 mb. 
4. Wykonanie nawierzchni placu z betonowej kostki brukowej, w tym: 
· wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, 
· powierzchnia placu – około 240 m², 
· wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem i ułożeniem nawierzchni. 
5. Wykonanie instalacji elektrycznej związanej z placem, obejmujące: 
· montaż skrzynki/rozdzielnicy złącza kablowego na ścianie, 
· ułożenie kabla zasilającego, 
· wykonanie niezbędnych zakończeń i głowic kablowych, 
· wykonanie niezbędnego osprzętu i połączeń. 
6. Montaż 4 szt. opraw oświetleniowych na narożnikach placu, dostarczonych przez Zamawiającego, wraz z wykonaniem niezbędnego okablowania, mocowań i podłączeniem opraw do instalacji. 
7. Wykonanie wszystkich prac pomocniczych i wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 
8. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, w tym usunięcie pozostałości materiałów i odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia kompleksowo i zgodnie ze sztuką budowlaną, w sposób zapewniający możliwość prawidłowego użytkowania wykonanego placu pod komorę dymową. 
10. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej miejsca realizacji zadania i uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
Uwaga: Podane ilości mają charakter orientacyjny i wynikają z kosztorysu. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnych pomiarów podczas wizji lokalnej i uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu robót niezbędnych do wykonania zadania. Kosztorys wskazuje m.in. 240 m² nawierzchni, 110 mb obrzeży oraz roboty związane z instalacją złącza kablowego.

