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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA TECHNICZNA)
zwany dalej „OPZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0038/25 pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego” dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.
I Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do odłowu niedźwiedzi niezbędnego w celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Ochrona niedźwiedzia brunatnego poprzez minimalizowanie sytuacji konfliktowych z jego udziałem na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego”
1. Zamówienie zostało podzielone na części: 
1) część I: zakup i dostawa fotopułapek,
2) część II: zakup i dostawa sygnalizatorów odłowu do pętli,
3) część III: zakup i dostawa czytników i czipów dla zwierząt.
2. Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie parametry określone w OPZ oraz musi być fabrycznie nowy i nieużywany.
3. Oferowany sprzęt musi być sprawny technicznie, wolny od wad, pełnowartościowy, nie noszący znamion użytkowania i nie powystawowy oraz pochodzić z legalnego źródła. 
4. [bookmark: _Hlk193965203]Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1ma zostać dostarczony do Wydziału Spraw Terenowych I w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 (pok. 611, VI piętro), 38-400 Krosno. 
5. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w terminie: 
1) do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy w zakresie część I,
2) do 14 dni od dnia podpisania umowy w zakresie części II i III.

II Wymagane parametry techniczne sprzętu:
1. Część I: Zakup i dostawa 30 szt. fotopułapek o parametrach technicznych,
FOTOPUŁAPKA:
1)	Polskie Menu i Oprogramowanie.
2)	Obsługa GSM / GPRS / SMTP, dodatkowo obsługa FTP.
3)	Łączność (GSM): 4G, LTE, Aplikacja Mobilna (chmura). 
4)	Zdalne Sterowanie przez Aplikację na telefon.
5)	Podgląd na żywo (Live View).
6)	Zasięg PIR (czujnik ruchu): pow. 25 metrów. 
7)	Zasięg IR (doświetlenie nocne): diody 940nm (niewidoczne dla oka) o zasięgu ponad 20 metrów.
8)	Zasilanie: akumulatory akumulatory (18650, AA, wewnętrzne) z doładowaniem solarnym  
9)	Instrukcja obsługi w języku polskim.
10)	Obsługa kart SIM polskich operatorów.
11)	Montaż pasek i metalowy (regulowany).
12)	Gwarancja min.  24 miesiące
2.  Część II: zakup i dostawa 4 szt. sygnalizatorów odłowu do pętli.
Wymagane parametry techniczne: 
1) Wyzwolenie alarmu - odłączenie magnesu od obudowy.
2) Liczba numerów alarmowych: min.5.
3) Powiadomienia i programowanie – SMS.
4) Wbudowany mikrofon - możliwość podsłuchu.
5) Okresowe raporty SMS o stanie urządzenia.
6) Zasilanie: akumulatory AA, 18650 inne - czas czuwania na akumulatorach – 3-6 miesięcy.
7)  Hermetyczna obudowa odporna na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, temperatura). Wodoszczelność IP-67
8) Modem GSM 4G/LTE
9) Działanie na kartę SIM – użytkownika (polskich operatorów).
11) Gwarancja min. 24 miesiące.
12) Kable niezbędne do działania / rolka / mb.
13) Możliwość podtrzymania zasilania za pomocą baterii solarnej

3. Część III: zakup i dostawa czytników (szt. 2) oraz czipów dla zwierząt (szt. 20).
1) chipy 12mm - standard w zestawie z aplikatorem
   Standard RFID FDX-B,134.2 kHz (Pełna zgodność ISO 11784/11785)
   2) czytnik (szt. 2).
   Parametry czytnika chipów:
a) Odczyty numerów mikroczipów w standardzie FDX-A, FDX-B, HDX
b) Norma ISO 11784/11785
c) Częstotliwość odczytu: 134.2 kHz
d) Odległość odczytu: od 1 do 12-25cm
e) Zasilanie: bateria litowo-jonowa
f) ładowarka USB. (np. w samochodzie)
g) Porty komunikacji: USB (PC), BLUETOOTH  z możliwością przesyłania danych na SMARTFON lub TABLET
h) Gwarancja min.  24 miesiące na czytniki.
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