**Kosztorys ofertowy (remont dojazdu pożarowego nr 29 w leśnictwie Drzewce) Załącznik nr 1 A do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena zł** | **Wartość zł**  **(4 x 5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH** | | | | |
| 1  d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1,800 |  |  |
| **2** | **PROFILOWANIE, ZAGĘSZCZENIE I WZRUSZENIE WIERZCHNIEJ WARSTWY NAWIERZCHNI** | | | | |
| 2  d.2 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 7 cm mechanicznie (Ze- rwanie - wzruszenie wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni do głębokości np. 6-10 cm zrywakiem mechanicznym) (Ciąg  główny 6300 m2; powierzchnia zjazdu - 48,5 m2) | m2 | 6 348,500 |  |  |
| 3  d.2 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie  w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 6 348,500 |  |  |
| **3** | **NAWIERZCHNIA** | | | | |
| 4  d.3 | Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu **0/31,5** mm - grub. 7cm  - na jezdni | m2 | 6 348,500 |  |  |
| **4** | **PLAC WOKÓŁ POMNIKA** | | | | |
| 5  d.4 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 10 cm z wyprofilowa- niem skarp rowu | m | 27,500 |  |  |
| 6  d.4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie  w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 109,000 |  |  |
| 7  d.4 | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5mm (wg WT-4 dla KR-1) cm wraz z zamiałowaniem frakcją 0/4mm do 0/8mm - grub. 20cm  - plac przy pomniku | m2 | 109,000 |  |  |
| **Wartość kosztorysowa robót netto** | | | | |  |

**Wartość brutto:**

Podpis

……………………………………………………….

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym*