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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  Znak sprawy: WPN.261.1.6.2026.JM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Latarka czołowa

	Strumień świetlny
	300-500 lm

	Wodoodporność 
	IPX5-IPX8

	Zasilanie 
	akumulatorowe

	Akumulator + ładowarka
	Tak

	Tryb blokady
	Tak

	Wskaźnik poziomu naładowania
	Tak

	Czas pracy
	 4h- 200 h

	Waga bez akumulatora
	Max 50 g

	Waga z akumulatorem
	Max 80 g

	Zasięg
	Max 80 m

	Tryby pracy
	3000K-4000K-przyciemniony-czerwony-stroboskop

	Opaska na głowę
	regulowana

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	Instrukcja obsługi
	W języku polskim

	Dalmierz laserowy

	Zakres pomiarowy
	3 mm – 100 m

	Jednostki pomiarowe
	metry

	Dokładność pomiaru
	+/- 1-2 mm

	Czas wykonywania pomiaru
	0,1 – 3 s

	Klasa lasera
	2 -bezpieczny dla oczu

	Typ światła pomiarowego
	Wiązka zielona 530 nm

	Stopień ochrony przed pyłem i wodą
	IP54 – IP68

	Zasilanie
	akumulatorowe

	Temperatura robocza
	0-40 °C

	Waga urządzenia
	104 g

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące

	Instrukcja obsługi
	W języku polskim

	Futerał
	Tak 

	Dodatkowe funkcje
	Dodawanie pomiarów, odejmowanie pomiarów, Pomiar pola powierzchni, Pomiar objętości, Pomiar wysokości na podstawie twierdzenia Pitagorasa (trzy warianty), Automatyczny zapis pomiarów, 

	Kamerka inspekcyjna

	Rozmiar głowicy
	20-30 mm

	Materiał kamery
	Stal nierdzewna 304 oraz szkło szafirowe

	Źródło światła
	Głowica z oświetleniem Led i płynną regulacją natężenia

	Licznik metrów 
	tak

	Rodzaj i rozmiar monitora
	LCD 5 - 7", kolorowy

	Szczelność
	IP65-IP68

	Temperatura pracy 
	-20 °C - 60°C

	Kąt widzenia 
	120 stopni

	Długość kabla 
	Min. 40 m

	Bateria
	Litowo - jonowa

	Czas pracy baterii 
	Min.5 godzin

	Rozdzielczość kamery
	Min. 720 x 576

	Możliwość robienia zdjęć 
	Tak, Min 720 x 576

	Możliwość robienia nagrań
	Tak

	Ładowarka do akumulatora wraz z baterią
	Tak

	Port na karty SD wraz z kartą
	Tak

	Dodatkowe funkcje
	Nakładka centrująca, Zapis w formacie ASF, Osłony wyświetlacza chroniące przed promieniami słonecznymi, nagrywanie notatek głosowych, możliwość robienia zdjęć, możliwość nagrywania filmów, mikrofon.

	Wyposażenie dodatkowe
	Wysięgnik teleskopowy do zamontowania kamerki 
3 m

	Instrukcja obsługi 
	W języku polskim

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące
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